NÁVRH SMLOUVY Č. 06/2026 – Zabezpečení areálu školy
(dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a s přiměřeným použitím § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Kupující: 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště technické, Sportovní 322
Sídlo: Sportovní 322, Třemošnice 538 43
IČ: 15052796
Zastoupena: Mgr. Ing. Helenou Vančurovou, ředitelkou školy 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, k podpisu Protokolu o předání a převzetí dodávky: Ing. Lenka Sobotková 
Bankovní spojení: Komerční banka 
č. účtu: 14830531/0100 
(dále jen „kupující“) 

2. Prodávající:

obchodní firma/jméno a příjmení:
sídlo: 
IČ: bude doplněno před podpisem smlouvy
DIČ: bude doplněno před podpisem smlouvy 
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v bude doplněno před podpisem smlouvy, 
Zastoupen: bude doplněno před podpisem smlouvy 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu Protokolu o předání a převzetí dodávky: bude doplněno před podpisem smlouvy 
Bankovní spojení: bude doplněno před podpisem smlouvy 
č. účtu: bude doplněno před podpisem smlouvy 
(je-li uchazeč plátce DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)
 (dále jen „prodávající“) 

uzavírají tuto smlouvu o dodávce a instalaci zabezpečovacích a přístupových systémů (dále jen „smlouva“), kterou se prodávající zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, splnit předmět smlouvy dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a kupující se zavazuje řádně poskytnuté plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky č. 06/2026 s názvem „Zabezpečení areálu školy“.
II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka, montáž, instalace, odzkoušení a uvedení zabezpečení areálu školy do provozu, včetně zaškolení obsluhy, v rozsahu položkového rozpočtu a technické specifikace pro zakázku „Zabezpečení areálu školy“, projekt „Ochrana měkkých cílů“. Oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy; technická specifikace je uvedena v Příloze ZD č. 4 a tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn dodat zboží a provést sjednané práce a že na dodávaném zboží neváznou práva třetích osob.
2. Místem plnění je SOŠ a SOU technické Třemošnice, Sportovní 322, 538 43 Třemošnice. 
3. Prodávající převádí na kupujícího vlastnické právo k dodávanému zboží za sjednanou cenu, a to se všemi součástmi a příslušenstvím. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit cenu sjednanou touto smlouvou.
4. Prodávající se zavazuje provést instalaci dodaného vybavení, zkoušky a zaškolení obsluhy podle technické specifikace a předat kupujícímu související výstupy a doklady. Činnosti servisní organizace kupujícího uvedené v bodě X.11 technické specifikace zajistí a uhradí kupující samostatně. Tyto činnosti nejsou součástí plnění prodávajícího ani jeho smluvní ceny. Prodávající je povinen poskytnout této servisní organizaci nezbytnou součinnost a koordinovat s ní postup realizace; náklady na vlastní součinnost zahrne do smluvní ceny.
5. Prodávající je povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, materiál z obnovitelných zdrojů nebo obalový systém pro opakované použití.
III. Termín plnění
1. Prodávající se zavazuje předat zboží řádně instalované a plně funkční a provést zaškolení obsluhy v místě plnění, nejpozději však do 20. 8. 2027. Prodávající oznámí kupujícímu navrhovaný termín dodání a instalace zboží nebo zaškolení obsluhy nejméně 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li zboží nebo jiná část plnění předána či poskytnuta včas a řádně, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného nebo neposkytnutého plnění za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí potvrzeným v předávacím protokolu; nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází současně. Kupující zajistí provedení činností servisní organizace podle bodu X.11 technické specifikace v termínech odsouhlaseného harmonogramu. Prodávající neodpovídá za prodlení v rozsahu a po dobu, v nichž je plnění prokazatelně znemožněno výlučně neposkytnutím této součinnosti, pokud na překážku kupujícího bez zbytečného odkladu písemně upozornil.
2. Práce omezující výuku, zejména hlučné a prašné práce a odstávky systémů, budou prováděny v období hlavních prázdnin od 1. 7. 2027, popřípadě v době jarních či velikončních prázdnin. V době vyučování mohou být prováděny pouze po předchozí dohodě se zadavatelem. Harmonogram realizace dodavatel předem odsouhlasí se zadavatelem a zkoordinuje se stávající servisní organizací; zohlední přitom také provoz domova mládeže.
3. Spolu se zbožím předá prodávající kupujícímu doklady nutné pro jeho používání – návody, záruční listy, licenční certifikáty, dokumentaci skutečného provedení, protokoly o zkouškách a další dokumentaci potřebnou pro řádné užívání dodaného vybavení podle technické specifikace. O zaškolení obsluhy předá protokol podle technické specifikace.
4. Náklady spojené s předáním zboží, zejména dopravu a balení, nese prodávající a náklady spojené s převzetím zboží nese kupující. 
5. O předání a převzetí zboží po instalaci, zprovoznění, provedení předepsaných zkoušek a zaškolení obsluhy a o předání souvisejících dokladů bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Společné funkční zkoušky budou provedeny po dokončení činností servisní organizace podle bodu X.11 technické specifikace; kupující zajistí její účast a potřebné podklady. Převzetí jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami nebude považováno za řádné.
6. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k předání a převzetí zboží dle této smlouvy
IV. Cena a platební podmínky
1. Cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za řádné splnění předmětu smlouvy v rozsahu, způsobem a za podmínek této smlouvy, činí dle dohody smluvních stran:
Cena celkem bez DPH: (doplní se dle oceněného položkového rozpočtu) Kč
DPH: (doplní se dle sazeb u jednotlivých položek) Kč
Cena celkem včetně DPH: (doplní se dle oceněného položkového rozpočtu) Kč
Uvedená smluvní cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu smlouvy, zejména dopravu, balení, potřebné kabely a příslušenství, montáž, instalaci, zprovoznění, zkoušky a zaškolení obsluhy. Cena zahrnuje vlastní součinnost prodávajícího při činnostech podle bodu X.11 technické specifikace; nezahrnuje cenu činností servisní organizace, které zajistí a uhradí kupující samostatně. DPH bude uplatněna podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při změně sazby DPH se cena včetně DPH změní v souladu s touto změnou; cena bez DPH zůstává nezměněna.
2. Kupující zaplatí cenu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě řádně vystaveného daňového dokladu po řádném splnění a převzetí veškerého plnění. Splatnost daňového dokladu je 14 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu. Datum uskutečnění zdanitelného plnění prodávající stanoví v souladu s právními předpisy.
3. Prodávající je povinen vystavit a doručit daňový doklad kupujícímu po řádném předání a převzetí plnění, v zákonných lhůtách. Daňový doklad může být vystaven nejdříve následující den po podpisu předávacího protokolu.

V. Součásti smlouvy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Příloha č. 2 – Oceněný položkový rozpočet (Příloha ZD č. 3)
Příloha č. 3 – Technická specifikace (Příloha ZD č. 4)
Přílohy č. 2 a 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě rozporu má přednost tato smlouva, poté technická specifikace a následně oceněný položkový rozpočet, pokud z konkrétního ustanovení nevyplývá jinak.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Nebude-li smlouva uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, platí, že je zrušena od počátku.
2. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy. 
3. Smluvní strany se dohodly, že SOŠ a SOU technické Třemošnice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění v Registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou. O uveřejnění smlouvy SOŠ a SOU technické Třemošnice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do Registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Prodávající prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním kupujícím po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v Registru smluv souhlasí.
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. 
5. Prodávající se zavazuje uchovávat veškeré doklady související s plněním této smlouvy po dobu stanovenou právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu a dalším oprávněným kontrolním orgánům provedení kontroly těchto dokladů.
6. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každém s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží kupující a jedno vyhotovení obdrží prodávající.



V Třemošnici 
Dne: 





Za kupujícího: 							Za prodávajícího: 
Mgr. Ing. Helena Vančurová
Ředitelka školy




Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Obchodní podmínky
Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky
1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak. 
2. Faktura bude adresována: Střední odborná škola a střední odborné učiliště technické Třemošnice
3. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Kupující je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí kupující dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi splňující podmínky smlouvy kupujícímu. 
4. Cena bude kupujícím uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu. 
5. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude kupující platit fakturovanou částku na ten účet prodávajícího, který je správcem daně zveřejněn ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele než takto zveřejněný, bere prodávající na vědomí, že kupující je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; kupující v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje prodávajícího. 
6. Pokud je v okamžiku fakturace o prodávajícím zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere prodávající na vědomí, že kupující je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet prodávajícího pouze fakturovanou částku bez DPH; kupující v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje prodávajícího. 
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu kupujícího. 
Ustanovení II
Způsob provádění
1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití. 
2. Dodavatel je povinen dodat zboží ve sjednané době, v požadovaném množství, jakosti a provedení a zajistit veškerá plnění nezbytná pro jeho řádné předání a užívání. Rozsah činností servisní organizace kupujícího a vlastní součinnosti dodavatele se řídí bodem X.11 technické specifikace a ustanoveními této smlouvy.
3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
4. Dodané zboží musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice. 
5. Veškeré dodané vybavení musí být nové, nepoužité, nerepasované a určené pro distribuci na trhu Evropské unie.
6. Dodané zabezpečovací a přístupové systémy musí splňovat požadavky platné evropské a české legislativy vztahující se k jejich provozu.
7. Dodavatel prohlašuje, že jsou mu známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka realizuje. 
Ustanovení III. 
Záruky, odpovědnost za vady
1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů. 
2. Dodavatel poskytuje po sjednanou záruční dobu záruku za jakost všech jím dodaných komponent a za správnost jejich montáže a instalace. Montáž a instalace musí být provedeny v souladu s technickou specifikací zakázky a s pokyny a doporučeními výrobce pro konkrétní typ komponenty.
3. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů kupujícího, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Odpovědnost dodavatele za vady a jeho záruka se vztahují na jím dodané komponenty, provedené práce a vlastní součinnost. Za vady způsobené výlučně samostatně provedenými činnostmi servisní organizace kupujícího podle bodu X.11 technické specifikace dodavatel neodpovídá; tím není dotčena jeho odpovědnost za vlastní plnění.
4. Záruční doba činí __ měsíců, nejméně však 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí zboží a provedení zaškolení obsluhy oběma smluvními stranami. Je-li ve smlouvě nebo jiné její příloze stanovena delší záruční doba, platí tato delší doba. Prodávající garantuje dostupnost náhradních dílů minimálně po dobu záruční doby.
5. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude kupujícím oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se kupující s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dní po jejím nahlášení dodavateli. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě plnění. 
6. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady. 
7. V případě prodlení s odstraněním vady činí smluvní pokuta 500 Kč za každý započatý den prodlení. 
8. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém. 

9. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
10. Odstranění vady nemá vliv na nárok kupujícího vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy. 
11. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí v ostatním občanský zákoník. 
Ustanovení IV. 
Zajištění plnění povinností 
1. Za prodlení prodávajícího s předáním nebo poskytnutím plnění se smluvní pokuta řídí čl. III odst. 1 této smlouvy.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením sjednané ceny činí smluvní pokuta 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet kupujícího do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem kupujícímu nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou. 
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany kupujícího. 
6. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Kupující je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
 Ustanovení V. 
Odstoupení od smlouvy 
1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečné 10denní lhůtě stanovené ke zjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno. 
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména: a) prodlení dodavatele s termínem plnění stanoveným touto smlouvou o více než 15 kalendářních dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak, b) prodlení kupujícího s termínem úhrady ceny stanoveným touto smlouvou o více než 15 kalendářních dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak. 
3. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. IV. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se kupující s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po kupujícím to, o co se kupující obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody. 
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody. 
Ustanovení VI.
Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví
1. Zboží bude předáno kupujícímu po instalaci v místě plnění uvedeném ve smlouvě. Zaškolení obsluhy bude provedeno v místě a termínu dohodnutém smluvními stranami v souladu s technickou specifikací. Návaznost na činnosti servisní organizace kupujícího se řídí bodem X.11 technické specifikace.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podpisu předávacího protokolu, a to po dodání a instalaci zboží, předvedení jeho funkčnosti, jeho zprovoznění, provedení sjednaných zkoušek, zaškolení obsluhy a předání požadovaných výstupů a dokumentů. Předání funkčního celku předpokládá dokončení činností servisní organizace podle bodu X.11 technické specifikace, které zajišťuje kupující.
Ustanovení VII. 
Závěrečná ujednání
1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. 
2. Oprávněné osoby uvedené v identifikačních údajích smluvních stran jsou oprávněny jednat každá samostatně. 
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Příloha č. 2 – Oceněný položkový rozpočet
Tento rozpočet bude před podpisem smlouvy doplněn podle nabídky vybraného dodavatele. Ceny zahrnují celý požadovaný rozsah příslušné položky. Ceny zahrnují vlastní součinnost dodavatele podle bodu X.11 technické specifikace; samostatně hrazené činnosti servisní organizace kupujícího do nich zahrnuty nejsou.

	Č.
	Oblast zabezpečení
	Požadované množství
	Cena bez DPH celkem
	DPH v Kč
	Cena vč. DPH

	1
	Budova školy – PZTS + termokamera do kabinetu dronů
	1
	
	
	

	2
	Budova dílen – PZTS
	1
	
	
	

	3
	Budova DM – PZTS
	1
	
	
	

	4
	Přístupový systém – budova školy + dílen + integrace současného systému na DM
	1
	
	
	

	5
	Přístupový systém – ovládání vrat + pohon vrat
	1
	
	
	

	6
	Video interkom – budova školy
	1
	
	
	

	7
	Video interkom – budova DM
	1
	
	
	

	Celkem
	
	
	





Příloha č. 3 – Technická specifikace
Technická specifikace pro výběrové řízení – Zabezpečení areálu školy
Příloha ZD č. 4 | Zakázka 06/2026 | Projekt: Ochrana měkkých cílů
X.1 Předmět plnění
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka, instalace, integrace, odzkoušení a uvedení do provozu rozšíření stávajícího poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, dále jen „PZTS“, a stávajícího přístupového systému, dále jen „ACS“, včetně nastavení dodaných zařízení a součinnosti při konfiguraci v rozsahu vymezeném bodem X.11.
Zadavatel v dotčeném objektu provozuje PZTS založený na technologické platformě JABLOTRON 100 / JABLOTRON 100+ a přístupový systém na platformě HIKVISION. Předmětem plnění není vybudování nového samostatného PZTS ani nového samostatného přístupového systému, ale funkční rozšíření stávajícího systému.
Dodavatel je povinen provést plnění v součinnosti se servisní organizací zadavatele podle bodu X.11 tak, aby nově dodané komponenty byly začleněny do stávajícího PZTS a přístupového systému a společně s jeho stávajícími komponentami tvořily jeden funkční, bezpečný, provozně spolehlivý a spravovatelný celek.
Veškeré dodávky, montážní práce, nastavení, programování, zkoušky a ostatní činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla se považují za součást předmětu plnění, a to i v případě, že nejsou v zadávací dokumentaci výslovně uvedeny, avšak jsou vzhledem k povaze plnění nezbytné pro dosažení požadovaného výsledku. Výjimkou jsou činnosti servisní organizace uvedené v bodě X.11, které zadavatel zajistí a uhradí samostatně. Dodavatel do ceny zahrne vlastní součinnost při jejich provedení.
X.2 Výchozí stav systému
Dodavatel je povinen před zahájením realizačních prací ověřit aktuální stav stávajícího PZTS a přístupového systému, jeho technické možnosti, dostupnou kapacitu, způsob zapojení a konfiguraci v rozsahu nezbytném pro řádné provedení předmětu plnění.
Dodavatel je povinen před podáním nabídky zohlednit zejména:
U přístupového systému je nutné ověřit zejména typy řídicích jednotek, čteček, identifikačních médií, zámků, dveřních kontaktů, licence, databázi uživatelů, přístupové skupiny, časové režimy, události a integrační vazby.
· stávající technologickou platformu PZTS a přístupového systému,
· typ a konfiguraci stávající ústředny a kontrolérů u přístupového systému
· způsob připojení stávajících periferií,
· stávající členění systému na sekce,
· způsob ovládání a identifikace uživatelů,
· stávající komunikační a přenosové cesty,
· stávající programovatelné vstupy, výstupy a logické vazby,
· kapacitní možnosti ústředny, komunikačních sběrnic, napájecích zdrojů a záložních akumulátorů,
· návaznost systému na pult centralizované ochrany, dálkový dohled nebo jiná nadřazená zařízení, pokud jsou používána.
Zjistí-li dodavatel před zahájením plnění rozpor mezi skutečným stavem systému a zadávací dokumentací, je povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat zadavatele. Bez předchozího souhlasu zadavatele nesmí dodavatel provést změnu, která by měla vliv na rozsah, cenu, bezpečnost, provozní vlastnosti nebo následnou správu systému.
X.3 Požadavky na systémovou kompatibilitu
Veškeré nově dodávané komponenty musí být plně technicky a funkčně kompatibilní se stávajícím PZTS založeným na platformě JABLOTRON 100 / JABLOTRON 100+ a se stávajícím přístupovým systémem HIKVISION.
Komponenty musí umožňovat jejich přímé začlenění do stávající systémové konfigurace, zejména jejich:
· evidenci a adresaci v ústředně,
· zařazení do stávajících nebo nově vytvořených sekcí,
· diagnostiku a dohled prostřednictvím stávajícího systému,
· správu prostřednictvím servisních nástrojů určených pro stávající systém,
· sledování poplachových, sabotážních, poruchových a provozních stavů,
· využití ve stávajících systémových a logických vazbách,
· ovládání stávajícím způsobem a prostřednictvím stávajících uživatelských oprávnění, pokud zadavatel nestanoví jinak.
U přístupového systému musí být zajištěna správa zařízení, uživatelů, identifikačních médií, přístupových oprávnění, časových režimů a dveřních událostí v prostředí stávajícího systému HIKVISION, včetně zachování existujících integrací.
Použití komponent vyžadujících provoz samostatného ovládacího prostředí nebo oddělené servisní správy není přípustné, neodsouhlasí-li takové řešení zadavatel předem.
Za kompatibilní řešení se nepovažuje řešení zajišťující pouze vzájemné předávání obecných binárních signálů mezi dvěma samostatně provozovanými zabezpečovacími systémy, pokud takové řešení neumožňuje plnohodnotnou správu, diagnostiku a dohled nových komponent v rámci stávajícího PZTS a přístupového systému.
X.4 Rozsah realizačních prací
Součástí předmětu plnění jsou zejména následující činnosti:
· ověření skutečného technického stavu stávajícího PZTS a přístupového systému;
· zaměření míst instalace;
· dodání všech potřebných komponent, instalačního materiálu a příslušenství;
· provedení nezbytných kabelových tras a rozvodů;
· montáž nových detektorů, ovládacích prvků, modulů, signalizačních zařízení a ostatních komponent;
· připojení nových komponent ke stávajícímu PZTS a přístupovému systému;
· kontrola kapacity komunikačních sběrnic, napájecích zdrojů a záložního napájení;
· doplnění rozšiřujících, napájecích nebo oddělovacích modulů, budou-li pro řádnou funkci systému nezbytné;
· součinnost se servisní organizací při konfiguraci a naprogramování nově doplněných komponent podle bodu X.11;
· součinnost při úpravě dotčených sekcí, vstupů, výstupů a systémových vazeb podle bodu X.11;
· součinnost při nastavení uživatelských oprávnění v rozsahu požadovaném zadavatelem podle bodu X.11;
· kontrola poplachových, sabotážních a poruchových stavů;
· ověření komunikačních a přenosových cest;
· provedení funkčních a provozních zkoušek;
· odstranění zjištěných závad a nedostatků;
· zaškolení určených pracovníků zadavatele;
· zpracování a předání dokumentace skutečného provedení;
· uvedení rozšířeného PZTS a přístupového systému do řádného provozu.
Plnění přístupového systému zahrnuje rovněž dodávku a instalaci řídicích jednotek, čteček, zámků, dveřních kontaktů, odchodových tlačítek, napájení, komunikačních prvků a potřebných licencí podle položkového rozpočtu.
Dodavatel odpovídá za úplnost dodávky a za zajištění všech komponent, licencí, montážního materiálu, programovacích prostředků a souvisejících prací nezbytných pro dosažení úplné funkčnosti rozšířeného systému. Činnosti servisní organizace podle bodu X.11 jsou z tohoto rozsahu vyňaty; dodavatel poskytne nezbytnou součinnost.
X.5 Požadavky na dodávané komponenty
Veškeré dodávané komponenty musí být:
· nové, nepoužité a nerepasované;
· určené pro profesionální použití v PZTS a přístupového systému;
· vzájemně kompatibilní;
· kompatibilní se stávající systémovou platformou;
· vhodné pro prostředí, ve kterém budou instalovány;
· instalovány a provozovány v souladu s jejich určením;
· opatřeny požadovanými prohlášeními, certifikáty a doklady, vyžadují-li je příslušné právní předpisy nebo technické normy;
· dostupné z běžné distribuční nebo servisní sítě výrobce;
· způsobilé k následné diagnostice, údržbě, opravě a výměně.
Nově dodávané komponenty nesmí zhoršit bezpečnostní, provozní ani funkční vlastnosti stávajícího PZTS a přístupového systému.
Konkrétní druhy, počty jednotlivých komponent jsou stanoveny položkovým rozpočtem nebo dalšími částmi zadávací dokumentace.
X.6 Bezpečnostní a technické požadavky
Rozšíření PZTS musí být provedeno v souladu s právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k danému druhu systému a rozsahu prováděných prací, zejména s příslušnými částmi souborů norem:
· ČSN EN 50131 pro poplachové zabezpečovací a tísňové systémy;
· ČSN EN 50130 pro poplachové systémy;
· ČSN EN 50136 pro poplachové přenosové systémy a zařízení;
· ČSN CLC/TS 50131-7 pro pokyny k aplikacím PZTS a přístupového systému;
· ČSN 33 2000 v rozsahu vztahujícím se k provedení elektrických instalací;
· souvisejícími požadavky výrobce instalovaného systému a komponent.
Požadovaný stupeň zabezpečení musí odpovídat stávajícímu systému, bezpečnostnímu posouzení objektu a charakteru chráněných prostor. Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele provést změnu, která by snížila dosažený nebo požadovaný stupeň zabezpečení.
Pokud se některá z uvedených norem na konkrétní část plnění nevztahuje, použije se pouze v odpovídajícím rozsahu. Dodavatel je povinen použít aktuální znění příslušných předpisů a technických norem účinné nebo použitelné ke dni realizace.
X.7 Konfigurace a programování systému
Úplnou konfiguraci nově instalovaných komponent a nezbytné úpravy konfigurace stávajícího PZTS a přístupového systému, které spadají pod bod X.11, zajistí zadavatel prostřednictvím servisní organizace za součinnosti dodavatele. Dodavatel provede nastavení dodaných zařízení v rozsahu, který nespadá pod bod X.11.
Při konfiguraci musí být stávající konfigurace systému zachována v nejvyšší možné míře. Změny nesouvisející přímo s předmětem plnění lze provést pouze po předchozím souhlasu zadavatele.
Před provedením změn konfigurace podle bodu X.11 zajistí servisní organizace, umožňuje-li to použitá technologická platforma, bezpečné uložení aktuální konfigurace v rozsahu potřebném k obnovení původního provozního stavu. Dodavatel poskytne nezbytnou součinnost.
Při konfiguraci je nutné respektovat zejména:
Konfigurace přístupového systému musí zahrnovat správné nastavení dveří, řídicích jednotek, čteček, uživatelů, identifikačních médií, přístupových skupin, časových plánů a vazeb na PZTS, pokud jsou používány.
· stávající členění objektu a systému;
· označování periferií, sekcí, vstupů a výstupů;
· stávající způsob ovládání;
· uživatelská a servisní oprávnění;
· nastavené příchodové a odchodové trasy;
· systémové, poplachové a technologické vazby;
· nastavení přenosu událostí;
· požadavky zadavatele na budoucí správu a údržbu systému.
Veškeré nově instalované komponenty musí být v konfiguraci označeny jednoznačným a srozumitelným názvem umožňujícím jejich jednoznačnou identifikaci podle umístění a funkce.
X.8 Ochrana stávající konfigurace a provozu
Dodavatel je povinen při provádění prací postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nevratnému zásahu do stávající konfigurace, ke ztrátě provozních údajů ani k nepřiměřenému omezení ochrany objektu.
Případné odstavení celého systému nebo jeho části musí být předem projednáno a odsouhlaseno zadavatelem. Dodavatel je povinen navrhnout postup prací tak, aby doba omezení zabezpečení objektu byla co nejkratší.
Dodavatel odpovídá za všechny změny konfigurace, zapojení a nastavení, které v rámci plnění provede. Po dokončení prací musí ověřit správnou funkci nových komponent i všech stávajících částí systému, které mohly být prováděnými zásahy dotčeny.
X.9 Zachování správy a servisovatelnosti
Realizací předmětu plnění nesmí dojít k omezení možnosti další správy, údržby, diagnostiky a servisu PZTS zadavatelem nebo jím pověřenou odborně způsobilou servisní organizací.
Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele zejména:
· změnit servisní přístupy nebo oprávnění způsobem znemožňujícím další správu systému;
· nastavit přístupová oprávnění výhradně ve svůj prospěch;
· použít neveřejné nebo dodavatelsky uzamčené přístupové údaje, které nebudou předány zadavateli;
· zavést dodatečnou licenci, službu nebo závislost nezbytnou pro běžný provoz systému, která nebyla uvedena v nabídce;
· omezit přístup zadavatele ke konfiguraci a dokumentaci systému;
· podmínit budoucí správu systému výhradním využíváním servisních služeb dodavatele;
· odstranit nebo omezit stávající funkce systému, pokud to není výslovnou součástí schváleného technického řešení.
Po dokončení plnění musí být celý systém předán ve stavu umožňujícím jeho následnou správu a servis zadavatelem nebo jím pověřenou servisní organizací, při respektování licenčních, bezpečnostních a autorizačních podmínek výrobce systému.
X.10 Odborná způsobilost dodavatele
Dodavatel musí disponovat odbornými znalostmi, personálními kapacitami, technickými prostředky a oprávněními nezbytnými pro řádné provedení rozšíření stávajícího PZTS JABLOTRON 100 / JABLOTRON 100+ a přístupového systému HIKVISION.
Dodavatel odpovídá za to, že montáž, instalaci a uvedení systému do provozu provedou osoby odborně způsobilé a prokazatelně seznámené s použitou technologickou platformou.
Pokud jsou pro některé činnosti vyžadovány výrobcem systému zvláštní přístupy, příslušná odborná školení, autorizace nebo softwarové vybavení, musí jimi dodavatel disponovat nebo musí jiným prokazatelným způsobem zajistit jejich oprávněné použití. Tento požadavek se vztahuje na vlastní činnosti dodavatele; přístupy a oprávnění pro činnosti servisní organizace podle bodu X.11 zajišťuje zadavatel prostřednictvím této organizace.
Požadavek odborné způsobilosti není požadavkem na totožnost dodavatele se stávající servisní organizací zadavatele.
X.11 Součinnost se stávající servisní organizací
Zadavatel provozuje stávající PZTS a přístupový systém, jejichž správu, servis a konfiguraci zajišťuje odborná servisní organizace pověřená zadavatelem (dále jen „servisní organizace“).
S ohledem na požadavek na zachování bezpečnosti, integrity a provozní kontinuity stávajícího PZTS a přístupového systému nebudou dodavateli poskytnuty servisní, administrátorské ani programovací přístupové údaje, hesla, účty, autentizační prostředky ani jiné údaje umožňující provádění privilegovaných změn konfigurace stávajícího PZTS a přístupového systému.
Dodavatel je povinen při realizaci předmětu plnění zajistit potřebnou koordinaci a součinnost se servisní organizací zadavatele. Veškeré úkony nezbytné pro řádné dokončení předmětu plnění, které vyžadují použití stávajících servisních nebo programovacích oprávnění k PZTS a přístupovému systému, budou provedeny servisní organizací za součinnosti dodavatele.
Jedná se zejména o:
· programování a konfiguraci nově instalovaných prvků v rámci stávajícího PZTS a přístupového systému;
· začlenění nových zařízení do konfigurace systému;
· změny konfigurace ústředny;
· změny sekcí, vstupů, výstupů nebo logických vazeb;
· případné úpravy komunikačních a přenosových parametrů;
· zálohování a obnovení konfigurace;
· ostatní zásahy vyžadující servisní nebo administrátorská oprávnění ke stávajícímu PZTS a přístupového systému.
Dodavatel je povinen servisní organizaci poskytnout veškerou nezbytnou technickou a organizační součinnost a koordinovat s ní provedení těchto činností tak, aby bylo možné předmět veřejné zakázky dokončit a uvést do řádného provozu.
Činnosti stávající servisní organizace (IT zadavatele) uvedené v bodě X.11 zajistí a uhradí zadavatel samostatně. Tyto činnosti nejsou součástí plnění dodavatele ani jeho nabídkové ceny. Dodavatel do své celkové nabídkové ceny zahrne pouze náklady na vlastní součinnost s touto servisní organizací.
Dodavatel odpovídá za koordinaci plnění, vlastní součinnost a správnost jím provedených montážních a instalačních prací a dodaných komponent. Konfigurační a programovací úkony podle bodu X.11 zajišťuje zadavatel prostřednictvím servisní organizace. Funkčnost celku bude ověřena společnými zkouškami po dokončení těchto úkonů.
X.12 Zkoušky a uvedení do provozu
Před předáním díla, po dokončení konfigurace zajišťované servisní organizací podle bodu X.11, provede dodavatel v součinnosti s touto organizací úplnou funkční zkoušku rozšířeného PZTS a přístupového systému.
Funkční zkouška musí zahrnovat alespoň:
U přístupového systému musí zkoušky zahrnout autorizovaný i zamítnutý průchod, čtečky, zámky, dveřní kontakty, odchodová tlačítka, nouzové uvolnění, přístupové skupiny, časové plány, události, alarmy, komunikaci, záložní napájení a vazby na PZTS.
· kontrolu správného zapojení a adresace všech nových komponent;
· ověření funkce jednotlivých detektorů;
· ověření přenosu poplachových, sabotážních a poruchových stavů;
· kontrolu správného zařazení komponent do příslušných sekcí;
· kontrolu funkce ovládacích prvků;
· ověření akustické a optické signalizace;
· kontrolu programovatelných výstupů a logických vazeb dotčených rozšířením;
· ověření komunikace s nadřazenými nebo dohledovými systémy, jsou-li součástí stávajícího řešení;
· ověření provozu při výpadku primárního napájení v rozsahu odpovídajícím provedenému rozšíření;
· kontrolu indikace poruchových stavů;
· ověření funkčnosti dotčených stávajících komponent;
· kontrolu celkové provozní stability systému.
O výsledku zkoušek bude vyhotoven protokol obsahující identifikaci zkoušených komponent, popis provedených zkoušek, jejich výsledky, zjištěné závady a způsob jejich odstranění. U zjištěných závad bude rozlišeno, zda se týkají plnění dodavatele nebo činností servisní organizace podle bodu X.11.
Zadavatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud funkční zkoušky prokážou nefunkčnost, nesprávnou konfiguraci, neúplnou integraci nebo negativní vliv rozšíření na stávající PZTS a přístupového systému.
X.13 Dokumentace skutečného provedení
Dodavatel předá zadavateli dokumentaci skutečného provedení v rozsahu vlastního plnění. Podklady ke konfiguraci a změnám provedeným servisní organizací podle bodu X.11 poskytne zadavatel prostřednictvím této organizace pro doplnění dokumentace celku.
Dokumentace bude obsahovat minimálně:
Dokumentace musí dále obsahovat seznam zařízení přístupového systému, jejich adresaci, síťové parametry a vazbu na dveře a také přehled přístupových skupin, časových plánů, integračních vazeb, licencí a změn konfigurace HIKVISION.
· seznam nově instalovaných komponent včetně typového označení, výrobního nebo evidenčního čísla, je-li relevantní, a místa instalace;
· aktuální rozmístění nových komponent;
· jednoznačné označení periferií a jejich vazbu na systémovou konfiguraci;
· přehled změn sekcí, vstupů, výstupů a logických vazeb;
· schéma skutečného zapojení dotčených částí;
· popis provedených změn konfigurace;
· přehled použitých kabelových tras a rozvodů v rozsahu provedeného plnění;
· protokoly o provedených zkouškách;
· návody a technické listy dodaných komponent;
· záruční doklady;
· příslušná prohlášení, certifikáty a ostatní doklady požadované právními předpisy nebo zadávací dokumentací;
· seznam případných licencí, služeb a jejich doby platnosti;
· kontakt pro uplatnění záručního servisu.
Dokumentace bude předána v českém jazyce, není-li u technických listů výrobce objektivně dostupná pouze v jiném jazyce. Dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátu PDF a editovatelné podklady rovněž v jejich zdrojovém formátu, pokud byly v rámci plnění vytvořeny.
X.14 Přístupové a konfigurační údaje
Dodavatel je povinen předat zadavateli veškeré přístupové, konfigurační a evidenční údaje jím vytvořené nebo změněné v souvislosti s realizací předmětu plnění, pokud je jejich předání přípustné podle podmínek výrobce a bezpečnostních pravidel systému.
Přístupové údaje nesmí být uvedeny ve volně přístupné části dokumentace. Dodavatel je předá zabezpečeným způsobem určenému zástupci zadavatele.
Pokud některé servisní údaje nebo přístupy nelze z licenčních, bezpečnostních nebo autorizačních důvodů předat, je dodavatel povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit zadavateli a uvést:
· které údaje nebo přístupy nelze předat;
· konkrétní důvod omezení;
· subjekt, který je oprávněn s údaji nebo přístupy nakládat;
· dopad omezení na budoucí provoz, správu a servis systému.
X.15 Zaškolení obsluhy
Dodavatel provede zaškolení určených pracovníků zadavatele v rozsahu potřebném pro obsluhu nově instalovaných komponent a změněných funkcí systému. Pro část týkající se konfigurace a nastavení provedených podle bodu X.11 zajistí zadavatel součinnost servisní organizace.
Zaškolení bude zahrnovat zejména:
Zaškolení musí zahrnout správu uživatelů, identifikačních médií a přístupových oprávnění a obsluhu dveří, událostí, alarmů a nouzových stavů systému HIKVISION.
· ovládání nově vytvořených nebo změněných sekcí;
· rozpoznání základních provozních, poplachových a poruchových stavů;
· postup při signalizaci poruchy;
· seznámení se změnami oproti původnímu stavu;
· základní zásady bezpečného provozu systému.
O provedeném zaškolení bude vyhotoven protokol podepsaný dodavatelem a zástupcem zadavatele.
X.16 Předání a převzetí díla
Dílo bude považováno za dokončené po:
· úplném provedení všech dodávek a instalačních prací;
· dokončení konfigurace a programování, včetně činností servisní organizace zajišťovaných zadavatelem podle bodu X.11;
· úspěšném provedení všech předepsaných zkoušek;
· odstranění vad a nedodělků bránících řádnému užívání;
· předání úplné dokumentace skutečného provedení;
· předání přístupových a konfiguračních údajů v dohodnutém rozsahu;
· provedení zaškolení obsluhy;
· uvedení rozšířeného PZTS a přístupového systému do řádného provozu;
· podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou stran.
Předávací protokol musí obsahovat nejméně identifikaci zadavatele a dodavatele, označení zakázky, rozsah provedeného plnění, výsledek funkčních zkoušek, seznam předané dokumentace, seznam případných vad a nedodělků a termín jejich odstranění.
X.17 Záruka a servisní podmínky
Dodavatel poskytne na provedené práce a dodané komponenty záruku v délce stanovené smlouvou nebo obchodními podmínkami zadavatele.
V průběhu záruční doby odpovídá dodavatel za vady způsobené zejména:
· vadou dodaných komponent;
· nesprávnou montáží;
· nesprávným zapojením;
· chybnou konfigurací nebo programováním provedenými dodavatelem;
· nedostatečným dimenzováním napájení;
· neúplnou integrací do stávajícího systému v rozsahu vlastního plnění dodavatele;
· rozporem skutečného provedení s předanou dokumentací.
Servisní zásah v záruční době nesmí bez předchozího souhlasu zadavatele způsobit ztrátu stávající konfigurace, omezení správy systému nebo změnu přístupových oprávnění.
X.18 Požadovaný výsledek plnění
Výsledkem plnění musí být úplné, funkční a řádně zdokumentované rozšíření stávajícího PZTS JABLOTRON 100 / JABLOTRON 100+ a přístupového systému HIKVISION, které:
· tvoří se stávajícími komponentami jeden systémový celek;
· je spravovatelné prostřednictvím stávající technologické platformy;
· zachovává funkčnost stávajících částí systému;
· nevytváří neodůvodněnou technickou závislost na dodavateli rozšíření;
· umožňuje následnou správu a servis zadavatelem nebo jím pověřenou odborně způsobilou servisní organizací;
· splňuje požadavky zadávací dokumentace, smlouvy, platných právních předpisů a příslušných technických norem.
X.19 Závazný výčet prvků požadovaných pro dodávku, montáž a instalaci
Tato kapitola jednoznačně vymezuje prvky PZTS JABLOTRON 100 / JABLOTRON 100+ i přístupového systému HIKVISION, které mají být dodány, namontovány, zapojeny, odzkoušeny a předány do provozu. Závazné druhy a množství prvků jsou uvedeny v následujících tabulkách. Konfigurační úkony podle bodu X.11 zajistí a uhradí zadavatel samostatně; dodavatel zahrne do ceny vlastní součinnost.
X.19.1 Budova školy - PZTS + termo kamera
	Název/popis
	Množství

	JA-107KR (4Y)
ústředna s LTE / LAN / rádiem
	1

	Akumulátor 12V/18Ah
životnost 3-5 let, M5
	1

	JA-111R
sběrnicové radio pro JA-100
	2

	PLV-JA111R
plast. kryt pro JA-111R/112R
	2

	JA-114E - bílá-WH
sběrnic. příst. mod. s LCD, kláv. a RFID
	2

	JA-192E-WH - bílá-WH
ovládací segment pro přístupové moduly
	6

	JA-151E* - bílá-WH
bezdrátová čtečka čipů pro ovládání sekce
	2

	BAT AAA, alkalická baterie, mikrotužková, řada professional pro PTZS systémy
	6

	JA-196J
duální čip šedý plast, protokol JA-100
	50

	JA-111MB - hnědá
sběrnicový magnet mini
	1

	JA-150P*
bezdrátový PIR detektor
	34

	BAT AA, alkalická baterie, tužková, řada professional pro PTZS systémy
	68

	JS-7904
alternativní čočka - chodba
	6

	JA-110A II*
sběrnicová siréna vnitřní zálohovaná
	3

	BAT-3V2-CR2
LiFePo4 akumulátor, 3,2 V/0,4Ah CR2
	3

	JA-113A-BASE-RB*
základna s elektronikou pro sirénu
	1

	BAT-4V8-LH1800
NiMH akumulátor pro sirény
	1

	JA-1X2A-C-WH - bílá-WH
kryt sirény, bílý. transparentní světlovod
	1

	JA-150ST*
bezdrátový detektor kouře a teploty
	22

	BAT AA, alkalická baterie, tužková, řada professional pro PTZS systémy
	66

	DS-2TD1228-2/QA
IP termo-optická DOME kamera pro měření teploty, obj. 2,1mm
	1

	DS-1280ZJ-DM21
montážní patice pro dome kamery, bílá
	1

	HS-TF-P1 256G
paměťová karta MicroSDHC 256GB, Hiksemi
	1

	JA-151TH*
bezdrátový detektor teploty
	5

	BAT-3V0-CR 2032
lithiová baterie
	5

	Instalační a spojovací materiál, lišty (set)
	1

	Instalační kabel, rozbočovače sběrnice, víceúčelové montážní krabice (set)
	1

	Montáž
	1

	Součinnost při programování a konfiguraci podle bodu X.11, zkouška funkčnosti
	1


X.19.2 Budova strojních dílen – PZTS
	Název/popis
	Množství

	JA-111R
sběrnicové radio pro JA-100
	1

	PLV-JA111R
plast. kryt pro JA-111R/112R
	1

	JA-192E-WH - bílá-WH
ovládací segment pro přístupové moduly
	5

	JA-196J
duální čip šedý plast, protokol JA-100
	20

	JA-150P*
bezdrátový PIR detektor
	11

	BAT AA, alkalická baterie, tužková, řada professional pro PTZS systémy
	22

	JA-113A-BASE-RB*
základna s elektronikou pro sirénu
	1

	BAT-4V8-LH1800
NiMH akumulátor pro sirény
	1

	JA-1X2A-C-WH - bílá-WH
kryt sirény, bílý. transparentní světlovod
	1

	JA-150ST*
bezdrátový detektor kouře a teploty
	7

	BAT AA, alkalická baterie, tužková, řada professional pro PTZS systémy
	21

	JA-110A II*
sběrnicová siréna vnitřní zálohovaná
	1

	BAT-3V2-CR2
LiFePo4 akumulátor, 3,2 V/0,4Ah CR2
	1

	JA-155M* - bílá
bezdrátový magnet mini
	5

	BAT-3V0-CR 2032
lithiová baterie
	5

	JA-151TH*
bezdrátový detektor teploty
	5

	BAT-3V0-CR 2032
lithiová baterie
	5

	JA-155M-GR* - šedá
bezdrátový magnet mini
	3

	BAT-3V0-CR 2032
lithiová baterie
	3

	JA-151E* - bílá-WH
bezdrátová čtečka čipů pro ovládání sekce
	1

	BAT AAA, alkalická baterie, mikrotužková, řada professional pro PTZS systémy
	3

	JA-154A*
bezdrátová vnitřní siréna
	1

	BAT AA, alkalická baterie, tužková, řada professional pro PTZS systémy
	3

	Instalační a spojovací materiál, lišty (set)
	1

	Instalační kabel, rozbočovače sběrnice, víceúčelové montážní krabice (set)
	1

	Montáž
	1

	Součinnost při programování a konfiguraci podle bodu X.11, zkouška funkčnosti
	1


X.19.3 Budova DM – PZTS
	Název/popis
	Množství

	JA-111R
sběrnicové radio pro JA-100
	1

	PLV-JA111R
plast. kryt pro JA-111R/112R
	1

	JA-114E - bílá-WH
sběrnic. příst. mod. s LCD, kláv. a RFID
	1

	JA-192E-WH - bílá-WH
ovládací segment pro přístupové moduly
	4

	JA-151E* - bílá-WH
bezdrátová čtečka čipů pro ovládání sekce
	1

	BAT AAA, alkalická baterie, mikrotužková, řada professional pro PTZS systémy
alkalická baterie, mikrotužková, řada professional
	3

	JA-196J
duální čip šedý plast, protokol JA-100
	20

	JA-150P*
bezdrátový PIR detektor
	8

	BAT AA, alkalická baterie, tužková, řada professional pro PTZS systémy
alkalická baterie, tužková, řada professional
	16

	JA-110A II*
sběrnicová siréna vnitřní zálohovaná
	2

	BAT-3V2-CR2
LiFePo4 akumulátor, 3,2 V/0,4Ah CR2
	2

	JA-113A-BASE-RB*
základna s elektronikou pro sirénu
	1

	BAT-4V8-LH1800
NiMH akumulátor pro sirény
	1

	JA-1X2A-C-WH - bílá-WH
kryt sirény, bílý. transparentní světlovod
	1

	JA-150ST*
bezdrátový detektor kouře a teploty
	8

	BAT AA, alkalická baterie, tužková, řada professional pro PTZS systémy
alkalická baterie, tužková, řada professional
	24

	JA-151TH*
bezdrátový detektor teploty
	2

	BAT-3V0-CR 2032
lithiová baterie
	2

	JA-111M - bílá
sběrnicový magnet mini
	7

	Instalační a spojovací materiál, lišty (set)
	1

	Instalační kabel, rozbočovače sběrnice, víceúčelové montážní krabice (set)
	1

	Montáž
	1

	Součinnost při programování a konfiguraci podle bodu X.11, zkouška funkčnosti
	1


X.19.4 Přístupový systém - budova školy + dílen + integrace současného systému na DM
	Název/popis
	Množství

	DS-K2704X
řídící jednotka pro 4 dveře, LAN, se zálohou napájení
	2

	Akumulátor 12V/7Ah, životnost 3-5 let, F4,8
	2

	DS-K1104MK
venkovní antiv. RFID čtečka Mifare s klávesnicí,K10
	4

	DS-K1F100-D8E
duální USB čtečka RFID čipů/karet; EMmarine i Mifare
	2

	DS-PT-M1/Black (2310-061)
Čip MiFare 13,56 MHz, černý
	300

	Instalační a spojovací materiál, lišty (set)
	1

	Instalační kabel (set)
	1

	Montáž
	1

	Součinnost dodavatele při programování, nasazení SW ACS Lite, integraci se všemi kontroléry, Active Directory, podle bodu X.11
	1


 X.19.5 Přístupový systém pro ovládání vjezdové brány
	Název/popis
	Množství

	DS-K1104MK
venkovní antiv. RFID čtečka Mifare s klávesnicí,K10
	2

	Instalační kabel (set)
	1

	Instalační a spojovací materiál, lišty, chráničky
	1

	Příprava staveniště - zemní a výkopové práce, pokládka chrániček, zapískování, přesun hmot, příprava chrániček v chodníku, zásyp výkupu, uvedení do původního stavu
	1

	Příprava staveniště - zámečnické práce - úprava plotu, navaření kotevních ploten pro čtečky motory pohonů vrat
	1

	Příprava staveniště - řezání drážky do asfaltu, zapískování, pokládka chrániček, přesun hmot, likvidace, obnova povrchu, znovuzřízení živičného krytu
	1

	Příprava staveniště - elektroinstalační práce, příprava napájení pro pohon, příprava kabeláže, samostatné odjištění
	1

	Dodání + instalace pohonu křídlové brány, parametry pohonu specifikovány níže
	1

	Montáž přístupového systému, trasování kabeláže, příprava kabeláže do trasy pro budoucí instalaci dalších periferíí ve sloupcích
	1

	Instalace přístupového systému a součinnost při konfiguraci podle bodu X.11
	1


Parametry pohonu křídlové brány:
Dodávka a instalace elektromechanického pohonu určeného pro automatizaci venkovní křídlové vjezdové brány. Pohon musí být dimenzován podle skutečných rozměrů, hmotnosti, konstrukce a provozního zatížení stávající brány. Před realizací je dodavatel povinen ověřit vhodnost nabízeného pohonu pro konkrétní geometrii a konstrukční provedení brány.
Minimální technické požadavky
· provedení: elektromechanický lineární pohon pro otočnou/křídlovou bránu,
· použití ve venkovním prostředí,
· maximální podporovaná šířka jednoho křídla min. 4 000 mm,
· maximální podporovaná hmotnost jednoho křídla min. 400 kg,
· maximální tažná/tlačná síla pohonu min. 2 700 N,
· napájení řídicí jednotky ze sítě 230–240 V AC,
· motor/pohon v bezpečném nízkonapěťovém provedení, např. 24 V DC,
· krytí pohonu minimálně IP44,
· provozní rozsah teplot minimálně −20 °C až +60 °C,
· integrované nebo elektronicky řízené omezení síly,
· detekce překážky při pohybu brány a odpovídající bezpečnostní reakce,
· pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení brány,
· možnost nastavení síly a parametrů pohybu,
· možnost automatického zavření po nastavitelné době,
· možnost částečného otevření brány pro průchod osob,
· možnost připojení bezpečnostních zařízení, zejména fotobuněk,
· možnost připojení výstražného světla,
· možnost ovládání externím bezpotenciálovým kontaktem pro integraci s přístupovým systémem,
· možnost připojení elektrického zámku, bude-li s ohledem na konstrukci brány potřebný,
· možnost nouzového mechanického odblokování při výpadku elektrického napájení,
· signalizace provozních stavů a poruch,
· možnost připojení záložního napájení.
Příkladem pohonu splňující tyto parametry je RotaMatic PL.
Řídicí a bezpečnostní funkce
Řídicí systém musí umožňovat minimálně:
· úplné otevření a zavření brány,
· částečné otevření pro průchod osoby,
· automatické zavření,
· nastavení síly a rychlosti pohybu,
· zpomalení pohybu před dosažením koncové polohy,
· detekci překážky a bezpečnostní reakci pohonu,
· připojení bezpečnostních fotobuněk,
· připojení světelné výstražné signalizace,
· ovládání nadřazeným přístupovým systémem prostřednictvím bezpotenciálového kontaktu,
· ruční nouzové odblokování.
Bezpečnostní prvky
Součástí dodávky musí být veškeré bezpečnostní prvky potřebné pro bezpečný provoz konkrétní brány, minimálně:
· 2 páry bezpečnostních fotobuněk monitorujících prostor průjezdu,
· výstražný světelný prvek signalizující pohyb brány,
· ochrana proti sevření nebo přimáčknutí osob a vozidel,
· odpovídající mechanické dorazy a upevňovací prvky,
· bezpečné nouzové odblokování pohonu.
Rozsah bezpečnostních prvků musí dodavatel před montáží posoudit podle konstrukce brány a způsobu jejího používání. Pouhé splnění minimálních parametrů pohonu nezbavuje dodavatele odpovědnosti za návrh bezpečného výsledného řešení.
Integrace s přístupovým systémem
Pohon musí umožnit ovládání z přístupového systému zadavatele. Sepnutí příslušného výstupu přístupového systému musí vyvolat definovaný povel řídicí jednotky brány (bezpotencionální kontakt).
Řešení musí umožňovat samostatně realizovat minimálně:
· autorizované otevření brány,
· následné uzavření brány,
· případně režim trvalého otevření v určených provozních časech,
· místní servisní/manuální ovládání.
Požadavky na dodávku a montáž
Cena musí zahrnovat kompletní funkční celek, zejména:
· pohon/pohony podle počtu křídel,
· řídicí jednotku,
· montážní konzoly a spojovací materiál,
· bezpečnostní fotobuňky,
· výstražnou světelnou signalizaci,
· potřebnou kabeláž a elektroinstalační materiál,
· případný elektrický zámek, pokud jej vyžaduje konstrukce brány,
· příprava napojení na přístupový systém,
· konfiguraci a nastavení pohonu brány; u činností podle bodu X.11 pouze součinnost dodavatele,
· funkční a bezpečnostní zkoušky,
· výchozí revizi příslušné elektroinstalace,
· dokumentaci skutečného provedení,
· návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
· zaškolení obsluhy.
X.19.6 Videointerkom – budova školy
	Název/popis
	Množství

	DS-KD8003-IME1(B)/NS(Europe BV)
řídící modul s kamerou bez tlačítka, IP LAN verze, nerez, 2. generace
	1

	DS-KABD8003-RS3/S
povrchová stříška proti dešti a slunci pro 3-modulový interkom, nerez
	1

	DS-KD-ACW3/S
povrchový instalační rámeček pro 3 moduly, nerez, 2. generace
	1

	DS-KD-BK
záslepka, 2. gen.
	1

	DS-KH6350-WTE1
IP videotelefon 7", LAN, WiFi, černo-stříbrný
	2

	DS-KD-KK/S
modul se šesti zvonkovými tlačítky, nerez, 2. generace
	1

	Instalační a spojovací materiál, lišty
	1

	Instalační kabel (set)
	1

	Montáž
	1

	Programování, integrace do sítě; u činností podle bodu X.11 pouze součinnost dodavatele
	1


X.19.7 Videointerkom – budova DM
	Název/popis
	Množství

	DS-KD8003-IME1(B)/NS(Europe BV)
řídící modul s kamerou bez tlačítka, IP LAN verze, nerez, 2. generace
	1

	DS-KABD8003-RS3/S
povrchová stříška proti dešti a slunci pro 3-modulový interkom, nerez
	1

	DS-KD-ACW3/S
povrchový instalační rámeček pro 3 moduly, nerez, 2. generace
	1

	DS-KD-BK
záslepka, 2. gen.
	1

	DS-KH6350-WTE1
IP videotelefon 7", LAN, WiFi, černo-stříbrný
	6

	DS-KD-K12/S
modul s dvanácti zvonkovými tlačítky, 2. gen., nerez
	1

	HPE Aruba 8P POE switch
	2

	Instalační a spojovací materiál
	1

	Instalační kabel (set)
	1

	Montáž
	1

	Programování, integrace do sítě; u činností podle bodu X.11 pouze součinnost dodavatele
	1


X.20 Souhrnný položkový rozpočet
	Oblast zabezpečení
	Cena

	Budova školy - PZTS + termo kamera do kabinetu dronů
	

	Budova dílen - PZTS
	

	Budova DM - PZTS
	

	Přístupový systém - budova školy + dílen + integrace současného systému na DM
	

	Přístupový systém pro ovládání vjezdové brány
	

	Video interkom - budova školy
	

	Video interkom - budova DM
	

	Suma
	


Potvrzení dodavatele: Dodavatel potvrzuje, že výše uvedený výčet zkontroloval a že nabízené prvky včetně příslušenství, montáže, zapojení, nastavení v rozsahu vlastního plnění, zkoušek a vlastní součinnosti při činnostech podle bodu X.11 umožní dosažení úplného a funkčního řešení požadovaného rozšíření PZTS a přístupového systému. Činnosti servisní organizace podle bodu X.11 nejsou součástí jeho nabídkové ceny.

