Příloha č. 4 Technická specifikace

Níže uvedená technická specifikace je pro dodavatele závazná. Dodavatel může nabídnout zboží s požadovanými, nebo prokazatelně lepšími parametry. Požadované objemy nádob jsou minimálně požadované a nelze nabídnout nádoby o nižším než požadovaném objemu.
Požadovaný objem a počet je uveden v příloze č. 6 Zadávací dokumentace.

Pořizované VOK pro vozidlo AVIA:

Jedná se o klasické otevřené velkoobjemové kontejnery (typizované velikosti pro nákladní automobil velikosti AVIA).

Společná specifikace pro VOK pro vozidlo AVIA rozměrů: 6m3 , 9 m3, 14 m3, 16 m3 
	Velkoobjemový kontejner

	počet
	Dle přílohy č.6

	objem
	min. Dle přílohy č.6

	barva
	dle výběru

	značení
	standardní značení sbíraného druhu odpadu

	další specifikace
	Hák výška 1000mm - (nezbytné z důvodu zajištění odvozu svozovým vozidlem, případně s možností přizpůsobení dle požadavku zákazníka)
vzadu dvoukřídlá vrata
tloušťka podlahy min. 3 mm
tloušťka bočnic min. 2 mm
háčky na plachtu (síť)
bočnice sklopné , nebo pevné,
vzadu dvoukřídlá vrata



Společná specifikace pro VOK typu ABROLL rozměrů: 23m3 , 24 m3, 6 m3, 10 m3, 12 m3 
	Kontejner typu ABROLL
	 

	počet
	Dle přílohy č.6

	objem
	min. Dle přílohy č.6

	barva
	dle výběru

	značení
	standardní značení sbíraného druhu odpadu

	další specifikace
	Rozměry kontejneru dle normy DIN 30722
Hák výška 1570mm - (nezbytné z důvodu zajištění odvozu svozovým vozidlem, případně s možností přizpůsobení dle požadavku zákazníka)
Maximální délka VOK je 5500mm
tloušťka podlahy min. 3 mm
tloušťka bočnic min. 2 mm
háčky na plachtu (síť)
vzadu dvoukřídlá vrata





Kontejnery 120 l a 240l
· Standardní plastová popelnice 
· Vhodné pro sběr tříděného odpadu. Úprava víka dle typu sbíraného odpadu
· Dlouhá životnost díky robustní konstrukci
· Odolné UV záření, mrazu, chemickým a biologickým vlivům
· V případě nádoby na kovy je nutné, aby byl kontejner uzamykatelný


Zvonový kontejner (na papír, plast, sklo a kovy) 

	Zvonový kontejner
	 

	počet
	Dle přílohy č.6

	objem
	1,5m3 , 2,5 m3, 3,2 m3, 3,5 m3 Dle přílohy č.6

	barva
	Dle typu sbíraného odpadu - Dle přílohy č.6

	značení
	standardní značení sbíraného druhu odpadu. 

	další specifikace
	Materiál: HDPE, nebo sklolaminát
systém výsypu: dvojhákový systém (2 oka) hydraulickou rukou
Nádoba určená pro sběr kovů musí být uzamykatelná



















Kontejnery 1100 l (papír, plast, textil, nápojové kartony, sklo, bio – liší se pouze barvou a provedením víka. U BIO odpadu je odlišná konstrukce i těla kontejneru)

	Kontejner (plastový/kovový)
	 

	počet
	Dle přílohy č.6

	objem
	min. 1,1 m3

	materiál
	Plast/plech(kov) - Dle přílohy č.6

	barva
	Dle sbíraného odpadu - Dle přílohy č.6

	značení
	standardní značení sbíraného druhu odpadu

	víko
	úprava víka pro sběr příslušného typu odpadu - Dle přílohy č.6

	další specifikace
	se dvěma bržděnými kolečky
rozměrově odpovídají DIN 30 700 a UNI 9260
odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
materiál, z něhož je vyroben, neobsahuje kadmium a může být znovu granulován






Kontejnery 770 l (papír, plast, textil, nápojové kartony, sklo, bio – liší se pouze barvou a provedením víka. U BIO odpadu je odlišná konstrukce i těla kontejneru)

	Kontejner (plastový)
	 

	počet
	Dle přílohy č.6

	objem
	min. 0,77 m3

	materiál
	Plast

	barva
	Dle sbíraného odpadu - Dle přílohy č.6

	značení
	standardní značení sbíraného druhu odpadu

	víko
	úprava víka pro sběr příslušného typu odpadu - Dle přílohy č.6

	další specifikace
	se dvěma bržděnými kolečky
rozměrově odpovídají EN 840-2 a EN 840-3
odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
materiál, z něhož je vyroben, neobsahuje kadmium a může být znovu granulován
Pokud je určen kontejner na sběr kovů, musí být uzamykatelný














Štěpkovač 3ks

Technická specifikace:
Hmotnost stroje:	maximálně 750 kg
Max. průměr větví:	minimálně 95 mm

Řezací ústrojí:
Hydraulické, nebo gravitační podávání materiálu:  ANO

Motor:
Výkon:			minimálně 15 HP
Typ motoru:			benzín, nebo diesel

Podvozek:
Možnost připojení za osobní automobil (na tažné zařízení osobního automobilu):	ANO

Konstrukce:
Otočný komín s možností horizontálního otočení (výfuk štěpky):		ANO

Výše uvedená technická specifikace je považována za minimálně možnou a je třeba, aby byla dodavatelem splněna beze zbytku.
