DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 2
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Praha 8. března 20123
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na služby zadané v otevřeném řízení dle zákona s názvem „Uherský Brod, ulice Pod Valy – rekonstrukce kanalizace, stoka CI, CI-1, CI-1a, BI“„Uherský Brod, ulice Dolní Valy, - rekonstrukce kanalizace, stoka C, Š 622 – Š 627
Dotaz č. 1

UHERSKÝ BROD, ulice Pod Valy – rekonstrukce kanal., stoka CI, CI-1, CI-1a, BI 

SO 01 – rekonstrukce kanalizace

-
Pol. 15 a 16, proč je množství 2184,7082 m3, když se zemina využije dle TZ pro zpětný zásyp?

Odpověď

V technické zprávě SO 01  (a.č.CB5/H/010) v odst. 5.1. na straně 6 je uvedeno, že zásyp rýh v komunikacích a chodnících se provede štěrkopískem. Zemina se nebude využívat pro zpětný zásyp. Množství uvedená ve výkaze výměr v položkách č. 15 a 16 jsou však skutečně chybná. Nový výkaz výměr zasíláme v příloze, položky u kterých dochází ke změně jsou vyznačeny žlutě.

Dotaz č. 2

UHERSKÝ BROD, ulice Pod Valy – rekonstrukce kanal., stoka CI, CI-1, CI-1a, BI 

SO 01 – rekonstrukce kanalizace

-
Pol 107, co je tím myšleno (jak velká plocha) ?

Odpověď

Pol. č.107: Poplatek za zábor veřejného prostranství, je stanoven obecně závaznou vyhláškou Města Uh. Brod č. 2/2012. Vybírá se za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí (mimo jiné) provádění výkopových prací, umístění skládek materiálu, dočasných staveb a zařízení pro potřebu stavby. Pro vyjmenované účely činí 5 Kč/m2/den. Plocha je dána obvodem staveniště a případně další nezbytnou plochou, kterou uchazeč potřebuje pro řádné provedení díla. Záleží na zhotoviteli, jeho zvoleném technologickém postupu a rychlosti výstavby, jakou plochu a po jakou dobu bude potřebovat. 

(Obdobné vysvětlení platí pro položku č.62 SO 01 rekonstrukce kanalizace v ul. Dolní Valy)

Dotaz č.3

UHERSKÝ BROD, ulice Pod Valy – rekonstrukce kanal., stoka CI, CI-1, CI-1a, BI 

SO 03 – oprava komunikace

-
Pol 45, proč je množství 1215,645 t, když se frézovaný živičný kryt bude dle TZ prodávat, takže zbývá jen 188 m3 kameniva ?

Odpověď

V technické zprávě SO 03 (a.č.CB5/D/010) není nikde uvedeno, že se frézovaný živičný kryt bude prodávat. Na str. 8 TZ je uvedeno, že materiál bude roztříděn a buď recyklován nebo odvezen na skládku. Ve výkaze výměr v pol.č.45 je uvedeno počet jednotek, který odpovídá předpokladu, že na skládku se odveze všechen odstraněný materiál. Uchazeč ocení počet jednotek uvedený ve VV, tj. 1215,645 t.

Dotaz č.4

UHERSKÝ BROD, ulice Dolní Valy – rekonstrukce kanal., stoka C, šachty Š 622 – Š 627

SO 01 – rekonstrukce kanalizace

-
Pol 79, jak velkou plochu máme uvažovat?

Odpověď:

Pol. č.79: Poplatek za zvláštní užívání komunikace stanovuje Ředitelství silnic Zlínského kraje dle svého sazebníku. Rozumí se jím finanční náhrada za dočasné omezení užívání silničního tělesa předmětnou stavbou (poplatky za trvalé uložení kanalizace do tělesa silnice hradí zadavatel). Jedná se o poplatky za výkop ve vozovce, omezení dopravy – zábor jízdního pruhu. Pro vyjmenované účely činí náhrada bez DPH  20 Kč/m2/den. Tato jednotková cena je opravena v novém výkaze výměr, neboť v původním výkaze byla omylem uvedena cena s DPH, tj. 24 Kč/m2/den.  Tato položka, u které došlo ke změně je v novém výkaze výměr vyznačena žlutě. Plocha je dána obvodem staveniště a případně další nezbytnou plochou, kterou uchazeč potřebuje pro řádné provedení díla. Záleží na zhotoviteli, jeho zvoleném technologickém postupu a rychlosti výstavby, jakou plochu a po jakou dobu bude potřebovat.

(Obdobné vysvětlení platí pro položku č. 39 SO 03 rekonstrukce kanalizace v ul. Pod Valy)

Dotaz č.5

UHERSKÝ BROD, ulice Dolní Valy – rekonstrukce kanal., stoka C, šachty Š 622 – Š 627

SO 03 – oprava komunikace

-
Pol 42, proč je množství 295,257 t, když se frézovaný živičný kryt bude dle TZ prodávat, takže zbývá jen 26,8 m3 kameniva ?

Odpověď:

V technické zprávě SO 03 (a.č.CB6/D/010) není nikde uvedeno, že se frézovaný živičný kryt bude prodávat. Na str. 9 TZ je uvedeno, že materiál bude roztříděn a buď recyklován nebo odvezen na skládku. Předpokládáme, že na skládku bude odvezen všechen odstraněný materiál. Pro tento předpoklad jsou však množství uvedená ve výkaze výměr v položkách č. 42, 43 a 44. V novém výkaze výměr, který zasíláme v příloze, jsou tyto položky u kterých dochází ke změně vyznačeny žlutě.
Dotaz č. 6

UHERSKÝ BROD, ulice Dolní Valy – rekonstrukce kanal., stoka C, šachty Š 622 – Š 627

   SO 01 – Rekonstrukce kanalizace

Ve výkaze výměr je montáž sklolaminátových trub DN 1000 164 m, ale dodávka potrubí  DN 1000   ( v souladu s podélným profilem ) je 194 m. Žádám o vysvětlení.

Odpověď:

V položce č. 32 výkazu výměr : montáž sklolaminátových trub DN 1000 je chybný údaj, správný počet jednotek je 194 m. Údaj je v novém výkazu výměr, který  zasíláme v příloze, opraven a položka, ve které  dochází ke změně, je vyznačena žlutě.

Dotaz č. 7

UHERSKÝ BROD, ulice Pod Valy – rekonstrukce kanal., stoka CI, CI-1, CI-1a, BI 

Na základě popisu v tech zprávě a výkresu 013  je část potrubí obetonována a přichycena objímkou z ocelového plechu k podkladní desce. Domnívám se, že ve výkaze výměr chybí položka pro podkladní betonovou desku. Žádám o vysvětlení.

Odpověď:

Objem betonu potřebný pro podkladní betonovou desku je započítán v položce č. 19 Obetonování potrubí stok betonem C12/15.

Dotaz č. 8

UHERSKÝ BROD, ulice Pod Valy – rekonstrukce kanal., stoka CI, CI-1, CI-1a, BI 

Žádám o informaci z jakého materiálu je bourané potrubí u jednotlivých stok C, CI, CI-1      CI-1a, BI

Odpověď:

Bourané potrubí stok C, CI, CI-1, CI-1a i BI je betonové.

Dotaz č. 9

UHERSKÝ BROD, ulice Pod Valy – rekonstrukce kanal., stoka CI, CI-1, CI-1a, BI 

Je potrubí PVC DN 150 a DN 200 ve výkazech výměr ( rekonstrukce kanalizace ) určeno pro propojení jednotlivých kanalizačních napojení v prostoru rýhy ?

Odpověď:

Ano potrubí PVC DN 150 a DN 200 je určeno pro propojení kanalizačních přípojek v prostoru rýhy.

ZADAVATEL DÁLE AKTUALIZACE INFORMACE
1. UHERSKÝ BROD, ulice Dolní Valy – rekonstrukce kanal., stoka C, šachty Š 622 – Š 627

SO 01 – rekonstrukce kanalizace

Výkaz výměr: 

Pol. č.76 Zkoušky zhutnění pláně

Pol. č.77 Zkoušky zhutnění konstrukčních vrstev

Pol. č. 78 Zkoušky živičných vrstev

Tyto položky SO 01 uchazeč nebude oceňovat, neboť jsou součástí SO 03 oprava komunikace, a to jako pol. č. 32,33 a 34. V novém výkaze výměr, který zasíláme v příloze, jsou položky č. 76-78 SO 01 vyznačeny žlutě a v popisu položky je doplněno: neoceňovat.

2. UHERSKÝ BROD, ulice Pod Valy – rekonstrukce kanal., stoka CI, CI-1, CI-1a, BI 

SO 01 rekonstrukce kanalizace

V technické zprávě, odst. 5.4, str. 9 je uvedeno, že dno odlehčovací komory Š688 bude spádováno betonem se zvýšenou odolností proti obrusnosti. Doplňujeme upřesnění projektanta:

Beton se zvýšenou odolností proti obrusnosti je uváděn v tomto složení:

1 objemový díl cementu

1 objemový díl říčního písku

2 objemové díly čedičové nebo žulové drti velikost zrn do 10 mm

NA ZÁKLADĚ TĚCHTO INFORMACÍ ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TO DO 25. 3. 2013 DO 11:00 HODIN. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK PROBĚHNE DNE 25. 3. 2013 V 11:30. MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNO.
Kateřina Koláčková 
