Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
„Automobilová pracovní plošina s hmotností do 3500kg “

1) automobilový podvozek 
Typ: …..
Výrobce: ….

	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Podvozek

	Celková délka max. 6900 mm
	Celková délka ….. mm

	Celková šíře max. 2200 mm
	Celková šíře  ….. mm

	Celková výška max. 3000 mm
	Celková výška  ….. mm

	Rozvor max. 3800 mm
	Rozvor …..  mm

	Podvozek s pohonem zadní nápravy
	Podvozek s pohonem zadní nápravy

	Ocelová kola min. 16´´ s pneumatikami 235/65 R16
	Ocelová kola  ….´´ s pneumatikami 235/65 R ….

	Převodovka manuální 6 stupňů vpřed, 1 vzad
	Převodovka manuální 6 stupňů vpřed, 1 vzad

	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3500 kg
	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3500 kg

	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo
	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo

	Obě nápravy konstruovány jako „jednomontáž“
	Obě nápravy konstruovány jako „jednomontáž“

	
	

	Motor

	Motor dieselový, vodou chlazený
	Motor dieselový, vodou chlazený

	Zdvihový objem max. 2 300 cm3
	Zdvihový objem ….. cm3

	Výkon motoru min. 100 kW
	Výkon motoru …..kW



	Kabina

	Homologovaná min. 3- místná s teplovodním topením 
	Homologovaná min. 3- místná s teplovodním topením 

	Manuální klimatizace
	Manuální klimatizace

	Centrální zamykání
	Centrální zamykání

	Rádio s Bluetooth a handsfree + dva reproduktory 
	Rádio s Bluetooth a handsfree + dva reproduktory 

	2x maják oranžové barvy s ochrannými kryty na střeše kabiny s ovládáním uvnitř kabiny
	2x maják oranžové barvy s ochrannými kryty na střeše kabiny s ovládáním uvnitř kabiny

	Lakování kabiny - bílá
	Lakování kabiny - bílá



	Ostatní

	Katalog náhradních dílů
	Katalog náhradních dílů


















2) pracovní plošina
Typ: …..
Výrobce: ….

	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Koncepce ramene: třídílné teleskopické rameno 
	Koncepce ramene: třídílné teleskopické rameno

	Pracovní výška 16 metrů, nosnost v koši min. 250 kg 
	Pracovní výška 16 metrů, nosnost v koši min. 250 kg

	Proporcionální plně hydraulické ovládání. Ovladač umístěný v koši plošiny, druhý na otoči plošiny pro obsluhu ze země.
	Proporcionální plně hydraulické ovládání. Ovladač umístěný v koši plošiny, druhý na otoči plošiny pro obsluhu ze země.

	Vedení všech kabelů hadic a výsuvného válce uvnitř teleskopu plošiny
	Vedení všech kabelů hadic a výsuvného válce uvnitř teleskopu plošiny

	Ovládání podpěr vozidla plně hydraulické, umístěné na rámu vozidla. Provedení zadních podpěr typ A, přední podpěry sklopné. Podpěry nepřesahují více než 300 mm přes obrys vozidla na každé straně 
	Ovládání podpěr vozidla plně hydraulické, umístěné na rámu vozidla. Provedení zadních podpěr typ A, přední podpěry sklopné. Podpěry nepřesahují více než 300 mm přes obrys vozidla na každé straně 

	4 ks stabilizačních podložek s uzamykatelným držákem umístěným na ložné ploše automobilového podvozku
	4 ks stabilizačních podložek s uzamykatelným držákem umístěným na ložné ploše automobilového podvozku

	Boční dosah ramene při 250 kg v koši min. 7 metrů, při 80 kg v koši min.10 metrů 
	Boční dosah ramene při 250 kg v koši …. metrů, při 80 kg v koši …… metrů 

	Úhel ramene rozsah -25º až 80º
	Úhel ramene rozsah -25º až 80º

	Rotace ramene min. 360º
	Rotace ramene min. 360º

	Pracovní koš: slitina hliníku, podlaha s protiskluznou úpravou,   rozměry min. 1400x700x1100 mm, natáčení 2x90º
	Pracovní koš: slitina hliníku, podlaha s protiskluznou úpravou,   rozměry min. 1400x700x1100 mm, natáčení 2x90º

	Pohon plošiny: hydraulický od motoru vozidla přes PTO
	Pohon plošiny: hydraulický od motoru vozidla přes PTO

	Ochrana proti přetížení koše plošiny
	Ochrana proti přetížení koše plošiny

	Ochrana proti najetí košem do podpěr, či kabiny vozidla
	Ochrana proti najetí košem do podpěr, či kabiny vozidla

	Bezpečnostní zařízení podle CE direktivy
	Bezpečnostní zařízení podle CE direktivy

	Mechanické zajištění výsuvu ramen v transportní poloze
	Mechanické zajištění výsuvu ramen v transportní poloze

	Blokační ventily na všech hydraulických komponentech
	Blokační ventily na všech hydraulických komponentech

	Křížová blokace ovládání podpěr a teleskopického ramene
	Křížová blokace ovládání podpěr a teleskopického ramene

	Ruční hydraulická pumpa pro nouzové sbalení plošiny v případě poruchy
	Ruční hydraulická pumpa pro nouzové sbalení plošiny v případě poruchy

	Start/stop motoru vozidla z koše plošiny
	Start/stop motoru vozidla z koše plošiny

	Zásuvka  230V v koši plošiny
	Zásuvka  230V v koši plošiny

	Zásuvka 12V na nosném rámu plošiny
	Zásuvka 12V na nosném rámu plošiny

	Osazený měřič motohodin
	Osazený měřič motohodin

	Box na nářadí pod rámem vozidla
	Box na nářadí pod rámem vozidla

	Krytí pochozí ložné plochy automobilového podvozku plechem ze slitiny hliníku s protiskluznou úpravou 
	Krytí pochozí ložné plochy automobilového podvozku plechem ze slitiny hliníku s protiskluznou úpravou 

	[bookmark: _GoBack]2x hliníkový uzamykatelný box s rozměry cca.900x500x400mm na ložnou plochu automobilového podvozku (provedení a umístění bude upřesněno při kompletaci stroje) 
	2x hliníkový uzamykatelný box s rozměry cca.900x500x400mm na ložnou plochu automobilového podvozku (provedení a umístění bude upřesněno při kompletaci stroje) 

	Hliníková ohrádka  s úchytnými oky po obvodu ložné plochy automobilového podvozku
	Hliníková ohrádka  s úchytnými oky po obvodu ložné plochy automobilového podvozku

	2x výstražné oranžové LED světlo „predátor“ na zadní část automobilového podvozku,1x na každé ze sklopných podpěr, 2x na spodní části koše plošiny s viditelností ze všech stran s ovládáním v kabině
	2x výstražné oranžové LED světlo „predátor“ na zadní část automobilového podvozku,1x na každé ze sklopných podpěr, 2x na spodní části koše plošiny s viditelností ze všech stran s ovládáním v kabině

	Provádění záručního i pozáručního servisu dodavatelem zakázky ne subdodavatelsky  
	Provádění záručního i pozáručního servisu dodavatelem zakázky ne subdodavatelsky  

	Barevné provedení – oranžová 
	Barevné provedení – oranžová 







	
Shrnutí cenové nabídky:
	Položka
	Cena 

	Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH
	cena

	Vyčíslení DPH
	cena

	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	cena




	

	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat. 





Vozidla a jejich komponenty musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.
