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	Vymezení požadavku - parametr
	Požadavek
	Splnění požadavku

	ZÁKLADNÍ PARAMETRY VOZIDLA

	Váhová kategorie vozidla  N1 do 3500 kg
	ANO
	ANO / NE

	Vozidlo 4x4 s přiřaditelným předním náhonem 
	ANO
	ANO / NE

	Rozvor vozidla
	2500 - 2800mm*
	[doplní uchazeč]

	Výška vozidla (včetně majáku)
	1900 - 2200mm*
	[doplní uchazeč]

	Šířka vozidla (bez zrcátek)
	1400 - 1600mm*
	[doplní uchazeč]

	MOTOR, POHON, PŘEVODOVKA

	Zdvihový objem motoru
	min. 2500 cm3*
	[doplní uchazeč]

	Pohon vznětovým motorem o výkonu
	min. 70 kW
	[doplní uchazeč]

	Emisní norma motoru stroje
	min. Euro V
	[doplní uchazeč]

	Manuální převodovka se 6. převody vpřed a 1. vzad
	ANO
	ANO / NE

	Integrovaná redukční převodovka
	ANO
	ANO / NE

	Stabilizátor přední i zadní nápravy
	ANO
	ANO / NE

	Levostranné řízení s posilovačem
	ANO
	ANO / NE

	NÁPRAVY, ODPRUŽENÍ, ŘÍZENÍ

	Kola zadní nápravy v provedení dvojmontáž
	ANO
	ANO / NE

	Přední náprava pevná řiditelná
	ANO
	ANO / NE

	Zadní náprava pevná hnaná
	ANO
	ANO / NE

	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
	ANO
	ANO / NE

	Odpružení listovými pery s hydraulickými tlumiči
	ANO
	ANO / NE

	Stabilizátor přední i zadní nápravy
	ANO
	ANO / NE

	Levostranné řízení s posilovačem
	ANO
	ANO / NE

	BRZDY

	Dvouokruhové brzdy s posilovačem
	ANO
	ANO / NE

	Kotoučové brzdy na přední i na zadní nápravě
	ANO
	ANO / NE

	Parkovací brzda s mechanickým ovládáním
	ANO
	ANO / NE

			KABINA	

	Kabina třímístná zvukově izolovaná
	ANO
	ANO / NE

	Ocelový skelet kabiny v antikorozní úpravě
	ANO
	ANO / NE

	Odpružené sedadlo řidiče
	ANO
	ANO / NE

	Integrovaná čelní pracovní světla
	ANO
	ANO / NE

	Výstražný maják
	ANO
	ANO / NE

	Barva kabiny RAL 2011
	ANO
	ANO / NE

	HYDRAULICKÝ SYSTÉM

	Motorové dvoustupňové hydraulické čerpadlo 
	ANO
	ANO / NE

	Výkon čerpadla
	min. 35l/min
	[doplní uchazeč]

	Obtokový ventil výkonového okruhu hydrauliky
	ANO
	ANO / NE

	Hydraulická nádrž s chladičem a ventilátorem
	ANO
	ANO / NE

	OSTATNÍ VÝBAVA VOZIDLA

	Uzamykatelné víčko nádrže
	ANO
	ANO / NE

	Ochrana podvozku proti korozi
	ANO
	ANO / NE

	Rezervní kolo
	ANO
	ANO / NE

	Odpojovač baterie
	ANO
	ANO / NE

	Centrální zamykání
	ANO
	ANO / NE

	JEDNORAMENNÝ KONTEJNEROVÝ SYSTÉM

	Jednoramenný kloubový nosič
	ANO
	ANO / NE

	Úhel sklápění
	min. 500
	[doplní uchazeč]

	Výkon (kapacita) zdvihu nosiče
	min. 2,5t
	[doplní uchazeč]

	Výška háku (dle DIN)
	900 mm
	ANO / NE

	Automatická pojistka háku
	ANO
	ANO / NE

	Vnější rozteč podélníků („IPE“100)
	1060 mm
	ANO / NE

	Hydraulický rozvaděč ovládaný z kabiny vozidla
	ANO
	ANO / NE

	Hydraulické jištění mylné operace obsluhy
	ANO
	ANO / NE

	Mechanické jištění kontejneru 
	ANO
	ANO / NE

	Olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi
	ANO
	ANO / NE

	Boční zábrany proti vklínění
	ANO
	ANO / NE

	VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER VALNÍKOVÝ (1ks)

	Valníkový kontejner 
	min. 4m3
	[doplní uchazeč]

	Šíře kontejneru
	1600 – 1700 mm
	[doplní uchazeč]

	Délka kontejneru
	2500 – 2800 mm
	[doplní uchazeč]

	Výška kontejneru
	900 – 1200mm
	[doplní uchazeč]

	Síla plechu boků kontejneru
	min. 2mm
	[doplní uchazeč]

	Síla plechů dna
	min. 3mm
	[doplní uchazeč]

	VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER VANOVÝ (3ks)

	Vanový kontejner 
	min. 4,73m3
	[doplní uchazeč]

	Šíře kontejneru
	1600 – 1700 mm
	[doplní uchazeč]

	Délka kontejneru
	2500 – 2800 mm
	[doplní uchazeč]

	Výška kontejneru
	1200 – 1600mm
	[doplní uchazeč]

	Síla plechu boků kontejneru
	min. 2mm
	[doplní uchazeč]

	Síla plechů dna kontejneru
	min. 3mm
	[doplní uchazeč]

	2- dílná otvíratelná vrata kolem svislých závěsů
	ANO
	ANO / NE

	Dělené bočnice kolem vodorovných závěsů
	ANO
	ANO / NE



Poznámka pro uchazeče: odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci, v ostatních bodech je pro posouzení splnění požadavků nutné doplnit číselnou hodnotu. 
* jedná se o zadavatelem stanovenou minimální a maximální hodnotu parametru
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Šířka 


vozidla


 


(bez zrcátek)
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Emisní norma motoru stroje
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Manuální převodovka se 6. převody vpřed a 1. vzad


 


ANO


 


ANO / NE


 


Integrovaná redukční převodovka


 


ANO


 


ANO / NE


 


Stabilizátor přední i zadní nápravy


 


ANO


 


ANO / NE
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ANO


 


ANO / NE


 


Zadní náprava pevná hnaná
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Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
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ANO / NE


 


Odpružení listovými pery s hydraulickými tlumiči


 


ANO


 


ANO / NE


 


Stabilizátor přední i zadní nápravy
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ANO / NE
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Vymezení požadavku  -   parametr  Požadavek  Splnění  požadavku  

ZÁKLADNÍ PARAMETRY VOZIDLA  

Váhová kategorie vozidla  N1  do 3500 kg  ANO  ANO / NE  

Vozidlo 4x4 s přiřaditelným předním náhonem    ANO  ANO / NE  

Rozvor vozidla  2500  -   28 00mm*  [doplní uchazeč]  

Výška  vozidla   (včetně majáku)  1900  -   220 0mm*  [ doplní uchazeč]  

Šířka  vozidla   (bez zrcátek)  1400  -   16 00mm*  [ doplní uchazeč]  

MOTOR, POHON, PŘEVODOVKA  

Zdvihový objem motoru  min.  2500 cm 3 *  [ doplní uchazeč]  

Pohon vznětovým motorem o výkonu  min. 7 0 kW  [ doplní uchazeč]  

Emisní norma motoru stroje  min. Euro V  [ doplní uchazeč]  

Manuální převodovka se 6. převody vpřed a 1. vzad  ANO  ANO / NE  

Integrovaná redukční převodovka  ANO  ANO / NE  

Stabilizátor přední i zadní nápravy  ANO  ANO / NE  

Levostranné řízení s posilovačem  ANO  ANO / NE  

NÁPRAVY, ODPRUŽENÍ, ŘÍZENÍ  

Kola  zadní  náprav y v provedení  d voj montáž  ANO  ANO / NE  

Přední náprava pevná řiditelná  ANO  ANO / NE  

Zadní náprava pevná hnaná  ANO  ANO / NE  

Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy  ANO  ANO / NE  

Odpružení listovými pery s hydraulickými tlumiči  ANO  ANO / NE  

Stabilizátor přední i zadní nápravy  ANO  ANO / NE  

Levostranné řízení s posilovačem  ANO  ANO / NE  

BRZDY  

Dvouokruhové  brzdy  s   posilovačem  ANO  ANO / NE  

Kotoučové   brzdy   na přední i na zadní nápravě  ANO  ANO / NE  

Parkovací brzda s   mechanickým ovládáním  ANO  ANO / NE  

    KABINA    

Kabina třímístná zvukově izolovaná  ANO  ANO / NE  

Ocelový skelet kabiny v   antikorozní úpravě  ANO  ANO / NE  

Odpružené sedadlo řidiče  ANO  ANO / NE  

Integrovaná čelní pracovní světla  ANO  ANO / NE  

Výstražný maják  ANO  ANO / NE  

Barva kabiny RAL 2011  ANO  ANO / NE  

HYDRAULICKÝ SYSTÉM  

Motorové d voustupňové hydraulické čerpadlo    ANO  ANO / NE  

Výkon čerpadla  m in.   35l/min  [ doplní uchazeč]  

Obtokový ventil výkonového okruhu hydrauliky  ANO  ANO / NE  

Hydraulická nádrž s   chladičem a ventilátorem  ANO  ANO / NE  

