
Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky 
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, otevřená výzva
 „Teleskopický manipulátor“
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Technické parametry jsou stanovené jako minimální, není-li uvedeno jinak.
Účastník výběrového řízení vyplní žlutě vyznačené pole.
	
	ANO/NE
	JEDNOTKA
	HODNOTA

	Pohonná jednotka
	Diesel
	
	
	

	
	Minimální počet válců 4
	
	počet
	

	
	Objem - min. 3.300 cm3
	
	cm3
	

	
	Jmenovitý výkon – min. 50,0 kW
	
	kW
	

	
	Chladič motoru ve svislé přední části
	
	
	

	
	Emisní norma – min. STAGE V.
	
	
	

	
	Obsah palivové nádrže – min. 80 l
	
	l
	

	Převodové ústrojí
	Hydrostatické, jedno rychlostní
	
	
	

	Pojezdové ústrojí
	Stálý náhon na všechna kola
	
	
	

	
	Pojezdová rychlost - min. 30 km/hod
	
	km/hod
	

	
	Nezávisle řiditelné nápravy min. ve 3. režimech
	
	počet režimů
	

	
	Přední náprava se samosvorným diferenciálem
	
	
	

	
	Ovladač změny směru jízdy vpřed/vzad umístěn na joysticku
	
	
	

	Hydraulický systém
	Zubové čerpadlo – min. dodávka oleje 70 l/min 
	
	l/min
	

	
	Tlak oleje – min. 200 bar.
	
	bar
	

	Brzdy
	Provozní na všechna kola v olejové lázni
	
	
	

	
	Parkovací brzda
	
	
	

	Kabina
	Odpružená vzduchová sedačka
	
	
	

	
	Klimatizace a topení
	
	
	

	
	Alarm zpětného chodu
	
	
	

	
	Indikátor přetížení teleskopického ramene
	
	
	

	
	Zadní kamera
	
	
	

	Rozměry 
	Provozní hmotnost bez nářadí a obsluhy – max. 5.000 kg 
	
	kg
	

	
	Šířka max. 2.000 mm při sklopených zrcátkách
	
	mm
	

	
	Výška max. 2.100 mm
	
	
	

	
	Rozchod náprav max. 2.600 mm
	
	
	

	Teleskopické rameno
	Dvojitý výsuv
	
	
	

	
	Hydraulicky ovládané
	
	
	

	
	Zvedací síla do výšky min. 5,8m - min. 2.600 kg 
	
	kg
	

	
	Zvedací síla v maximální výšce – min. 2.000 kg
	
	
	

	
	Výška dosahu ramene min. 5,8 m
	
	m
	

	
	Hydraulické upínání nářadí
	
	
	

	
	Odpružený výložník s plovoucí polohou
	
	
	

	Příslušenství
	
	
	
	

	Lopata
	Šířka – max. 2000 mm
	
	mm
	

	
	Šroubovací břit
	
	
	

	Paletizační vidle
	Prodlužovací nástavce na délku min. 1800 mm
	
	mm
	

	Multifunkční třídící lžíce 
	Rotační
	
	
	

	
	Nastavitelná hrubost třídění - min. v rozmezí 20 – 70 mm
	
	mm
	

	
	Objem lžíce – min. 0,8 m3
	
	m3
	

	Nepovinné příslušenství – nebude započteno do nabídkové ceny

	Lopata
	Zub lžíce 
	
	Kč/ks
	

	Jeřábový hák
	
	Kč
	

	Antikorozní nástřik
	
	
	


Čestně prohlašuji, že předmět koupě dle čl. 2 Kupní smlouvy splňuje výše uvedené technické parametry v plném rozsahu.

Další technické parametry zde neuvedené: 

-

-
-

-

………………………………………………………..

Jméno, příjmení, funkce

Podpis osoby oprávněné jednat jménem 

účastníka výběrového řízení
