
Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek 
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, otevřená výzva
 „Univerzální kolový nakladač s příslušenstvím“
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Technické parametry jsou stanovené jako minimální, není-li uvedeno jinak.
Dodavatel vyplní žlutě vyznačené pole.
Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní jméno
:     …………………
IČ


:     …………………
	
	ANO/NE
	JEDNOTKA
	HODNOTA

	Pohonná jednotka
	Diesel
	
	
	

	
	Minimální počet válců 3
	
	počet
	

	
	Výkon – min. 40 HP
	
	HP
	

	
	Rychlost stroje – min. 20 km/hod
	
	km/hod
	

	
	Rychlosti pojezdu – min. 2
	
	počet
	

	Hmotnost
	Maximální 1.850 kg
	
	kg
	

	Mechanické údaje výkonu


	Zvedací síla – min. 1.000 kg
	
	kg
	

	
	Zvedací výška – min. 2.500 mm
	
	mm
	

	
	Zvedací rameno s paralerogramem a teleskopickým výsuvem
	
	
	

	
	Jednotrubková konstrukce zvedacího ramene
	
	
	

	
	Hydraulický válec teleskopického výsuvu umístěn mimo oblast možného pádu břemene
	
	
	

	Pracovní hydraulika
	Průtok – min. 70 l/min
	
	l/min
	

	
	Tlak – min. 200 bar
	
	bar
	

	Kabina obsluhy
	Prosklená vč. zrcátek
	
	
	

	
	Odpružené sedadlo obsluhy s vyhříváním
	
	
	

	
	Pracovní LED světlomety
	
	
	

	
	Topení
	
	
	

	
	Klimatizace
	
	
	

	Podvozek
	Kolový – každé kolo svůj hydromotor
	
	
	

	Rozměry 
	Délka max. 2.650 mm
	
	mm
	

	
	Šířka max. 1.300 mm
	
	
	

	
	Výška max. 2.150 mm
	
	
	

	Ostatní výbava
	Zadní hydraulický vývod, dvojčinný
	
	
	

	
	2. přední hydraulická sekce, 2 rychlospojky
	
	
	

	
	13. pólová zadní zásuvka na vlek
	
	
	

	
	Výbava pro provoz na pozemních komunikacích
	
	
	

	
	Zadní boční závaží – min. 2x80 kg
	
	kg
	


Příslušenství

	
	ANO/NE
	JEDNOTKA
	HODNOTA

	Lopata 4v1
	Šířka – max. 1350 mm
	
	mm
	

	
	Objem – min 250 l
	
	l
	

	
	Rovná hrana + zuby 5ks
	
	
	

	Radlice na sníh
	Šířka – max. 1.600 mm
	
	mm
	

	
	Výška – min 450 mm
	
	
	

	
	Natočení – min 25°
	
	°
	

	
	Gumový břit
	
	
	

	
	Odpružení při najetí na překážku
	
	
	

	Sypač soli
	Šířka – max. 1.500 mm
	
	mm
	

	
	Elektrický pohon ze zadní zásuvky nosiče
	
	
	

	
	Nástavec pro zvětšení objemu – min o 40 l
	
	l
	

	
	Míchací / rozrušovací hřídel
	
	
	

	Podkopové rameno
	Lopata š. 400 mm
	
	
	

	
	Dosah ramene – min. 2.500 mm
	
	mm
	

	
	Otoč – min 100°
	
	°
	

	Pařezová fréza
	Průměr disku – min. 500 mm
	
	mm
	

	
	Počet nožů – min. 15 ks
	
	ks
	

	
	Hydraulický pohon od nosiče
	
	
	


Čestně prohlašuji, že předmět koupě dle čl. 2 Kupní smlouvy splňuje výše uvedené technické parametry v plném rozsahu.

Další technické parametry zde neuvedené: 

-

-
-

-

………………………………………………………..

Jméno, příjmení, funkce
Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele
