**Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy**

**Zahradní sekací traktor**

**Typ: …..**

**Výrobce: ….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické parametry požadované zadavatelem** | **Technické parametry nabízeného stroje** (vyplní uchazeč) |
|  | |
| Typ motoru: vznětový, vodou chlazený | Typ motoru: vznětový, vodou chlazený |
| Objem motoru: min. 1000 cm3 | Objem motoru: ………… cm3 |
| Výkon: min.23 HP | Výkon: ………… HP |
| Motor umístěn za řidičem (nad zadními koly) | Motor umístěn za řidičem (nad zadními koly) |
| Převodovka hydrostatická nebo plynulá bezstupňová převodovka s uzávěrkou diferenciálu | Převodovka hydrostatická nebo plynulá bezstupňová převodovka s uzávěrkou diferenciálu |
| Řízení hydraulické | Řízení hydraulické |
| Volant nastavitelný na sloupku řízení | Volant nastavitelný na sloupku řízení |
| Pojezdová rychlost: min. 15 km/hod | Pojezdová rychlost: ………. km/hod |
| Bez zadní nápravy či spojení mezi zadními koly | Bez zadní nápravy či spojení mezi zadními koly |
| Nádrž na palivo o objemu min. 18 litrů | Nádrž na palivo o objemu ………… litrů |
| Osvětlení: min. 2 světla přední + směrovky vpředu, min. 2 světla zadní + směrovky vzadu | Osvětlení: ………. světla přední + směrovky vpředu, …… světla zadní + směrovky vzadu |
| Bezpečnostní kontakt stroje (na či pod sedadlem řidiče) | Bezpečnostní kontakt stroje (na či pod sedadlem řidiče) |
| Poloměr otáčení: max. 1,1 m | Poloměr otáčení: …….. m |
| Žací ústrojí mezinápravové se šířkou záběru min. 120 cm a nastavitelnou výškou sekání, ovládané hydraulicky nebo elektronicky. | Žací ústrojí mezinápravové se šířkou záběru min. 120 cm a nastavitelnou výškou sekání, ovládané hydraulicky nebo elektronicky. |
| Sběrný koš musí přímo navazovat na žací ústrojí bez odtahového kanálu | Sběrný koš musí přímo navazovat na žací ústrojí bez odtahového kanálu |
| Systém pro sběr trávy s košem o objemu min. 600 litrů | Systém pro sběr trávy s košem o objemu …….. litrů |
| Konstrukce sekačky musí umožňovat současné použití žacího ústrojí a systému pro sběr trávy, přičemž musí umožňovat posečení i vysoké trávy a mokré trávy | Konstrukce sekačky musí umožňovat současné použití žacího ústrojí a systému pro sběr trávy, přičemž musí umožňovat posečení i vysoké trávy a mokré trávy |
| Ovládání a manipulace koše (zvedání, vyprazdňování a sklápění) je zajištěno elektromagnetickým tlačítkem | Ovládání a manipulace koše (zvedání, vyprazdňování a sklápění) je zajištěno elektromagnetickým tlačítkem |
| Hydraulické vyklápění koše s výškovým dosahem min. 1,8 m | Hydraulické vyklápění koše s výškovým dosahem ….. m |
| Vyprazdňování koše bez nutnosti opuštění obsluhy sedadla řidiče | Vyprazdňování koše bez nutnosti opuštění obsluhy sedadla řidiče |
| Ramena zdvihu koše připevněna k rámu traktoru před zadní nápravou resp. zadními koly | Ramena zdvihu koše připevněna k rámu traktoru před zadní nápravou resp. zadními koly |
| Ochrana nožů a žacího ústrojí proti poškození nárazem na pevnou překážku (pojistné šrouby) | Ochrana nožů a žacího ústrojí proti poškození nárazem na pevnou překážku (pojistné šrouby) |
| Výstražný maják | Výstražný maják |
| Ovládání spouštění nožů elektromagnetickým tlačítkem | Ovládání spouštění nožů elektromagnetickým tlačítkem |
| Čelní hydraulický závěs | Čelní hydraulický závěs |
| Součástí dodávky bude výbava sekačky dle legislativních požadavků ČR | Součástí dodávky bude výbava sekačky dle legislativních požadavků ČR |
| Schválení pro provoz na pozemních komunikací | Schválení pro provoz na pozemních komunikací |
| Dodání návodu k obsluze stroje v ČJ | Dodání návodu k obsluze stroje v ČJ |
| Cena stroje....... Kč bez DPH | |

**Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |