Veřejná zakázka Nákup pilařské technologie 2015
Zadavatel Torad Tylov s.r.o.
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky „Nákup pilařské technologie 2015“ 

zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem „Nákup pilařské technologie 2015“.
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení stanoví následující technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky. Technické podmínky jsou stanoveny v souladu s § 45 a násl. zákona, tj. jako souhrn všech technických charakteristik, jimiž je předmět veřejné zakázky objektivně a nediskriminačně popsán a které vyjadřují účel použití zamýšlený zadavatelem (tzn. zabezpečení pilařské výroby). 
Tato technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je specifikována formou stanovení minimálních požadovaných technických parametrů a požadavků na předmět plnění, přičemž nabídka uchazeče musí tuto technickou specifikaci bez výjimky splňovat. Uchazeč, jehož nabídka nebude splňovat níže uvedené minimální technické parametry a požadavky na předmět plnění veřejné zakázky, bude z účasti v zadávacím řízení dle § 76 odst. 1 zákona vyloučen.

Požadované technické parametry a vlastnosti jednotlivých poptávaných strojů a zařízení uvedených v odst. 3.1 zadávací dokumentace:
· Pásová pila
· Průchod stroje 110x130cm
· Šířka pásu minimálně 100mm
· Řezná délka 1-9m
· Maximální celkový příkon pily 30kW
· Šikmo uložený pilový agregát
· Hydraulické ovládání
· SPS řízení s dotykovým panelem
1. Omítací – rozmítací pila

· Jednohřídelová
· Systém podávacích válců
· Plynulá regulace posuvu
· Šířka průchodu strojem možnost 1000mm
· Možnost jemnořezu od 15mm do 125mm
· Jedno přestavitelné pouzdro v mm rastru
· Možnost rozmítání pevným závěsem do šířky 800mm
2. Mobilní kapovací pila

· Řezací délka lišty možnost 130 až 160cm
· Menší řezná spára do 9mm

· Příkon elektrického motoru 7,5kW
· Průřez paketů maw 110x110cm
3. Teleskopický manipulátor

· nosnost při maximálním vysunutí ramene do výšky 5200mm – min. 2200kg

· nosnost při maximálním vysunutí ramene dopředu při vzdálenosti 3000mm – mín.950kg

· objem palivové nádrže min. 90l

· šířka stroje bez lopaty 1830-1850mm, výška stroje 1950-1990mm, délka stroje 3950-4050mm

· výkon motoru 54-57kW

· pracovní tlak hydrauliky 240-250bar

· příslušenství hladká lopata, paletizační vidle, sněhová radlice, zametací zařízení se sběrem
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