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Minitendr 5: Poskytování výpočetních a úložných kapacit – Výpočetní kapacita pro paralelní výpočty“ 
Příloha č. 1 výzvy
Příloha PS 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technické podmínky:
· Provedení do standardního 19" racku. Rack není součástí nabídky.

· Hardware (HW) musí být totožný na všech nabídnutých serverech.

· V případě sdílení některých komponent více než dvěma servery (např. při provedení blade) je požadována  redundance sdílených komponent (zdroje apod.) kromě switche. Redundance komponent v jednotlivých serverech není nutná. V případě selhání jedné komponenty nesmí dojít k výpadku více než 2 serverů.

· V případě provedení blade možnost vyměnit za chodu jednotlivé komponenty (servery, zdroje, switche, apod.)

· Každý server (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí být vybaven minimálně 16 fyzickými CPU jádry architektury x86_64. 

· Operační paměť musí dosahovat alespoň 3 GiB na jedno logické jádro a alespoň 64 GiB na server. Logickým jádrem je míněna jednotka viditelná operačnímu systému, v případě zapnutého hyperthreadingu je tedy počet logických jader dvakrát vyšší. Paměti musí používat technologii ECC. Není požadována konfigurace dual/triple channel, je však nutno uvést, zda servery tuto technologii využívají  či nikoli, a požadované výkonové testy je nutno spouštět s nabízenou konfigurací.

· Základní deska musí umožňovat rozšíření operační paměti na 128 GiB/server přidáním paměťových modulů (volné sloty). 

· Každý server musí mít přístup k lokálním diskům, na kterých bude nainstalován operační systém, odkládací prostor a prostor pro dočasné soubory, vše realizováno alespoň 2x300 GB disky s alespoň 10.000 RPM (SAS, FC, SCSI nebo SATA s NCQ). 

· Rozhraní 1Gb Ethernet a QDR Infiniband v každém uzlu. Rozhraní 1Gbit Ethernet musí podporovat bootování přes PXE.

· Každý server musí umožnit připojení lokální klávesnice a monitoru a obsahovat alespoň jeden USB port, ze kterého lze bootovat (respektive z připojené CD-ROM mechaniky, flashdisku nebo pevného disku), přičemž v případě řešení blade mohou být tyto porty sdílené všemi servery v chassis, nebo musí být stejná funkcionalita dostupná přes vzdálený management server. V tomto případě nemusí být jednotlivé servery ani blade chassis těmito porty vybaveny, součástí dodávky však musí být rackmount management server, ke kterému lze všechna požadovaná zařízení připojit, nakonfigurovaný s kompatibilní verzí operačního systému a všech potřebných knihoven včetně všech případných licencí. Server musí mít HW konfigurace dostatečnou pro tento účel. Zabrané místo a příkon serveru budou zahrnuty do hodnocení.

· Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

· Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. 

· Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN. LAN rozhraní BMC musí být buď možné sdílet s 1Gb rozhraním uzlu, tj. pro připojení uzlu přes 1Gb rozhraní (bod 1.8) a pro připojení BMC přes LAN musí stačit celkově jeden ethernetový kabel, nebo musí být samostatně připojitelné, tj. pro připojení uzlu přes 1GB rozhraní (bod 1.8) a pro připojení BMC přes LAN jsou použity 2 ethernetové kabely.

· Dodávka musí obsahovat QDR Infiniband switch pro připojení všech nabídnutých serverů s alespoň 5 dalšími volnými porty pro případné rozšíření sestavy.

Doba plnění:
Uzavření smlouvy na poskytnutí dané služby na dobu 4 let.
Předpokládaná hodnota:
Maximální přípustná celková cena činí 5 000 000 Kč bez DPH, tj. 6 050 000 Kč včetně 21% DPH.
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