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Název zakázky:  Obnova herních prvků v 5., 9. a Křesťanské mateřské škole ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek

	Pol. č.
	Položka 
	Určeno pro 
	Jednotka
	Cena ks bez DPH
	Počet jednotek
	Cena celkem bez DPH
	Sazba DPH   %
	Cena celkem s DPH

	1
	Závěsný most
· Délka min. 300 cm.
· Šířka 60-80 cm.
· 4 sloupky pevně zakotveny do terénu v betonové patce.
· Zavěšen na speciálním vařeném řetězu na 2 břevnech propojujících sloupky. 
· Nášlapy mostu pohyblivé spojené řetězem i v podélné rovině – min. 8 ks. 
· Prostor pádu – trávník, půda.
· Materiál – dřevo (viz. Další informace).
	Křesťanská MŠ, Dobrovského 672, Písek
	ks
	
	1
	
	
	

	2
	Koš na streeball s odraznou deskou
· Kotvený do terénu v betonové patce
· Výška obroučky nad terénem 150 cm.
· Materiál - základní konstrukce dřevo (viz Další informace), obroučka kovová.
· Prostor pádu – trávník
· Demontáže starého prvku.
	Křesťanská MŠ, Dobrovského 672, Písek
	ks
	
	1
	
	
	

	3
	Skříně na hračky s dvířkami hloubka 60cm
· Ke vchodu ze školky na školní zahradu.
· Materiál – dřevo (viz. Další informace).
· Rozměr min. 140x100x60 cm
	Křesťanská MŠ, Dobrovského 672, Písek
	ks
	
	2
	
	
	

	4
	Skříně na hračky s dvířkami hloubka 40cm
· Ke vchodu ze školky na školní zahradu.
· Materiál – dřevo (viz Další informace).
· Rozměr min. 140x100x40 cm.
	Křesťanská MŠ, Dobrovského 672, Písek
	ks
	
	2
	
	
	

	5
	Sedátko na přezutí
· Ke skříním sedátko pro děti na přezutí
· Materiál – dřevo (viz. Další informace)
· Rozměry – min. 40x20x50 cm.
	Křesťanská MŠ, Dobrovského 672, Písek
	ks
	
	1
	
	
	

	6
	Přenosná lavička s opěrátkem a područkami
· Lavička není kotvena do terénu.
· Materiál – dřevo (viz. Další informace).
· Rozměry – min. 150 x 70 x 100cm
	Křesťanská MŠ, Dobrovského 672, Písek
	ks
	
	1
	
	
	

	7
	Přenosný domeček
· 3 stěny s oknem, 1 s vchodem
· Materiál – dřevo (viz. Další informace).
· Střecha – dřevo (viz. Další informace) + OSB desky.
· Bez podlahy, není kotven do terénu.
· Rozměry -150 x 150 x 150cm
	Křesťanská MŠ, Dobrovského 672, Písek
	ks
	
	1
	
	
	




	8
	Vahadlová houpačka
· Pevně kotvena do terénu v betonové patce.
· Rozměry: délka min. 270 cm
· Materiál – dřevo (viz. Další informace).
· Prostor pádu – trávník.
	9. MŠ, Alšova ul. 1930, Písek
	ks
	
	1
	
	
	

	9
	Opičí dráha
· Min. 6 přirozeně zakřivených kůlů + nášlapy pevně ukotvených do terénu v betonových patkách.
· Materiál – dřevo (viz. Další informace)
· Prostor pádu – trávník.
	9. MŠ, Alšova ul. 1930, Písek
	sestava
	
	1
	
	
	

	10
	Branka na kopanou se sítí
· Pevně ukotvená do terénu v betonových patkách.
· Materiál – dřevo (viz. Další informace), kovové prvky -ocel - pozink, síť – PP.
· Rozměr: min. 200 x 150 cm
	9. MŠ, Alšova ul. 1930, Písek
	ks
	
	2
	
	
	

	11
	Kreslicí tabule
· Základní konstrukce pevně ukotvená do terénu v betonových patkách
· Materiál – dřevo (viz. Další informace), kreslicí plocha - voděvzdorná překližka tl. min. 1,6 cm, kovové prvky – nerez, barva plochy zelená.
· Obsahuje stříšku na zakrytí tabule a poličku na odkládání kříd.
· Rozměr oboustranné kreslicí plochy min. 125x125cm.
	9. MŠ, Alšova ul. 1930, Písek
	ks
	
	1
	
	
	

	12
	Kladina na pružinách
· Kladina je pevně ukotvena do terénu v betonových patkách.
· Materiál – dřevo (viz. Další informace)
· Délka min. 250 cm
· min. 2 pružiny.
· Prostor pádu – trávník.
	5. MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek
	ks
	
	2
	
	
	

	13
	Kladina se zářezy
· ½ se zářezy, ½ bez zářezů.
· Pevně kotvena do terénu v betonových patkách.
· Materiál – dřevo (viz. Další informace)
· Rozměr: délka min. 350 cm.
· Prostor pádu – trávník.
	5. MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek
	ks
	
	1
	
	
	

	14
	Kreslicí tabule
· Základní konstrukce pevně ukotvená do terénu v betonových patkách.
· Obsahuje stříšku na zakrytí tabule a poličku na odkládání kříd.
· Materiál – dřevo (viz. Další informace)
· Kreslicí plocha - voděvzdorná překližka tl. min. 1,6 cm, kovové prvky – nerez, barva zelená.
· Rozměr oboustranné kreslicí plochy min. 125x125 cm
	5. MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek
	ks
	
	1
	
	
	

	
	Celkem: 
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1

Další informace:
1. Požadovaný rozsah díla:
· Všechny nosné prvky a doplňky budou vyrobeny z tvrdého dřeva přírodního charakteru z nejvyšší skupiny přirozené odolnosti v normě ČSN EN 350:2 Odolnost dřeva a materiálů na jeho bázi.
· Použité dřevo bude mít přirozenou formu a strukturu kulatiny včetně nerovností rostlého dřeva s minimální nutností údržby opatřené ochranným nátěrem.
· U veškerých součástí a detailů bude dbáno především na bezpečnost provozu – zaoblené hrany, kryté spoje, dostatečné vyztužení nosných prvků.
· Provedení bude odolné vůči vandalismu.
· Prvky budou pevně kotveny v terénu a osazeny do betonových patek.
· Plastové doplňky budou vyrobeny z vysoce kvalitního plastového materiálu se stabilním UV filtrem, který je, díky svým vlastnostem jako např. stálost materiálu a barev, používán i pro venkovní využití.
· Veškerý spojovací materiál bude pozinkovaný nebo nerezový, šroubové spoje budou kryty tvrzenými plastovými krytkami.
· Kovové části na konstrukci budou pozinkovány, nerezové nebo upraveny speciální barvou pro venkovní užití s UV filtrem.
· Výrobky budou certifikovány dle ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177, včetně vydání prohlášení o shodě.
2. Stav stávajících ploch je vhodné ze strany dodavatele předem zaměřit na místě samém za účasti zástupce objednatele.
3. Obhlídka na místě samém je vhodná z důvodu upřesnění rozsahu požadovaných prací a z důvodu, že všechny nově instalované prvky musí esteticky a funkčně zapadat do celkové koncepce zahrady s ohledem na již nainstalované prvky. Termín konání je možno si po telefonické dohodě stanovit na výše uvedených tel. číslech.
4. Součástí nabídky musí být vizualizace celkové realizace.
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