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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky 

na zakázku




ROZVOZOVÉ AUTO
















Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD) 


Zadavatel 


Název:			CHOVSERVIS a.s.
Sídlo:              		Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Právní forma:    		Akciová společnost
Údaj o zápisu do OR:	B 659/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
Jednající/Zastoupený:	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva                                            

IČ:	46505008
DIČ:	CZ46505008

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:	566 501 227, 602 707 048
           e-mail:	michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:	566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:	marie.cejkova@agro-merin.cz                                          

Název zakázky 

ROZVOZOVÉ AUTO
Předmět dodávky 
Předmětem dodávky je 1ks auta pro rozvoz výrobků a zboží.
Základní technické požadavky

Zadání technických parametrů:

Technické parametry podvozku

· Celková hmotnost vozidla maximálně 10,5 t provedení 4x2
· Zadní náprava dvoumontáž vzduchem odpružená 
· Motor o výkonu min. 115 kW
· Manuální převodovka
· Objem motoru max. 5500 cm3
· Motorová brzda 
· Tempomat
· Uzávěrka diferenciálu
· Kotoučové brzdy na přední i na zadní nápravě 
· Palivová nádrž min. 120 l, uzávěr nádrže uzamykatelný.
· Kabina denní – barevné provedení - červená
· Centrální zamykání 
· Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky stavitelná
· Klimatizace automatická
· Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
· Elektrické zásuvky v kabině 
· Mlhové světlomety včetně odbočovacích světel
· Akustická výstražná signalizace pro zpětný chod 
· Gumové koberce
· Povinná výbava vozidla 
· Digitální tachograf vozidla s identifikací řidiče a připojením ke sběrnici vozidla včetně montáže
· Příprava pro montáž GPS
· Záruka na hnací řetězec 3 roky / 250 000 km
· Stabilizátor zadní nápravy pro extrémně vysoké těžiště
· Příprava pro ovládání zvedacího čela
· Paket přípravy pro montáž zvedacího čela
· Minimální užitečné zatížení 3.500 kg
· Rok výroby 2021



Technické parametry nástavby – masovis

· Minimální vnitřní rozměry chladírenské nástavby: délka 5200 mm, šířka 2450 mm, výška od podlahy po spodní část závěsu 2150 mm
· Stěny a strop nástavby tvoří sendvičové panely
· Síla izolačních panelů: 
· strop min. 100 mm, panely připraveny pro montáž trubkových drah 
· přední čelo min. 85 mm, panely obsahují výztuhu pro montáž chladícího agregátu
· zadní dveře min. 85 mm
· boční stěny min. 60 mm
· podlaha min. 130 mm, panely samonosné zesílené včetně lité vrstvy s protiskluzem
· Zadní rám nerezový, který je osazen L+P křídlem dveří včetně gumového těsnění, výsuvné schůdky, madlo, 2 x páková aretace
· 1x boční dveře jednokřídlé na pravé straně. Kování nerezové. Šířka křídla 950 mm.
· Po vnitřním obvodu skříně profilovaný Al okopový plech 260 x 50 mm.
· Vnitřní osvětlení LED, vnější – dle EHK v provedení LED
· Blatníky zadních kol včetně zástěrek
· Reflexní značení, reflexní desky, označení maximální rychlosti 90 km / h
· Kombi lišta FeZn na bočních stěnách od podlahy na spodní hranu lišty 1100 mm
· 2x rozpěrná tyč FeZn + odkládací prostor
· Boční a střešní spoiler na kabině
· Systém trubkových drah 3 ks na strop nástavby pro přepravu nákladu ve visu, vybavené pro zajištění proti vypadnutí háku
· Minimální užitečné zatížení střechy 3.500 kg.
· Hydraulické čelo - nosnost 1.000 kg. Čelo pod nástavbu. Samostatný naklápěcí válec. Rozměr plošiny min 1250 x 2200 mm. 
· Předpokládaná hmotnost nástavby včetně příslušenství (chladící jednotky a hydraulického čela) max. 2.900 kg
· Záruka 24 měsíců

Technické parametry chladírenského agregátu včetně výparníku a záznamníku teplot s tiskárnou

· Pohon od podvozku s možností el. přípojky 400 V.
· Ovládací panel uvnitř kabiny řidiče
· Nastavitelné stupně teploty
· Automatické odtávání
· Nastavení signalizace alarmu pro teplotní rozdíl
· Záznamník teplot s tiskárnou v kabině a teplotní sondou umístěnou v nástavbě včetně montáže
· Stálá dosahovaná teplota v chlazeném prostoru 2 °C.
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