Soupis Vysvětlení / doplnění / změn zadávací dokumentace
Zadavatel uveřejňuje soupis všech vysvětlení, která byla uveřejněna v rámci předchozí zrušené zakázky.
Původní zakázka: 	Stavební úpravy budovy na odborné učebny církevní základní školy, Hradec Králové
Ev. č. zadavatele:	CIRI/2025/307  
URL odkaz	https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/0cda5fce-9764-4244-ae9b-dd96d5321933/zakazka/P25V00000001 

VDZ 1 ze dne 12. 12. 2025
Dotaz č. 1
Je možno doložit osobu provádějící restaurátorský dohled se specializací 3a?
Odpověď na dotaz č. 1
Nikoliv, zadavatel požaduje specializaci v rozsahu předmětu plnění,  tedy restaurování uměleckořemeslných děl kód 3 b a 3 d.
Dotaz č. 2
Je možno doložit referenci na stavbu nemovité kulturní památky? 
Odpověď na dotaz č. 2
Ano dodavatelé jsou oprávnění prokázat technické kvalifikační předpoklady – seznam stavebních prací jejichž předmětem byla stavba nebo rekonstrukce kulturní památky v požadovaném rozsahu. Konkrétní požadavky na referenční zakázky jsou uvedeny v článku 6.3 Výzvy k podání nabídek. 
Dotaz č. 3
Ve výkazu výměr pro ZTI chybí položky pro zapravení rýh po vložení potrubí, prosíme o jejich doplnění. 
Odpověď na dotaz č. 3
Tato položka je uvedena pod položkou v listě ZTI-vnitřní, položka 42 a položka 97.
Dotaz č. 4
Ve výkazu výměr objektu SO 03 rekonstrukce objektu chybí položky pro poplatek za skládku zeminy, prosíme o její doplnění.
Odpověď na dotaz č. 4
V objektu SO 03, pol.č.171; kód položky 997013873.
Ve výkazu výměr je „"zemina atp. z výkopů uvnitř objektu a z odstranění násypu na klenbách, počítáno 1,9t/m3"  140,84*1,9“ Což je výměra z kap.1 – Zemní práce.
Dotaz č. 5
Ve výkazu výměr pro vzduchotechniku chybí položky pro stavební přípomoce, prosíme o jejich doplnění. 
Odpověď na dotaz č. 5
Zadavatel proto tímto vysvětlením vydává upravený položkový soupis prací s výkazem výměr.
Dotaz č. 6
Ve výkazu výměr elektroinstalace položky s pořadovým číslem 200, 204, 206 a 207 mají množství a měrnou jednotku 1 KPL, takto specifikované položky nelze řádně ocenit, prosíme o jejich rozepsání. 
Odpověď na dotaz č. 6
Položky s tímto číslem jsme nenašli, prosíme o číslo buňky nebo výřez obrazovky s vyznačením.
Dotaz č. 7
Ve výkazu výměr pro tesařské konstrukce chybí tyto položky: Heverování a podepření k-ce stropů
Odpověď na dotaz č. 7
Není možné přesně specifikovat. Pro nacenění je nutné vycházet ze znalosti PD a stávající situace na stavbě – viz komentář „Podmínky nabídky“.
Dotaz č. 8
Ve výkazu výměr pro tesařské konstrukce chybí tyto položky: Tesařské spoje (počty, průřezy apod.)
Odpověď na dotaz č. 8
Podchycení stropů předpokládané je oceněno v SO 03, položky č.100 a 101, heverování je v pol.č.207 a 208.
Dotaz č. 9
Ve výkazu výměr SO 03 rekonstrukce objektu (pol. č 214) je napsáno, že cena bude „vč. dodání veškerých systémových a bezpečnostních prvků“. Výkaz výměr obsahuje protisněhové háky. Projektová dokumentace ani výkaz výměr však neobsahuje například bezpečnostní háky a stoupací plošiny ke komínům, prosíme o doplnění položek.
Odpověď na dotaz č. 9
Položka je myšlena jako systémové řešení od jedné dodavatelské firmy. Zadávací podmínky jsou formulovány obecně, tak aby umožnily všem účastníkům předložit řešení splňující požadavky bez ohledu na konkrétní dodavatele.
Dotaz č. 10
Ve výkazu výměr jsou samostatně položky například na oplechování hřebene, nároží a závětrné lišty, ale už tam nejsou položky na okapní plechy pod nástřešní žlaby, oplechování prostupů (komíny), lemování zdí (sousední objekt) vč. dilatační lišty, úžlabí, okapnice pod folii, větrací mřížka okapové hrany, opracování a oplechování prostupů potrubí apod. Dále pak u některých prvků by měl být podkladní plechy (např. pro oplechování okapové hrany pod nástřešní žlab). Prosíme o doplnění položek.
Odpověď na dotaz č. 10
Dtto – viz odpověď č. 9. Vše co není v samostatně oceněno, má být v pol.č.214.
Dotaz č. 11
Ve výkazu výměr postrádáme provizorní zakrytí střechy - ochrana proti povětrnostním vlivům po demontáži stávající krytiny. Prosíme o doplnění položek.
Odpověď na dotaz č. 11
Dle Podmínek nabídky v rekapitulaci to má obsahovat nabídková cena. Tedy rozpustit v jednotkových cenách.
Dotaz č. 12
Vnitřní dveře: nesouhlasí tabulka s výkazem výměr, co platí?
Odpověď na dotaz č. 12
Prosíme uvést přesně položku, která nesouhlasí, nejsme schopni najít, co nesouhlasí.

VDZ 2 ze dne 16. 12. 2025
Dotaz č. 1
Ve výkazu výměr objekt SO 03 Rekonstrukce objektu položka č. 327   01vzt  Dod+mtž vzduchotechniky - viz. samostatný rozpočet – samostatný rozpočet je součástí celkového rozpočtu, pokud se cena doplní do této položky, bude v celkovém součtu 2x

Odpověď na dotaz č. 1
Toto se nemělo dít, protože nebyly nastaveny vzorce. V zaslaném neoceněném rozpočtu jsou viditelně nastavené vzorce v uzamčených buňkách, kdy se cena přenáší postupně „rozpočet profese“ ->  „jednopoložkový odkaz na rozpočet profese ve stav.části objektu“ -> dále do celk.rekapitulací.
Dotaz č. 2
Ve výkazu výměr objekt SO 01 Vnitřní konektivita položka č. 1 Dod+mtž  rozvodů SLP – viz samostatný rozpočet je součástí celkového rozpočtu, pokud se cena doplní do této položky, bude v celkovém součtu 2x 
Odpověď na dotaz č. 2
Viz odpověď v dotazu č. 1.
Dotaz č. 3
Ve výkazu výměr objekt SO 05 položka 61999-01 Rekonstrukce omítek stěn, stropů a štukatérské výzdoby v chodbě č.101 vč. doplnění po bouracích pracech a zazdívkách a vč.finální povrchové úpravy TATO POLOŽKA SE MÁ OCENIT DLE POLOŽEK 100-01 Rozšířený restaurátorský průzkum provedený na štukovém rámu dedikační desky ve vestibulu (m.č.101).  Dle tohoto průzkumu následně provézt rekonstrukci viz.položka č.61999-01 a 100-02 Rozšířená sondáž restaurátorského průzkumu stávajících výmaleb ve vestibulu (m.č.101), zacílená na odhalení detailu výmalby v prostoru. Dle tohoto průzkumu následně provézt rekonstrukci viz.položka č.61999-01.  
Dle těchto pokynu nelze položku 61999-01 ocenit do výběrového řízení, neboť cenu této položky lze provést,  až dle závěrů které budou provedeny dle položek 100-01 + 100-2 a tyto budou provedeny až při realizaci stavby.  
Odpověď na dotaz č. 3
Vysvětlení položky 100-01 SO5: Restaurování štukového rámu dedikační desky není předmětem nacenění. Předmětem nacenění je zpracování rozšířeného restaurátorského průzkumu, za pomoci sondážního průzkumu zaměřeného na technologické a materiálové poznání díla, poznání stratigrafie povrchových úprav a v neposlední řadě poznání současného stavu dochování. V případě potřeby bude proveden destruktivní odběr vzorků pro laboratorní průzkum stratigrafie nebo materiálové/technologické identifikace. Zpracování záměru na restaurování je součástí tohoto průzkumu.
-	Výmalba v prostoru vstupního vestibulu (místnost č. 101) bude provedena formou rekonstrukce původní výmalby ve formě repliky na upravený nový povrch omítek. Bude provedena rozšířená sondáž (pol. 100-02 SO5) zacílená jen pro upřesnění detailů výmalby prostoru, které nejsou nyní zjevné. Původní výmalba bude zakonzervována a překryta novým povrchem na který bude realizována rekonstrukce původní výmalby v původní kompozici, barevnosti, rozvrhu, provedení, rozměrech aj.
Dotaz č. 4
Ve výkazu výměr objekt SO 03 položka 01sil Dod+mtž Silnoproudých rozvodů a osvětlení - viz. samostatný rozpočet je součástí celkového rozpočtu, pokud se cena doplní do této položky, bude v celkovém součtu 2x.
Odpověď na dotaz č. 4
Viz odpověď v dotazu č. 1.
Dotaz č. 5
Ve výkazu výměr objekt SO 04 položka  01út Dod+mtž ÚT - viz. samostatný rozpočet je součástí celkového rozpočtu, pokud se cena doplní do této položky, bude v celkovém součtu 2x. 
Odpověď na dotaz č. 5
Viz odpověď v dotazu č. 1.
Dotaz č. 6
Fasáda:1) Dle PD se mají odstranit novodobé nátěry (předpokládáme že až na omítku) - zároveň v rozpočtu je opravaplochy ze 30-40 % - po prohlídce staveb za předpokladu odstranění novodobých povrchů - za mě reálně tobude spíše kolem 80 % - rovné plochy budou ze 100%, jestli se odstraní malba z bosáží tak bosáže se budouopravovat z více než 60%, pak tam zbydou jen šambrány kolem oken a římsy, kde se teprve uvidí, v jakémbudou stavu. Doporučil bych odstranění maleb dát do sólo položky, ať je pro všechny jasné, že se to bude odstraňovat.
Odpověď na dotaz č. 6
Odstranění nátěrů je v SO 02, pol.č.45. Předchozí položka je ještě na umytí fasády.
Dotaz č. 7
Vnitřní omítky:1) Hlavní položka pro opravu vnitřních omítek "Sanace, rekonstrukce a fixace stávajících omítek stěn ve třídácha chodbách vč. doplnění nesoudržných částí a po provedení nových rozvodů. Součástí penetrace předvýmalbou. Vše vč. potřebného materiálu. " - není zde uvedeno procentuální množství, se kterým se má počítat,že se bude doplňovat nová omítka. Zároveň nikde není popsána technologie, kterou se bude rekonstrukce omítek provádět. Na stávající malby se má navrstvit tenkovrstvá omítka (asi štuk?), ale stávající malby se zdají bát hlinkové. Na ně je problém cokoli vrstvit. Většinou se doporučuje hlinkové malby odstranit. Za určitých okolností by je bylo možné zpevnit organo-křemičitanem či jiným zpevňovačem, ale to je nutné vyzkoušet (ve fázi nabídky by musel provést investor). Žádáme tedy o specifikaci technologie, jak toto bude provedeno (nebo alespoň jak toto má být jednotně naceněno).
Odpověď na dotaz č. 7
Nevíme, o jakou položku se jedná, žádáme o psaní přesného typu položky. 
Zadavatel vycházel z požadavků restaurátorského průzkumu a materiálů doporučených zpracovatelkou restaurátorské dokumentace. 
Nesoudržné a zcela degradované partie omítek v interiéru budou šetrně odstraněny. V místnostech s olejovými/akrylátovými nátěry či linkrustou na soklu, kde byly identifikovány původní výmalby, dojde k jejich šetrnému sejmutí s cílem jejího zachování. Mladší souvrství omítek a nátěrů na stěnách bude zachováno, pouze povrchově zbroušeno, příp. opraveny lokální praskliny. Po restaurátorském zakonzervování odhalených originálních výmaleb bude na stěny aplikována nová vyrovnávací tenká stěrka/omítka, která zakryje a zakonzervuje veškeré souvrství chránící původní malířskou výzdobu a připraví nový jednolitý povrch pro novou výmalbu funkčních prostor budovy. Nová interiérová výmalba bude buď na vápenné bázi, nebo na bázi, která bude svým vzhledem a charakterem podobná historickým výmalbám vápenným či hlinkovým (matný prodyšný charakter přírodního vzhledu).
Dotaz č. 8
Na prohlídce stavby bylo řečeno, že stropy chodeb budou oškrábané a odprezentována bude historická malba, ale že to vlastně ještě není úplně jasné - jak tedy toto ocenit?
Odpověď na dotaz č. 8
Zadavatel popisoval jak docházelo k úpravám stavební dokumentace po jednotlivých připomínkách a změnách památkářů. Jeden z požadavků bylo i odprezentování stávající výmalby na chodbách, ale to bylo později památkáři zrušeno a případná realizace bude až v další etapě, která nesouvisí s touto veřejnou zakázkou, tzn. toto se necení.
Dotaz č. 9
Jakým způsobem bude pojednána povrchová úprava stropů, které budou nad SDK podhledem?
Odpověď na dotaz č. 9
Toto je popsáno v bouracích výkresech jednotlivých podlaží - Dojde ke konzervaci barevné vrstvy v sondách akrylátovou disperzí,  následně vápenným nátěrem. Uvolněné části rákosového podhledu ukotvit ke stropní konstrukci pomocí vrutů a podložek, lokálně lze použít  nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou.
Dotaz č. 10
Upřesnění dotazu ohledně rozporu v počtu kusů vnitřních dveří: 
V tabulce jsem napočítal 27 kusů a ve výkazu výměr 15 kusů, co z toho platí? 
Odpověď na dotaz č. 10
Žádáme o psaní přesné položky, která nesedí, zadavatel žádné chybějící dveře neobjevil. Bylo však zjištěno, že dveře označené IP (na půdu) nejsou ve výkazu označeny jako protipožární, ale jako "obyčejné".

VDZ 3 ze dne 19. 12. 2026
Jednalo se pouze o prodloužení lhůty pro podání nabídek

VDZ 4 ze dne 8. 1. 2026
Dotaz č. 1
Upřesnění dotazu ohledně rozpoložkování položek kpl v elektroinstalaci. Jedná se o tyto položky: Zednické přípomoce vysekání (ve stávaj místech) EI. 
Demontáž stávající E.I. Odvoz skládkování
Demontáž stávajícího hrom.střecha odvoz
Výměna za stávají svorky - montáž a úpravy na střeše

Odpověď na dotaz č. 1
Doplněno ve výkazu výměr.
Dotaz č. 2
V projektové dokumentaci ve „Stavebně technickém průzkumu krovových konstrukcí“ jsou od listu č. 38 výkresy tesařských spojů – protéz. Ve výkazu tyto spoje chybí. Žádáme o doplnění do výkazu výměr množství jednotlivých spojů. Předpokládáme, že v předchozích odpovědích na dotazy byly prohozeny odpovědi na dotaz č. 7 a 8. K otázce č. 7 patří odpověď k otázce č. 8 a naopak. Pokud tesařské spoje nelze specifikovat, jak máte tyto prvky ocenit a jak pak bude probíhat kontrola? Pokud by ve výkazu výměr bylo projektantem předpokládané množství, mohlo by se pak fakturované množství upravit dle skutečnosti vícepracemi/méněpracemi.  
Odpověď na dotaz č. 2
Odpovědi č. 7 a 8. byly skutečně v rámci vysvětlení č. 1 přehozeny. 
V položkách č.187 a 188 – „Doplnění střešní vazby řezivem…“ je ve výkazu výměr uvedena a napočítána rezerva 1,5m na předpokládaný spoj a též dalších 20% rezerva na jakýkoliv případný spoj. 
Též jsou dle průzkumu ve výkazu výměr vypsané předpokládané vyměňované prvky a předpokládaný rozsah prvků o kterých se to ještě neví (hlavně krokve). Při tvorbě rozpočtu se počítalo s tím, že přesný rozsah oprav se zjistí až při samotné rekonstrukci a fakturované množství se bude řešit více/méněpracemi. 
Dotaz č. 3
U SO 03, položky č. 217 – Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 500 mm je ve výkazu výměr popis „oplechování komínu a napojení na vedlejší budovy“ s výměrou 38 m. Závětrná lišta, lemování zdí a lemování komínů jsou zásadně odlišné klempířské prvky s rozdílnou pracností, a tím také cenou. Požadujeme rozdělení této položky na jednotlivé prvky (závětrná lišta, lemování zdí a lemování prostupů) pro pozdější kontrolu při fakturaci.
Odpověď na dotaz č. 3
V rozpočtu byla doplněna položka 218 – oplechování komínů.
Dotaz č. 4
U pol. č. 220 – Žlaby nástřešní – je výměra 31,17 m, což je výměra pouze do ulice. Chybí výměra pro žlaby do dvora. Žádáme o doplnění.
Odpověď na dotaz č. 4
Upraveny výměry:
"směrem do ulice"   20,78+3,65+6,74   = 31,7
"směrem do dvora"   4,2+3,845+6,67+2,4+2,2 = 19,32
Celkem tedy 51,02mb.
Dotaz č. 5
Ve výkazu výměr SO 03 rekonstrukce objektu (pol. č 214) je napsáno, že cena bude „vč. dodání veškerých systémových a bezpečnostních prvků“. Výkaz výměr obsahuje protisněhové háky. Projektová dokumentace ani výkaz výměr však neobsahuje například bezpečnostní háky a stoupací plošiny ke komínům apod. Tyto prvky nejsou systémové prvky krytiny, ale souvisí se způsobem užívání střechy a je potřeba návrh od projektanta. V případě, že jsou požadovány bezpečnostní prvky, případně další prvky pro užívání střechy, žádáme o jejich přesnou specifikaci.
Odpověď na dotaz č. 5
Tyto prvky (jako např. zmíněné stoupací plošiny byly předpokládány jako systémové prvky daného dodavatele střešní krytiny), ale z důvodu nevyužívání komínových těles, není potřeba tyto plošiny realizovat (v současné době na objektu nejsou instalovány).
Dotaz č. 6
Ve výkazu výměr chybí některé klempířské konstrukce. Jedná se například o oplechování úžlabí, okapu pod nástřešním žlabem, okapnice pod folii a větrací mřížka na okapové hraně, dilatační připojovací lišta lemování zdí a komínů apod. Dále jsou tam pak nesrovnalosti – viz. dotaz č. 2 a 3. Žádáme o úpravu a doplnění. Nejedná se o systémové prvky krytiny. Za systémové prvky krytiny považujeme např. startovací a ukončovací šablony, větrací tvarovky, podkladní plech krytiny apod.
Odpověď na dotaz č. 6
Toto nacenit do položky 214.
Dotaz č. 7
Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci ani výkazu výměr nejsou žádné prostupové prvky pro odvětrání ZTI, anténní a kabelové a další. Z projektové dokumentace nelze zjistit, jestli tam tyto prvky budou potřeba. V případě že ano, žádáme o jejich specifikaci.
Odpověď na dotaz č. 7
Prostupové prvky ZTI budou ve dvou místech střechy – DN110 – do rozpočtu doplněno a ve stávající trase v komínovém tělesu – větrací hlavice uvedena v rozpočtu ZTI – opět v položce 214.
Dotaz č. 8
Vnější dřevěná okna a dveře mají mít dle PD izolační dvojsklo a tloušťku rámu 46 mm a zároveň Uf 1,1 W/m2/K. U takového výrobky nikdo nesplní požadované Uf, pokud by se okna a dveře vybavily rámem o tloušťce 78 mm a izolačním trojsklem tak je Uf splnitelné. Jak máme postupovat při ocenění vnějších dřevěných dveří a oken?
Odpověď na dotaz č. 8
V dokumentaci bylo nešťastně uvedena hodnota Uw, pro nacenění i následnou realizaci je prioritně nutné dodržet požadavky památkové péče, tzn držet se rozkreslených detailů v dokumentaci.

VDZ 5 které nebylo uveřejněno
Dotaz č. 1
Na minulý dotaz týkající se bezpečnostních úchytů na střeše nebylo odpovězeno. Na toto musí být od GP PD. Kolik bezp. úchytů a jakých požadujete ocenit a do jaké položky?


Odpověď na dotaz č. 1
Tento bezpečnostní systém byl doplněn do výkazu výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení – jedná se o položku 226v objektu 03-SO-Rekonstrukce objektu, kde jsou uvedeny veškeré prvky a jejich počty.
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