[image: image6.jpg]EVROPSKA UNIE ———

Evropskeé strukturalni a investicni fondy Ministerstvo Zivotniho prosti’edl'
Opera&ni program Zivotni prostiedi





PŘÍLOHA Č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Technická specifikace technologického zařízení:

parametry a cena nabízené uchazečem
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veřejná zakázka:
Pořízení technického vybavení pro kompostárnu v areálu Skládka Hraničky, spol. s r. o.

Zadavatel:


Skládka Hraničky, spol. s r.o. 
Požadovaná specifikace je zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.

Uchazeč ke každé položce technické specifikace doplní „ANO“ či „NE“ v případě jasně definovaných technických parametrů a „ANO“ či „NE“ včetně uvedení reálné, nabízené hodnoty technického parametru, která respektuje maximální a minimální hodnoty definované v dokumentu „Technická specifikace technologického zařízení – parametry požadované zadavatelem“.

	Technická specifikace parametrů 
TRAKTORU S ČELNÍM NAKLADAČEM

	Popis
	Splněno ANO/NE
	Nabízený

parametr

	Pohon všech 4 kol, schválený pro provoz na pozemních komunikacích
	
	----------------------

	Výkon motoru min. 73 kW
	
	výkon kW:

	Emisní norma min. EURO Tier 4
	
	norma Tier:

	Předehřev nasávaného vzduchu pro studené starty
	
	----------------------

	Viskózní spojka ventilátoru
	
	----------------------

	Servisní intervaly min. po 600 mth
	
	interval mth:

	Objem palivové nádrže min. 115 l
	
	objem l:

	Tlumič výfuku s koncovkou uchycen na sloupku kabiny
	
	----------------------

	Mechanická plně synchronizovaná převodovka min. 20 x 20 rychlostí
	
	rychlosti:

	Maximální pojezdová rychlost min. 40 km/hod.
	
	rychlost min:

	Přídavná převodovka s plazivou rychlostí max. 350 m/hod.
	
	rychlost m/h:

	Elektrohydraulický reverzor pro změnu směru jízdy vpřed a vzad
	
	----------------------

	Kotoučové brzdy v olejové lázni min. na zadních kolech
	
	----------------------

	Automatický pohon 4x4 při brždění
	
	----------------------

	Elektro-hydraulická uzávěrka diferenciálu
	
	----------------------

	Natáčení předních kol min. 55°
	
	natočení °

	Dynamické přední blatníky
	
	----------------------

	Rozvor traktoru max. 2300 mm
	
	rozvor mm:

	Světlost výška min. 400 mm
	
	světlost mm:

	Přední hnaná náprava zesílená z důvodu použití čelního nakladače
	
	----------------------

	Samostatné pracovní hydraulické čerpadlo min. 64 l/min.  
	
	výkon l/min.:

	Min. 3 nezávislé páry vnější hydraulické okruhy vzadu
	
	páry ks:

	Min. 2 středové okruhy s třetí funkcí pro připojení čelního nakladače
	
	páry ks:

	Zadní vývodový hřídel PTO min. 2 úrovně otáček
	
	počet úrovní:

	Elektrohydraulicky ovládaná spojka vývodového hřídele
	
	----------------------

	Kabina s otevíratelným předním oknem
	
	----------------------

	Topení a klimatizace 
	
	----------------------

	Otevíratelná zadní a boční okna
	
	----------------------

	Sluneční clona
	
	---------------------

	Min. 4 přední a min. 4 zadní pracovní světlomety na kabině
	
	ks + ks:

	Nastavitelný sloupek řízení
	
	----------------------

	Pneumaticky odpružená sedačka řidiče s loketními opěrkami
	
	----------------------

	Přední a zadní stěrač s ostřikovači
	
	----------------------

	Výstražný maják na kabině 
	
	----------------------

	Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem 
	
	----------------------

	Teleskopická zadní zrcátka na kabině
	
	----------------------

	Zadní tažné zařízení s výškově přestavitelným závěsem a hubicí
	
	----------------------

	Zadní závěs typ Piton-fix
	
	----------------------

	Zadní tříbodový závěs s rychloupínacími háky, síla zdvihu min. 3800 kg
	
	zdvih kg:

	Vzduchové brzdy pro přívěs 1- a 2-okruhové
	
	okruhy:

	Kola min.: přední R24 a zadní R34
	
	R a R:

	Velké střešní okno na kabině pro lepší výhled a práci s čelním nakladačem
	
	----------------------

	Čelní nakladač s EURO připojením nářadí a mechanickým paralelogramem 
	
	----------------------

	Tlumič rázů pro jízdu s nakladačem
	
	----------------------

	Centrální rychloupínání pracovní hydrauliky
	
	----------------------

	Min. 3 funkce pracovní hydrauliky
	
	počet funkcí:

	Výška zdvihu nakladače v místě čepu min. 3600 mm
	
	výška mm:

	Výklopná výška lopaty min. 2700 mm
	
	výška mm:

	Celková nosnost nakladače v maximální výšce min. 1600 kg
	
	nosnost kg:

	Hmotnost nakladače bez příslušenství max. 600 kg
	
	hmotnost kg:

	Multifunkční nakládací lopata s přidržovačem šířka min. 1800 mm
	
	šířka mm:

	Celková nabídková cena
	
	Kč


	Technická specifikace parametrů 
DRTIČE MÍCHAČE + PŘÍPLATKOVÉ VÝBAVY

	Popis
	Splněno ANO/NE
	Nabízený

parametr

	Továrně nový stroj
	
	----------------------

	Zařízení pro drcení a promíchávání kompostovatelného materiálu
	
	----------------------

	Pohon vývodovou hřídelí od traktoru 540 ot./min.
	
	----------------------

	Objem dávky ve stroji min. 10 m3
	
	objem:

	Drtič schopný zpracovávat dřevní materiál o průměru min. 20 cm
	
	průměr:

	Min. 4 horizontální šneky
	
	počet:

	Nejméně dva drtící + nejméně dva domichávací šneky z otěruvzdorné oceli
	
	počet:

	Provedení násypky musí umožnit volný průchod pro drcení velkoobjemového materiálu
	
	----------------------

	Vysoce odolná vana násypky s vyztuženým dnem min. 30 mm
	
	síla:

	Reverzace chodu šneků
	
	----------------------

	Řezací nože hvězdicového tvaru s možností otočení o 180° v závislosti na opotřebení 
	
	počet°

	Uchycení nožů min. 2 kusy vysokopevnostních šroubů
	
	počet:

	Protiostří nožů centrálně nastavitelné
	
	----------------------

	Přímé vyskladňování bočním dopravníkem bez manuální práce s délkou dopravníku min. 2,8 m
	
	délka:

	Nerezový řetězový dopravník s dvěma zvedacími hydraulickými válci
	
	----------------------

	Automatický posuv materiálu ve stroji s min. 2 bezpečnostními pojistkami
	
	počet:

	Teoretický výkon zpracované hmoty v objemu min. 35 m3/hod
	
	výkon:

	Pohon od traktoru homokinetickým kardanem
	
	----------------------

	Podvozek kolový s pneumatikami a parkovací brzdou
	
	----------------------

	Tažné oje stroje pro uchycení do spodního závěsu traktoru Piton-fix
	
	----------------------

	Vzduchové brzdy pro provoz na komunikacích
	
	----------------------

	Hydraulické dvě opěrné nohy
	
	----------------------

	Vyztužené blatníky pro jednoduchou nápravu
	
	----------------------

	Stroj vybaven zadním hydraulickým nakládacím čelem s možností spuštění až na zem a nosností min. 450 kg
	
	nosnost:

	Příprava pro uchycení hydraulického nakládacího ramene vpředu na oji
	
	----------------------

	Hydraulické nakládací rameno dosah min. 4,7 m vybaveno rotátorem s vyztuženým drapákem min. 4+4 vidlice pro nakládání materiálu
	
	dosah:

	Nosnost nakládacího ramene maximálním dosahu min. 230 kg
	
	nosnost:

	Otáčení nakládacího ramene v rozsahu min. 360°
	
	počet°:

	Systém uchycení nakládacího ramene musí umožňovat nakládání z obou stran stoje
	
	----------------------

	Sedačka pro obsluhu s přístupovým žebříkem
	
	----------------------

	Konstrukce zadního čela musí umožňovat nakládání velkoobjemových balíků slámy nebo jiných biologicky rozložitelných materiálů
	
	----------------------

	Osvětlení pro provoz na veřejných komunikacích s výstražným světlem oranžové barvy (majákem)
	
	----------------------

	Typové schválení nabízeného stroje k provozu na veřejných komunikacích u MD ČR 
	
	----------------------

	Celková nabídková cena
	
	Kč


	Technická specifikace parametrů 
PROSÉVACÍHO SÍTA

	Popis
	Splněno ANO/NE
	Nabízený

parametr

	Kompatibilní s nabízeným čelním nakladačem na traktoru
	
	----------------------

	Rychloupínání k čelnímu nakladači
	
	----------------------

	Pohon min. 2 pracovními hydromotory
	
	počet:

	Prosévací pracovní délka rotačního síta min. 1700 mm
	
	délka:

	Pohon hydromotorem od pracovní hydrauliky traktoru
	
	----------------------

	Oka prosévacího síta min. 20 x 20 mm
	
	rozměr:

	Pracovní průtok oleje min. 60 l/min
	
	průtok:

	Objem min. 0,40 m3
	
	objem:

	Pracovní tlak max. 200 barů
	
	tlak:

	Vyrobeno z vysoko-pevnostní oceli
	
	----------------------

	Váha min. 350 kg  
	
	váha:

	Jednoduchá výměna sít bez použití dalšího nářadí
	
	----------------------

	Celková nabídková cena
	
	Kč


Upozornění:

Uchazeč svým podpisem stvrzuje, že parametry, které doplnil ve výše uvedené tabulce, jsou závaznou součástí jeho nabídky a je si vědom skutečnosti, že zadavatel bude podle nich posuzovat prokázání splnění zde stanovených technických podmínek, které jsou závazné a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

V případě nesplnění technických podmínek bude zadavatel oprávněn nabídku vyřadit a uchazeče vyloučit z další účasti ve výběrovém řízení. 

Osoba zastupující uchazeče:

	Podpis, razítko
	

	Titul, jméno, příjmení
	

	Funkce
	

	Datum, místo podpisu
	


Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za zájemce jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5]
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