Příloha č.1b



Technické požadavky 

na zakázku




Drůbežárna Semechnice DŽV














Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD) 

1. 
Zadavatel 


Název:		 	DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s.
Sídlo:			č.p. 141, 517 04 Černíkovice
Právní forma:                   akciová společnost
Údaj o zápisu do OR:      B 2219 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové	
Jednající/Zastoupený:    Tomáš Jedlička, místopředsedkyní představenstva
                                                                  
IČ:         47468050
DIČ:       CZ47468050

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:	566 501 227, 602 707 048
           e-mail:	michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:	566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:	marie.cejkova@agro-merin.cz                                          

2. Název zakázky 

Drůbežárna Semechnice DŽV
3. Předmět dodávky 
Předmětem zakázky jsou stavební práce a technologie viz níže.
4. Základní technické požadavky

Drůbežárna Semechnice DŽV – technologie












1) Třídička vajec s 6 drahami hodinový výkon min. 35 000 ks/ hodina  

	Třídička vajec s 6 drahami hodinový výkon min. 35 000 ks/ hodina  

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Stroj na třídění a balení vajec
	
ANO
	
ANO / NE

	Hodinový výkon stroje
	35.000 ks vajec/hod
	

	Konstrukce stroje je v hygienickém provedení, minimalizuje akumulaci nečistot
	
ANO
	
ANO / NE

	Provedení stroje je kompletně z nerezové oceli
	
ANO
	
ANO / NE

	Části stroje přicházející do kontaktu s produktem jsou zhotoveny z materiálů povolených v potravinářském průmyslu
	
ANO
	
ANO / NE

	Ovládací panel stroje umožňuje rozlišení jednotlivých výrobních šarží vajec
	
ANO
	
ANO / NE

	Řídící centrum stroje je vybaveno průmyslovým počítačem
	
ANO
	
ANO / NE

	Stroj je vybaven řídícím softwarem umožňujícím snadné zadávání/změnu výrobních parametrů
	
ANO
	
ANO / NE

	Řídící software poskytuje momentální informace i paměťovou zálohu dat o chodu stroje, statistice výroby a detailní diagnostiku
	
ANO
	
ANO / NE

	Řídící software stroje umožňuje dálkovou správu dat, diagnostiku i nastavení parametrů stroje
	
ANO
	
ANO / NE

	Software je rozšířen o systém pro monitorování a analýzu dat o stroji  a produkci v reálném čase
	
ANO
	
ANO / NE

	Stroj je vybaven elektronickou ochranou před vniknutím cizorodých předmětů do váhového systému
	
ANO
	
ANO / NE

	Vstupní válečkové dopravníky jsou vybaveny kartáčovými čistícími jednotkami
	
ANO
	
ANO / NE

	Vstupní sekci lze kompletně čistit nízkotlakovou vodou
	
ANO
	
ANO / NE

	Balící dráhy lze kompletně čistit nízkotlakovou vodou
	
ANO
	
ANO / NE

	Stroj je vybaven sběrnými odtokovými žlábky na čistící vodu
	
ANO
	
ANO / NE

	Hlavní součásti balícího ústrojí stroje jsou vyjímatelné, s možností čištění vysokotlakovou vodou mimo stroj
	
ANO
	
ANO / NE

	Pro zvýšení zdravotní nezávadnosti produktu a zamezení křížové kontaminace stroj znemožňuje kontakt vajec mezi sebou
	
ANO
	
ANO / NE

	Řetězy válečkové dráhy mají poloautomatické mazací zařízení
	
ANO
	
ANO / NE

	Hlavní součásti váhového systému stroje jsou vyjímatelné, s možností čištění tlakovou vodou mimo stroj
	
ANO
	
ANO / NE

	Všechny balící dráhy jsou plnohodnotně programovatelné
	
ANO
	
ANO / NE

	Stroj umožňuje přísun vajec přímo ze snáškových hal
	
ANO
	
ANO / NE

	Stroj komunikuje s přívodními dopravníky vajec
	
ANO
	
ANO / NE

	Stroj umožňuje evidenci vajec vyřazených na vstupním stole
	
ANO
	
ANO / NE

	Stroj je vybaven prosvěcovací kabinou umožňující detekci nestandardních vajec
	
ANO
	
ANO / NE

	Detekce nestandardních vajec je poloautomatická, bez dotyku s vejci
	
ANO
	
ANO / NE

	Prosvěcovací kabina je vybavena vyjímatelnou zásuvkou pro snadné odstranění nečistot
	
ANO
	
ANO / NE

	Stroj je připraven pro následnou instalaci systému tzv. UV desinfekce vajec
	
ANO
	
ANO / NE

	Váhový systém je vybaven 6 elektronickými snímači hmotnosti
	
ANO
	
ANO / NE

	Elektronické snímače hmotnosti jsou vyjímatelné ze stroje pro snadnou údržbu a čištění
	
ANO
	
ANO / NE

	Stroj umožňuje plynulé předávání vajec z válečkové dráhy do unašečů k jednotlivým balícím dráhám
	
ANO
	
ANO / NE

	Stroj umožňuje označování vajec externím bezdotykovým popisovačem
	
ANO
	
ANO / NE

	Bezdotykový popisovač vajec (ink-jet tiskárna) je součástí výbavy stroje
	
ANO
	
ANO / NE

	Stroj je vybaven 6 automatickými balícími dráhami s pořadačem prázdných obalů
	
ANO
	
ANO / NE

	Stroj je vybaven 5 zavírači malospotřebitelských obalů
	
ANO
	
ANO / NE

	Stroj je vybaven 5 detektory chybějícího vejce v obalu
	
ANO
	
ANO / NE

	Stroj je připraven pro následné rozšíření o další balící dráhy
	
ANO
	
ANO / NE

	Součástí dodávky stroje je jeho instalace a odzkoušení v místě dodání
	
ANO
	
ANO / NE

	Součástí dodávky stroje je kompletní technická dokumentace vč. katalogu náhradních dílůa s návodem k obsluze v českém jazyce
	
ANO
	
ANO / NE

	Návod k obsluze je v českém jazyce
	
ANO
	
ANO / NE

	Stroj splňuje náležitosti CE značky
	
ANO
	
ANO / NE




2) Paster s deskovým tepelným výměníkem a tepelnou rekuperací 1 dávka 300 l a integrovaná plnička přepravních obalů
	Paster s deskovým tepelným výměníkem a tepelnou rekuperací 1 dávka 300 l a integrovaná plnička přepravních obalů


	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Hodinový výkon stroje
	
300 l celovaječné hmoty/hod
	


	Konstrukce stroje je kompletně z nerezové oceli, v hygienickém provedení
	
ANO
	
ANO / NE

	Části stroje přicházející do kontaktu s produktem jsou zhotoveny z materiálů povolených v potravinářském průmyslu
	
ANO
	
ANO / NE

	Zařízení je provedeno v předmontovaném stavu, je instalované na rámech
	
ANO
	
ANO / NE

	Ovládací panel stroje dotykový a umožňuje programování a kontrolu celého procesu pasterace
	
ANO
	
ANO / NE

	Řídící centrum stroje je vybaveno průmyslovým počítačem
	
ANO
	
ANO / NE

	Stroj je vybaven řídícím softwarem umožňujícím snadné zadávání/změnu výrobních parametrů
	
ANO
	
ANO / NE

	Zařízení obsahuje vyrovnávací nádrž na vaječné hmoty o objemu 300 l
	
ANO
	
ANO / NE

	Zařízení obsahuje 2 ks nerezového filtru
	
ANO
	
ANO / NE

	Zařízení je vybaveno 2 ks přepouštěcího nerezového filtru
	
ANO
	
ANO / NE

	Paster je čistitelný tlakovou vodou
	
ANO
	
ANO / NE

	Konstrukce stroje zabraňuje akumulaci nečistot
	
ANO
	
ANO / NE

	Paster je napojitelný na CIP systém
	
ANO
	
ANO / NE

	Plnička obahuje elektronickou váhu
	
ANO
	
ANO / NE

	Součástí dodávky stroje je jeho instalace a odzkoušení v místě dodání
	
ANO
	
ANO / NE

	Součástí dodávky stroje je kompletní technická dokumentace vč. katalogu náhradních dílů
	
ANO
	
ANO / NE

	Návod k obsluze je v českém jazyce
	
ANO
	
ANO / NE

	Stroj splňuje náležitosti CE značky
	
ANO
	
ANO / NE



3) Požadavek na TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ HALY 4 PRO CHOV DRŮBEŽE + DOPRAVNÍK VAJEC Z HALY 6 NA TŘÍDIČKU

1 Voliérová technologie ustájení pro nosnice 
	Voliérová technologie ustájení pro nosnice

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Voliérový systém pro nosnice 1ks
	ANO
	ANO / NE

	kapacita systému 
	minimální počet zvířat ks	16660
	

	počet řad voliérového systému
	ks	3
	

	šířka uličky mezi řadami
	m 1,09
	

	Systém se skládá ze tří řad. Pod každým patrem užitné plochy systému je umístěn dopravník trusu.
	ANO
	ANO / NE

	Do systému jsou integrovaná snášková hnízda. Snáškové hnízdo se na noc uzavírá za pomoci výklopné podlahy.
	ANO
	ANO / NE

	Podlaha hnízda je vybavena plastovou podlážkou s kolíčky, které minimalizují plochu dotyku vejce s podlážkou.
	ANO
	ANO / NE

	Z hnízda se vejce dostávají na pás pro dopravu vajec.
	ANO
	ANO / NE

	Každá řada voliérového systému je vybavena hřady, které umožňují nosnicím stoupat v rámci systému směrem na horu a dolů a dále poskytují dostatek prostoru pro přirozené hřadování v noci. Hřady jsou zinkované. V systému je integrováno LED stmívatelné osvětlení.
	ANO
	ANO / NE






2. Připojovací soustava k napájení
	Připojovací soustava k napájení

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Medikátor , rozsah 0,2 - 2%, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	Odbočka pro medikátor, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	Panel na vodu vč.filtru a regulátoru tlaku, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	El. vodoměr, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	Připojovací souprava ø 1" včetně spojovacího materiálu, 1ks
	ANO
	ANO / NE



3. Napájecí systém
	Napájecí systém

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Niplový napájecí systém, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	počet zvířat na nipl
	zvířat/nipl	max. 10
	

	typ napaječky
	nipl s odkapovým pohárkem
	

	V každé řadě voliérového systému jsou umístěny kompletní napájecí linky včetně regulace tlaku.
	ANO
	ANO / NE



	4. Krmení - řetězový krmný systém

	Krmení - řetězový krmný systém

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Řetězový krmný systém, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	krmná hrana
	cm/zvíře	min. 10
	

	rychlost posunu řetězu
	m/min	11
	

	Každá řada voliérového systému je vybavena okruhy řetězového krmného systému.
	ANO
	ANO / NE

	Ty distribuují krmnou směs po celé délce chovného prostoru.
	ANO
	ANO / NE



5. Vážení krmiva
	Vážení krmiva

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Tenzometrické vážení krmiva pro 2 stávající sila(každé silo má 4 nohy ), 2ks
	ANO
	ANO / NE

	Systém je propojený se stávající řídící jednotkou v hale.
	ANO
	ANO / NE



6. Doprava krmiva ze sil
	Doprava krmiva ze sil

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Spirálový dopravník vč.límců pod sila, násypek a výpadů do krmného systému, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	délka dopravníku
	m	21
	

	průměr dopravníku
	mm	90
	

	min výkon dopravníku
	t/hod	3
	



	7. Osvětlení mimo voliér

	Osvětlení mimo voliér

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Osvětlení LED stmívatelné + noční + svítidlo nad vraty - viz podrobný rozpočet, 1ks
	ANO
	ANO / NE



8. Elektroinstalace
	Elektroinstalace

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Elektroinstalace - viz podrobný rozpočet, 1ks
	ANO
	ANO / NE



9. Ventilace
	Ventilace

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Teplotní čidlo záložní, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	CO2 čidlo, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	Ovládání servomotoru, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	Servomotor 240 Nm, 2ks
	ANO
	ANO / NE

	Ventilátor do vent.komínu,ø 630 mm, kap. 10.560 m3/h při -30Pa, 3 fáze, 6ks
	ANO
	ANO / NE

	Ventilační komín ø 650mm, izolovaný,  délka 3m,  včetně světelné clony, 6ks
	ANO
	ANO / NE

	Klapka vent. automatická podtlaková 540 x 125 mm - 14 Pa vč. krytu a světelné clony, 20 ks
	ANO
	ANO / NE

	Klapka vent. automatická podtlaková 540 x 125 mm - 16 Pa vč. krytu a světelné clony, 20 ks
	ANO
	ANO / NE

	Klapka ventilační s dvířky otevíranými vertikálně, vč.deflektorů pro směrování vzduchu, kap. 4.100 m3/h při -30Pa vč. krytu a světelné clony, 26 ks
	ANO
	ANO / NE

	Ventilátor velkoprůměrový, ø 1280 mm, kap. 39.200 m3/h při -30Pa,  vč. krytu a světelné clony, 2 ks
	ANO
	ANO / NE

	Rozvaděč ventilace a měření, 1 ks
	ANO
	ANO / NE

	Dvojitý termostat, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	Alarm s relé a siréna, vč. akumulátoru, 1ks
	ANO
	ANO / NE



10. Monitorovací systém
	Monitorovací systém


	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Vnitřní kamera statická vč.napájení, 2ks
	ANO
	ANO / NE

	GSM pager s možností zpoždění, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	Monitorovací systém je propojený se stávající řídící jednotkou v hale.
	ANO
	ANO / NE



11. Příčky-rozdělení prostoru
	Příčky-rozdělení prostoru

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Systém dělících příček z drátěného pletiva pro rozdělení  voliérového systému na 12 oddělení.
	ANO
	ANO / NE

	Příčky mají integrované dveře, pro snadné procházení mezi odděleními.
	ANO
	ANO / NE




12. Dopravníky pro odstranění trusu
	Dopravníky pro odstranění trusu

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Vynášecí dopravník trusu z haly, délka 7 m, 1ks
	ANO
	ANO / NE

	Příčný dopravník pro odstraňování trusu v hale, délka 11,4 m, pohon 5,5 kW, rychlost 30,7 m/min, 1ks					
	ANO
	ANO / NE



13. Vyhrnování trusu zpod technologie
	Vyhrnování trusu zpod technologie

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Systém pro vyhrnování trusu zpod voliérového systému, pohon 1,5kW, 1ks
	ANO
	ANO / NE



14. Doplnění stávajícího dopravníku vajec v hale
	Doplnění stávajícího dopravníku vajec v hale

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Doplnění dopravníku vajec = napojení na stávající dopravník vajec v hale, šířka pásu 40 cm, 1ks
	ANO
	ANO / NE



15. Dopravník vajec z Haly 6 na třídičku
	Dopravník vajec z Haly 6 na třídičku

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Dopravník vajec z Haly č.6 na třídičku, šířka 40 cm, délka 55 m, včetně krytů venkovních částí, 1ks				
	ANO
	ANO / NE




Poznámka pro uchazeče:
· Odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění/nesplnění  požadavků na technickou specifikaci, v ostatních bodech je pro hodnocení nutné doplnit číselnou hodnotu. 
· Do nabídky uveďte výrobce a typové označení technologie/značka
· Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit !






V …………………………………. dne ………………………………..

…………………………………………………………….
jméno a příjmení
razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat

















