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Farma Ostrov DŽV















Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD) 

1. 
Zadavatel 


Název:		 	DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s..
Sídlo:			č.p. 141, 517 04 Černíkovice
Právní forma:                   akciová společnost
Údaj o zápisu do OR:      B 2219 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové	
Jednající/Zastoupený:    Tomáš Jedlička, místopředsedkyní představenstva
                                                                  
IČ:         47468050
DIČ:       CZ47468050

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:	566 501 227, 602 707 048
           e-mail:	michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:	566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:	marie.cejkova@agro-merin.cz                                          

2. Název zakázky 

Farma Ostrov DŽV
3. Předmět dodávky 
Předmětem dodávky je výstavba farmy pro prasnice a odchov selat (7-25 kg)
4. Základní technické požadavky

Farma Ostrov DŽV – technologie

[bookmark: _Hlk74661220]Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!
Porodna

	Technologie odklizu kejdy - rošty

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Plastbetonová kanalizační zátka pr.200 mm
	
ANO
	
ANO / NE

	Rošt plastový pro selata, min podíl
štěrbin 40%
	
ANO
	
ANO / NE

	Rošt plastový pro prasnice, min podíl
štěrbin 40%
	
ANO
	
ANO / NE

	Nosník 100/5 * min 2590 mm T
s úpravou ZN
	
ANO
	
ANO / NE

	Rošt betonový pro prasnice, min
prošlap 3%
	
ANO
	
ANO / NE

	Každý kotec osazen plastovým
propadlem
	
ANO
	
ANO / NE





	Technologie ustájení a napájení

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	
Plastová prkna min tl. 35 mm.
	
ANO
	
ANO / NE

	
ZN sloupky min. tl. stěny 3,0 mm
	
ANO
	
ANO / NE

	
Výška hrazení min 500 mm.
	
ANO
	
ANO / NE

	Porodní klec s protizaléhávacími
zábranami
	
ANO
	
ANO / NE



	Plastová stěna z plast. prken (pero+drážka) tl. min. 35 mm,
kotvená do stropu a podlahy NRZ
spoj. a upev. materiálem tl. min. 1,5 mm
	



ANO
	



ANO / NE

	Napáječka misková 1/2" pro selata plastová
	
ANO
	
ANO / NE

	Napáječka nerezová kolíková 1/2" pro prasnice min. průměr 27 mm
	
ANO
	
ANO / NE

	Zárubeň dveří NRZ, tl. materiálu 2,5 mm
	
ANO
	
ANO / NE

	Plastové dveře tl. materiálu min. 4 mm, s výztuhou tl. materiálu min. 15 mm
	
ANO
	
ANO / NE










	Technologie krmení

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Koryto NRZ výklopné, tl. materiálu min. 1,5 mm, veškeré hrany
zapertlené
	

ANO
	

ANO / NE

	Minikrmítko kruhové s aretací do
roštu
	
ANO
	
ANO / NE

	Hlavní rozvod krmení v nerezových
trubkách min. pr. 50mm
	
ANO
	
ANO / NE

	Možnost krmení minimálním
množství na jedno krmné místo 1kg
	
ANO
	
ANO / NE

	Možnost medikace bez zavlečení medikamentů do následné krmné
dávky
	

ANO
	

ANO / NE

	Bezezbytkové multifázové krmení
všech krmných míst
	
ANO
	
ANO / NE




	Technologie větrání a topení, chlazení, osvětlení

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Ventilátor komínový, min. 7.750 m3/h při 30 Pa, 230V, min. 1.400 ot./min.
	
ANO
	
ANO / NE

	Ventilační šachta izolovaná tl. stěny
max. 25 mm, se zpětnou klapkou a protidešťouvou hlavicí
	
ANO
	
ANO / NE

	Jeden klimaregulátor pro 5 sekcí (+ externí teplotní čidlo) s přehledným
displejem společný pro porodnu a březí prasnice
	

ANO
	

ANO / NE

	Podlážka vodní max. 400x600 mm o výkonu 90 W a min. průtoku 25
l/hod.
	

ANO
	

ANO / NE

	
Topné trubky o výkonu min. 250 W/m
	
ANO
	
ANO / NE

	
Infralampa se žárovkou min. 150 W
	
ANO
	
ANO / NE

	Autonomní GSM hlášení poruch
včetně nezávislých čidel a záložního zdroje
	
ANO
	
ANO / NE



Jalovárna a březárna

	Technologie odklizu kejdy - rošty

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Plastbetonová kanalizační zátka pr.250 mm
	
ANO
	
ANO / NE

	Rošt betonový pro prasata
s prošlapem min. 17 mm
	
ANO
	
ANO / NE

	
Propadlo betonového roštu NRZ
	
ANO
	
ANO / NE




	Technologie ustájení a napájení

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	
Plastová prkna min tl. 35 mm.
	
ANO
	
ANO / NE

	
NRZ sloupky min. tl. stěny 2,5 mm
	
ANO
	
ANO / NE

	
Výška hrazení min 1000 mm.
	
ANO
	
ANO / NE

	Ocelová trubka 1“ tl. stěny min. 2,9
mm
	
ANO
	
ANO / NE

	Individuální klec ZN (stěna + 2 x dveře) tl. stěny materiálu min. 2,9
mm
	

ANO
	

ANO / NE

	Svod napáječek ½“ NRZ min. dl.
1.050 mm
	
ANO
	
ANO / NE

	Napáječka kolíková ½“ pro prasnice min. pr. 27 mm
	
ANO
	
ANO / NE

	Výklopný nerezový napájecí žlab o objemu min. 14 litrů s hladinovou napáječkou
	
ANO
	
ANO / NE

	Mycí box o rozměru 920x2420x1000 mm včetně medikátoru
	
ANO
	
ANO / NE

	Kontrolní váha ZN o rozměru 2000x1000x1000 mm
	
ANO
	
ANO / NE



	Technologie krmení

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Koryto do SK PP jednostranné dělené s okusovou hranou,tl.stěny min.4mm
	
ANO
	
ANO / NE

	Koryto do IK NRZ jednostranné
dělené, tl. materiálu min. 1,5 mm, veškeré hrany zapertlené
	

ANO
	

ANO / NE

	Pohonná jednotka NRZ pro
suchou linku pr. min 60 mm, 400V, min. 2,2kW
	

ANO
	

ANO / NE

	Příjmová stanice pod silo NRZ
s pohonnou jednotkou min. 0,18 kW
	

ANO
	

ANO / NE

	Řetěz s terčíky pr. min. 44 mm
	
ANO
	
ANO / NE

	Krmné potrubí pr. 60 x min. 1,2
mm ZN
	
ANO
	
ANO / NE

	Objemový dávkovač min. 7 l s
koulí
	
ANO
	
ANO / NE

	Svod ocelový pr. 89 x min 1000
mm ZN
	
ANO
	
ANO / NE

	Kompresor min. 3,0 kW, 400V,
min.objem nádoby 90 l, min. nasávané množství 510 l/min
	

ANO
	

ANO / NE

	Program automatických krmných
boxů (AKB) u březích prasnic
	
ANO
	
ANO / NE

	Software pro dálkové ovládání a
sledování činnosti AKB
	
ANO
	
ANO / NE

	Počítač krmení s monitorem,
klávesnicí, myší a s rozhraním pro stanice, společný s krmným počítačem pro selata
	


ANO
	


ANO / NE

	AKB s automatickou selekcí
	ANO
	ANO / NE

	Blokace vstupu při vydávání dávky
	ANO
	ANO / NE

	Kapacitní senzory na každé stanici
	ANO
	ANO / NE

	Barevné značení AKB
	ANO
	ANO / NE

	Identifikace zvířat u kanců
	ANO
	ANO / NE

	NRZ výklopné koryto
	
ANO
	
ANO / NE

	Vnitřní osvětlení stanice
	
ANO
	
ANO / NE



	Technologie větrání

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Ventilační klapka horní PP 1000x500 x min. 150 mm s mřížkou
	
ANO
	
ANO / NE

	Ventilátor do potrubí s pr. lopatek 630 mm s mřížkou, min. 11100 m3/h při
30 Pa, 230V, min. 900 ot/min.
	
ANO
	
ANO / NE

	Šachta izolovaná tl. stěny max. 25 mm, pro ventilátor pr. 630 mm včetně
zpětné klapky a protidešťové hlavice
	
ANO
	
ANO / NE

	
Servopohon lineární min. 250 kg
	
ANO
	
ANO / NE



Odchov selat 7 – 30 kg

	Technologie odklizu kejdy - rošty

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Plastbetonová kanalizační zátka pr.200 mm
	
ANO
	
ANO / NE

	Rošt plastový pro selata, min podíl
štěrbin 40%
	
ANO
	
ANO / NE

	Nosník 100/5 * min 2890 mm T
s úpravou ZN
	
ANO
	
ANO / NE




	Technologie ustájení a napájení

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	
Plastová prkna min tl. 35 mm.
	
ANO
	
ANO / NE

	
NRZ sloupky min. tl. stěny 2,5 mm
	
ANO
	
ANO / NE

	
Výška hrazení min 800 mm.
	
ANO
	
ANO / NE

	
Rozteč sloupků max. 1500 mm
	
ANO
	
ANO / NE

	Ocelová trubka 1“ tl. stěny min. 2,9
mm
	
ANO
	
ANO / NE

	Zárubeň dveří NRZ, tl. materiálu 2,5 mm
	
ANO
	
ANO / NE

	Plastová stěna z plast. prken (pero+drážka) tl. min. 35 mm, kotvená do stropu a podlahy NRZ
spoj. a upev. materiálem tl. min. 1,5 mm
	



ANO
	



ANO / NE

	Plastové dveře tl. materiálu min. 4
mm, s výztuhou tl. materiálu min. 15 mm
	
ANO
	
ANO / NE

	Napáječka nerezová kolíková 1/2" pro selata, min. průměr 17 mm
	
ANO
	
ANO / NE



	Technologie krmení

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Koryto NRZ oboustranné nedělené, tl. materiálu min. 1,5 mm, veškeré hrany zapertlené
	

ANO
	

ANO / NE

	Jeden krmný automat pro selata i porodnu
	
ANO
	
ANO / NE

	Míchadlo porcí s přesností míchání 1:10 000
	
ANO
	
ANO / NE

	Tolerance rozptylu váhy plus mínus 10 g
	
ANO
	
ANO / NE

	
Minimální dopravní výkon 600 kg/h
	
ANO
	
ANO / NE

	Maximální hygiena krmných svodů
(čištění vzduchem a vodní mlhovinou)
	
ANO
	
ANO / NE

	Plnění krmných míst suchou,
kašovitou až tekutou konzistencí krmiva
	
ANO
	
ANO / NE

	Míchačka krmné směsi, 2 míchací motory min. 0,55 kW
	
ANO
	
ANO / NE

	Dmychadlo s bočním kanálem min. 11 kW
	ANO
	ANO / NE

	Hlavní rozvod krmení v nerezových
trubkách min. pr. 50mm
	
ANO
	
ANO / NE

	
Nádrž na vodu na min. 1000 litrů
	ANO
	ANO / NE

	Čerpadlo s příslušenstvím pro nádrž
na vodu min. 0,75 kW, 230V, výkon min. 4l/min
	
ANO
	
ANO / NE

	NRZ sonda koryta pro selata min. 150 cm
	
ANO
	
ANO / NE

	Možnost krmení minimálním
množství na jedno krmné místo 1kg
	
ANO
	
ANO / NE

	Možnost medikace bez zavlečení medikamentů do následné krmné
dávky
	

ANO
	

ANO / NE

	Bezezbytkové multifázové krmení
AD-libidum s NRZ sondami v korytech
	
ANO
	
ANO / NE

	Spirálový dopravník min pr. 75 mm, motor min. 0,75 kW, výkon min.20
kg/min, nejmenší dávka 0,5 kg
	

ANO
	

ANO / NE

	Dávkovací nádrž min. 400 l ke
spirálovému dopravníku (startér)
	
ANO
	
ANO / NE

	Převodový motor min. 0,75 kW k
dávkovací nádrži
	
ANO
	
ANO / NE



	Technologie větrání a topení, chlazení, osvětlení

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Ventilátor komínový, min.7.750 m3/h při 30 Pa, 230V, min. 1.400 ot./min.
	
ANO
	
ANO / NE

	Větrací klapka stropní izolovaná min. 880 x 310 mm
	
ANO
	
ANO / NE

	Servopohon lineární min. 250 kg
	
ANO
	
ANO / NE

	Jeden klimaregulátor pro 5 sekcí (+
externí teplotní čidlo) s přehledným displejem
	
ANO
	
ANO / NE

	Plynové topidlo na propan min. 33 kW, 230 V (větší sekce)
	
ANO
	
ANO / NE

	Plynové topidlo na propan min. 14 kW, 230 V (menší sekce)
	
ANO
	
ANO / NE



Sklad krmiva

	Technologie krmení

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Silo laminátové o objemu min. 12 m3 s ručním uzávěrem, žebříkem a
prodlouženým náfukem
	

min. 12 m3
	

..........m3

	Silo laminátové o objemu min. 15 m3 s ručním uzávěrem, žebříkem a
prodlouženým náfukem
	

min. 15 m3
	

..........m3

	Silo laminátové o objemu min. 20 m3 s ručním uzávěrem, žebříkem a
prodlouženým náfukem
	

min. 20 m3
	

..........m3

	Silo laminátové o objemu min. 26 m3 s ručním uzávěrem, žebříkem a
prodlouženým náfukem
	

min. 26 m3
	

..........m3



Skladovací jímka

	Technologie skladování kejdy

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Čerpadlo min.11kW, 400V, min.1500 ot./min, výkon max. 3600 l/min
	
ANO
	
ANO / NE

	
Vodící kolejnice min. 80x80mm, NRZ
	
ANO
	ANO / NE

	Čerpadlo napojeno na potrubí z tvrzeného plastu pr. 150 mm
	
ANO
	ANO / NE

	Míchadlo min. 15kW, 400V, max. přípustná teplota 65°C,
	
ANO
	
ANO / NE

	Vodící kolejnice min. 100x100mm, NRZ
	
ANO
	
ANO / NE

	Kabelové propojení do ovládací
skříně včetně upevňovacího materiálu (včetně signalizací)
	
ANO
	
ANO / NE






Přečerpávací jímka

	Technologie skladování kejdy

	Výrobce:
	

	Typové označení technologie/značka:
	

	
Zadavatelem požadované parametry:
	
Požadavek zadavatele:
	
Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Čerpadlo min.15kW, 400V, min.1500 ot./min, výkon max. 4300 l/min
	
ANO
	
ANO / NE

	Čerpadlo napojeno na potrubí z tvrzeného plastu pr. 150 mm
	
ANO
	ANO / NE

	Kabelové propojení do ovládací
skříně včetně upevňovacího materiálu (včetně signalizací)
	
ANO
	
ANO / NE





Poznámka pro uchazeče:
· Odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění/nesplnění  požadavků na technickou specifikaci, v ostatních bodech je pro hodnocení nutné doplnit číselnou hodnotu. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadované technické parametry, bude zadavatelem vyřazena.
· Do nabídky uveďte výrobce a typové označení technologie/značka
· Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit !






V …………………………………. dne ………………………………..

…………………………………………………………….
jméno a příjmení
razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat
