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Příloha č. 1
TECHNICKÉ ZADÁNÍ K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

do výběrového řízení
„Ofsetový tiskový stroj“

	OTK GROUP, a.s.
	
	




	Plynárenská 233, Kolín IV, 280 02 Kolín
IČ / DIČ: 27628116 / CZ27628116
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Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele - technické parametry a přesná specifikace ofsetového tiskového stroje. 

	Technické parametry a přesná specifikace ofsetového tiskového stroje
	Číslo strany či odstavce v nabídce, kde je požadavek jasně uveden/definován

	Základní technické parametry:

	1)
	Konfigurace 7+1 
(7x tiskových jednotek, 1x lakovací jednotka)
	[bookmark: Text1]     

	2)
	Formát archu: min. 340 x 480 mm, max. 740 x 1 060 mm
	     

	3)
	Potiskový materiál: 
- OPP IML (Oriented polypropylene - In Mould Labels) fólie, gramáž min. 60 my
- etiketový metalizovaný a bílý papír, gramáž min. 70 gsm
	     
     

	4)
	Produkční rychlost:
- OPP IML fólie (60 my) - min. 11 000 archů/hod
- Etiketový metalizovaný papír (70 gsm) - min. 15 000 archů/hod
- Etiketový bílý papír (70 gsm) - min. 16 000 archů/hod
	     
     
     

	Ostatní požadavky:

	5)
	Odvin z role a řezání na archy pro OPP IML fólie
	     

	6)
	Archové nakládání pro etiketové papíry (bílý, metalizovaný)
	     

	7)
	Nakladač s ionizací
	     

	8)
	Elektronický nakládací systém
	     

	9)
	Ultrazvuková kontrola dvojitých archů
	     

	10)
	Kontrola šikmého naložení archu
	     

	11)
	Optická kontrola šikmo nakládaných archů a bočních náložek
	     

	12)
	Prodloužený vykladač pro sušení tisku OPP IML fólií 
	     

	13)
	IR o min. výkonu 44 kW 
	     

	14)
	Horký vzduch o min. výkonu 89 kW 
	     

	15)
	Antistatická výbava pro OPP IML fólie
	     

	16)
	Kapacitní čidlo horní hrany stohu vykladače
	     

	17)
	Odsávání prášku
	     

	18)
	Sušící systémy – kombinované
	     

	19)
	Stranové rozfuky
	     

	20)
	Poprašovací zařízení s ionizovaným tlakovým vzduchem, seřiditelné z pultu obsluhy
	     

	21)
	Systém s komorovou raklí (přístup od vykladače) pro konstantní a stejnoměrný nános laku
	     

	22)
	Mycí zařízení kombinované (potahy, válce tlakové a barevníkové)
	     

	23)
	Automatizovaná výměna lakovacích desek s pneumatickým upnutím a napnutím desky
	     

	24)
	Oddělovací a transportní savky
	     

	25)
	Plynulý posuv stohu materiálu
	     

	26)
	Fotoelektrická kontrola čelních náložek
	     

	27)
	Bezkontaktní boční posunování archu
	     

	28)
	Ovrstvení formových, ofsetových a tlakových válců pro vysokou tvrdost povrchu protikorozní vrstvou
	     

	29)
	Dvoustupňové pneumatické přistavování a odstavování tlaku
	     

	30)
	Plechy vedení archů s Venturiho tryskami pod předávacím bubnem, seřízení a ukládání tlaku vzduchu ovladatelné z pultu obsluhy
	     

	31)
	Univerzální systém chytačů pro potiskované materiály bez nutnosti seřizování
	     

	32)
	Centrální mazání 
	     

	33)
	Kontrolované mazání náhonových ozubených kol v uzavřeném olejovém okruhu s filtrací oleje
	     

	34)
	Vlhčící zařízení
	     

	35)
	Automatické propojení barevníku a vlhčení při mytí válců
	     

	36)
	Možnost zapínání a vypínání diferenciálního náhonu (pro minimalizaci tvorby pecek) během provozu z pultu obsluhy
	     

	37)
	Nastavování otáček duktoru vlhčení z pultu obsluhy
	     

	38)
	Vyrovnávání rychlosti otáček duktoru v závislosti na otáčkách stroje, náběhová křivka nastavitelná na pultu obsluhy
	     

	39)
	Barevníky s temperováním vzduchem
	     

	40)
	Počet zón min. 35
	     

	41)
	Dávkovací prvky (zónové nože) z tvrdokovu, bez dotyku s duktorem
	     

	42)
	Barevníkový duktor s keramickým povrchem a permanentním náhonem
	     

	43)
	Otáčky barevníkového duktoru lineární k otáčkám stroje, náběhová křivka nastavitelná na pultu obsluhy
	     

	44)
	Stranový pohyb navalovacích válců barevníku je zapnutelný/vypnutelný na válcích
	     

	45)
	Pneumatické přistavování a odstavování tlaku
	     

	46)
	Přistavování do tlaku a nastavování tloušťky materiálu mezi formovým a tlakovým válcem z pultu
	     

	47)
	Pneumatické rovnání archů
	     

	48)
	Dynamická brzda archů s podtlakovými páskami kompenzujícími rychlost pro jemné vyložení archů
	     

	49)
	Podtlakové plechy ve výjezdu archů s Venturiho tryskami, všechna nastavení vzduchu ovladatelná a uložitelná z pultu obsluhy
	     

	50)
	Kontrola zmačkaných archů
	     

	51)
	Elektronicky lineárně nastavitelná kulisa chytačů podle počtu obratů stroje, seřiditelná z ovládacího dotykového displeje na vykladači
	     

	52)
	Non-stop roleta vyjíždějící ve směru chodu archu pro tisk bez přerušení
	     

	53)
	Vzduchotechnika – 3 úrovně tlaku - elektronicky řízené vzduchem chlazená, samostatně stojící skříň
	     

	54)
	Vysokotlaký kompresor pro ovládací pneumatiku s chlazením
	     

	55)
	Bezpečnostní prvky stroje odpovídají současným platným evropským standardům bezpečnosti
	     

	56)
	Chladící agregáty
	     

	57)
	Pult obsluhy
	     

	58)
	Měřící a regulační technika
	     

	59)
	Automatické měření optické hustoty
	     

	60)
	Měření a řízení dle LAB hodnot
	     

	61)
	Integrovaná kamera registru
	     

	62)
	Automatizace procesů – přenos informací JDF
	     


Součástí dodávky je montáž (instalace) v místě plnění, zaškolení obsluhy a doprava.

V Kolíně dne 17. 12. 2015
Za společnost OTK GROUP, a.s.
Ing. Jan Bourek, Ph.D.                                                                              
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