Objekt musí být napojen na existující či již povolené, ale doposud nezrealizované inženýrské sítě. V rámci zpracování
dokumentace pro provedení stavby je nutné ověřit a definovat tato nápojná místa a do řešení projektu zahrnout i patřičné
části z doposud nerealizovaných projektů. Veškeré trasy jsou zakresleny v C.03 KOORDINACNI SITUACNI VYKRES.pdf.

V případě splaškové a dešťové kanalizace bude nutno provést sondy za účelem ověření stavu a polohy stávající kanalizace vedené
podél objektu p.č 35/2 na kterou se depozitář napojuje; v případě nutnosti bude v dokumentaci pro provedení stavby zapracována
její oprava. Děšťová kanalizace podél objektu p.č 35/2 vychází z navazujícího projektu pro obnovu veřejného prostranství 
pro provedení stavby obsahovat i řešení souvisejících tras dle navazujícího projektu pro obnovu veřejného prostranství
a musí být případnou opravou stávající kanalizace polohově zachována a musí s ní být v korelaci. Trasy kanalizací jsou vyznačeny
v C.03 KOORDINACNI SITUACNI VYKRES.pdf za hranicí řešeného území stavebních úprav (SO 02 - SO 08), neboť se jedná
o úseky stávající či stavebně povolené jinou dokumentací.