Z důvodu opakovaných upozornění nabízejících k technické (ne)proveditelnosti a vzájemné (ne)slučitelnosti požadavků a za účelem sjednocení zadání se dokument  -  AMIKON_doplnujici_specifikace_oken_a_vyloh.pdf-  nahrazuje v celém rozsahu následujícím zněním:
Materiály a parametry výplní otvorů se řídí dokumentem _Energetický posudek OPTAK ze dne 31.7.2026. Barva se řídí projektovou dokumentací. 
Pro výlohy všech prodejních prostor v přízemí platí navíc:
1. Optické vlastnosti
1. Vnější světelná reflexe celého izolačního zasklení nejvýše 10 %.

Omlouváme se za komplikace a zároveň žádáme nabízejícím za tuto chybu a žádáme nabízející co již podali CN o její případný update. Termín odevzdání byl posunut již minulý týden. 

