Příloha 8a – Technické požadavky, vzorky svítidel







Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky.




















[Pozn.: Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých účastníků nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.] 


Technické parametry svítidel:

Zadavatel požaduje po dodavateli, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. Přílohy č.5a až 5d uvádí požadavky zadavatele, kromě výše uvedených, na svítidla pro venkovní osvětlení (silniční, přechodová, parková, sloupková a reflektorová). Pro všechna silniční a přechodová svítidla je vyžadován stejný design a tvar.

[bookmark: _Hlk507507454]Parametry stanovené Přílohami č. 5a až 5d prokáže účastník katalogovým listem svítidla, kde budou uvedeny všechny jednotlivé parametry. Dále účastník tyto parametry potvrdí v samotné příloze č.5a-5d Technické parametry svítidel, která je součástí ZD. Zde účastník vybere možnost Ano nebo Ne, popřípadě doplní hodnotu dle jím nabízeného svítidla. Údaje vyplněné v přílohách č.5a-5d musí korespondovat s předloženým katalogovým listem svítidla (musí v něm být uvedeny všechny požadované parametry) a štítkem předloženého vzorku svítidla. Budou-li se parametry lišit, může být účastník vyloučen. Účastník musí spolu s katalogovým listem předložit požadované certifikáty vypsané v přílohách č.5a-5d.

Zadavatel má právo vyžádat si v rámci posuzování nabídek od dodavatele vzorky svítidel. Svítidla budou mít přesně ty parametry, které účastník potvrdí v příloze č.5a-5d a které budou uvedeny v předloženém katalogovém listu svítidla a předložených certifikátech. 
Účastník dodá:
		- 1 ks silničního LED svítidla dle výpočtu č.11 
		- 1 ks parkového LED svítidla dle výpočtu č.21 
		- 1 ks sloupkového LED svítidla dle výpočtu č.23
		- 1 ks reflektorového LED svítidla 

Křivka svítivosti, světlený tok svítidla, příkon, teplota chromatičnosti atd. se u předloženého vzorku svítidla musí shodovat s údaji ve vzorovém světelně technickém výpočtu a předloženými LDT daty. Pokud tomu tak nebude, může být účastník vyloučen. Předložená svítidla můžou být zadavatelem zkontrolována ve fotometrické laboratoři (například vyzařovací křivka svítivosti, světelný tok, index podání barev (Ra), příkon, teplota chromatičnosti atd.)




Světelně-technické výpočty:
Pro porovnání zpracují účastníci světelně-technické výpočty dle níže uvedených parametrů stanovených pro danou pozemní komunikaci, výpočet bude podkladem pro potvrzení světelně-technických parametrů navrhovaných svítidel v souladu s normou ČSN EN 13 201 a ČSN 36 0459. Aby bylo možné navržená řešení porovnávat, mohou být zadavatelem všechny výpočty pro porovnání zkontrolovány a přepočteny v jednotném výpočetním programu. Jako doplněk výpočtu je nutné dodat světelně-technické parametry svítidel v datové (eulumdata) i tištěné podobě (světelná vyzařovací charakteristika s jednotkami). Dále účastník dodá světelně technické výpočty pro všechny komunikace v programu např. DIALux nebo Relux v otevřeném formátu. V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací může být účastník z výběrového řízení vyloučen. 



Instalovaný příkon nových svítidel

Instalovaný příkon u všech nově navržených svítidel nesmí překročit hodnotu 16,72 kW (nominální příkon bez započítání regulace). Hodnota nově instalovaného příkonu je požadována dle energetického posudku a nesmí být překročena.
Účastník vyplní prázdná žlutá políčka v příloze č.7 Specifikace svítidel, maximální příkon. Po vyplnění instalovaných příkonů, které účastníkovi vyjdou z jednotlivých světelně technických výpočtu, dojde k součtu instalovaného příkonů. 
Tabulka č.1: Harmonogram stmívání vycházející z energetického posudku.
	Harmonogram stmívání – P4 a P5
	Intenzita

	Od zapnutí VO do 23:00
	100 %

	Od 04:00 do vypnutí VO
	

	Od 23:00 do 04:00 hod.
	70 %



Třída osvětlení M6 a C5 nebude stmívána.
