Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

1. Vzduchová trampolína pro menší děti
Typ: ………………
Výrobce: ……………….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného zařízení (vyplní uchazeč)

	Kompletní instalace a zprovoznění vzduchové trampolíny pro menší děti. Výrobek musí být certifikován certifikační autoritou a splňovat příslušné ustanovení bezpečnostní normy ČSN EN 14960:2009. Dílo musí splňovat veškeré požadavky na instalaci a provoz na veřejném koupališti dané platnými legislativními předpisy pro tyto provozy a zařízení
	Kompletní instalace a zprovoznění vzduchové trampolíny pro menší děti. Výrobek musí být certifikován certifikační autoritou a splňovat příslušné ustanovení bezpečnostní normy ČSN EN 14960:2009. Dílo musí splňovat veškeré požadavky na instalaci a provoz na veřejném koupališti dané platnými legislativními předpisy pro tyto provozy a zařízení

	Rozměr minimálně 6,50 × 6,50 m
	Rozměr ……………….

	Plocha minimálně 42,25 m2
	Plocha ……………….

	Počet uživatelů současně podle certifikátu bezpečnosti ČSN EN 14960:2009: minimálně 8
	Počet uživatelů současně podle certifikátu bezpečnosti ČSN EN 14960:2009: ……………….

	Počet barevných pruhů: 3 (přesná specifikace barev dle dohody s investorem)
	Počet barevných pruhů: 3 (přesná specifikace barev dle dohody s investorem)

	Plocha pro skákání:  Umělá textilie, materiál PES povrstvený PVC s hustotou materiálu minimálně 900 g/m2
	Plocha pro skákání:  Umělá textilie, materiál PES povrstvený PVC s hustotou materiálu ……………….

	Ventilátor o příkonu minimálně: 250 W 
	Ventilátor o příkonu: ……………….

	Napájení ventilátoru: jednofázové, 230V
	Napájení ventilátoru: jednofázové, 230V

	Dopadová plocha kolem trampolíny tvořená praným kačírkem o frakci 4 - 8mm, oddělená od zeminy separační netkanou geotextílií o gramáži minimálně 500g/m2. Výška vrstvy kačírku minimálně 10cm, šířka vrstvy kačírku minimálně 40cm. Dopadová plocha musí odpovídat technické normě ČSN EN 1176 a ČSN  EN 1177
	Dopadová plocha kolem trampolíny tvořená praným kačírkem o frakci 4 - 8mm, oddělená od zeminy separační netkanou geotextílií o gramáži ……… g/m2. Výška vrstvy kačírku ………cm, šířka vrstvy kačírku ………cm. Dopadová plocha musí odpovídat technické normě ČSN EN 1176 a ČSN  EN 1177


	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zařízení. Parametry stanovené zadavatelem však musí dodržet v rozmezí  minimum a maximum. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zařízení  je musí splňovat. 


2. Vzduchová trampolína pro větší děti a dospělé

Typ: ………………
Výrobce: ……………….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného zařízení (vyplní uchazeč)

	Kompletní instalace a zprovoznění vzduchové trampolíny pro pro větší děti a dospělé. Výrobek musí být certifikován certifikační autoritou a splňovat příslušné ustanovení bezpečnostní normy ČSN EN 14960:2009. Dílo musí splňovat veškeré požadavky na instalaci a provoz na veřejném koupališti dané platnými legislativními předpisy pro tyto provozy a zařízení
	Kompletní instalace a zprovoznění vzduchové trampolíny pro pro větší děti a dospělé. Výrobek musí být certifikován certifikační autoritou a splňovat příslušné ustanovení bezpečnostní normy ČSN EN 14960:2009. Dílo musí splňovat veškeré požadavky na instalaci a provoz na veřejném koupališti dané platnými legislativními předpisy pro tyto provozy a zařízení

	Rozměr minimálně 11,50 × 9 m
	Rozměr ……………….

	Plocha minimálně 103,5 m2
	Plocha ……………….

	Počet uživatelů současně podle certifikátu bezpečnosti ČSN EN 14960:2009 minimálně 21
	Počet uživatelů současně podle certifikátu bezpečnosti ČSN EN 14960:2009: ……………….

	Počet barevných pruhů: 5 (přesná specifikace barev dle dohody s investorem)
	Počet barevných pruhů: 5 (přesná specifikace barev dle dohody s investorem)

	Plocha pro skákání:  Umělá textilie, materiál PES povrstvený PVC s hustotou materiálu minimálně 900 g/m2
	Plocha pro skákání:  Umělá textilie, materiál PES povrstvený PVC s hustotou materiálu ……………….

	Ventilátor o příkonu minimálně: 250 W 
	Ventilátor o příkonu: ……………….

	Napájení ventilátoru: jednofázové, 230V
	Napájení ventilátoru: jednofázové, 230V

	Dopadová plocha kolem trampolíny tvořená praným kačírkem o frakci 4 - 8mm, oddělená od zeminy separační netkanou geotextílií o gramáži minimálně 500g/m2. Výška vrstvy kačírku minimálně 10cm, šířka vrstvy kačírku minimálně 40cm. Dopadová plocha musí odpovídat technické normě ČSN EN 1176 a ČSN  EN 1177
	Dopadová plocha kolem trampolíny tvořená praným kačírkem o frakci 4 - 8mm, oddělená od zeminy separační netkanou geotextílií o gramáži ……… g/m2. Výška vrstvy kačírku ………cm, šířka vrstvy kačírku ………cm. Dopadová plocha musí odpovídat technické normě ČSN EN 1176 a ČSN  EN 1177


	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zařízení. Parametry stanovené zadavatelem však musí dodržet v rozmezí  minimum a maximum. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zařízení  je musí splňovat. 


