Příloha č. 7
Pracovní operace a vysvětlení pojmů jednotlivých částí zakázky


TĚŽBA DŘEVA MOTOROVOU PILOU

Doprava do lesního porostu, vyhledání stromu určeného k těžbě, jeho směrové skácení, zarovnání nedořezu na čele kmene, odvětvení stromu po celém obvodu kmene, manipulace na požadované sortimenty, změření délek a středních průměrů jednotlivých výřezů a jejich popsání, přecházení a přejezdy mezi porosty.


TĚŽBA DŘEVA PROBÍRKOVÝM HARVESTOREM A SOUSTŘEĎOVÁNÍ DŘEVA VYVÁŽECÍ SOUPRAVOU

Doprava do lesního porostu, případné rozčlenění porostu vyznačenými linkami, těžba a manipulace jednotlivých stromů dle pokynů lesníka nebo stromů vyznačených, soustřeďování dřeva vyvážecí soupravou s uložením na skládky dle dřevin a sortimentů, přejezdy mezi porosty a pracovišti.

Hlavní požadavky na kvalitu práce

Při práci nepoškodit okolní stojící stromy, chránit nálety a mladé kultury, minimalizovat poškození cest, dřevo na skládce uložit tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému sesunu.

Příjem a evidence dřeva u harvestorových technologií

Objem hmoty vytěžené harvestorovou technologií bude zjišťován na OM hromadným měřením. Takto zjištěný objem podle porostů bude podkladem pro fakturaci. 

Hromadné měření dříví:

Dříví musí být uloženo v měřitelných hráních, t.j. dostatečně velkých, řádně srovnaných a začelených, aby mohly být objektivně změřeny základní rozměry.

Při měření hrání se do číselníků na základě tohoto měření uvedou mimo jiné všechny naměřené hodnoty hrání (délka krát šířka krát výška), zvolený přepočtový koeficient a výsledek v m3, objem bude zjištěn dle přepočtových koeficientů uvedených níže.

Odvoz dříví nesmí být prováděn z nepřevzatých hrání.

Na převzaté hráně nesmí být ukládáno další dříví, a to ani na hráně částečně odvezené.

Přepočtové koeficienty:

Přepočtové koeficienty jsou jednotné pro všechny harvestorové technologie, při kterých je vyráběné dříví měřeno hromadně v hráních podle Doporučených pravidel. Hodnoty koeficientů jsou uvedeny v následujících tabulkách:




Jehličnaté
	Jmenovitá délka
	Středová tloušťka/kvalita
	SM, JD
	Ostat. jehl.

	2-3 m
	IV.,V.,VI. tř.
	0,64
	0,62

	4-5 m
	III. tř.
	0,62
	0,62



Listnaté
	Jmenovitá délka
	Středová tloušťka/kvalita
	SM, JD

	2-3 m
	V.a VI. tř.
	0,57

	4-5 m
	11 cm + (netříděné dle středních průměrů)
	0,57


                                                  

Průměrná hmotnatost dříví vytěženého harvestorem v porostu bude vypočtena jako podíl celkového množství vytěžené hmoty a počtu vytěžených stromů. Vzdálenost pro soustřeďování dřeva bude určena jako průměrná vzdálenost ze středu porostu do středu skládek dřeva.  Fakturace bude prováděna měsíčně po vytěžení celého porostu, ne pouze jeho části.

  Rozdělení těžeb  

Předmýtní úmyslná
Těžba vyznačených stromů v porostech mladších 80ti let.

Mýtní úmyslná (obnovní) 
Těžba v porostech starších 80ti let. Těžba označené části porostu se vznikem holiny, těžba jednotlivých označených stromů za účelem snížení zakmenění nebo uvolnění náletů.
                                                                      
Těžba kalamitní
Těžba soustředěných zlomů nebo vývratů, kde jednotlivé stromy leží na sobě, nebo jsou zavěšeny nad sebou.

Těžba nahodilá
Těžba jednotlivých kůrovcových stromů nebo jejich skupin, těžba roztroušených zlomů nebo vývratů, která nemá charakter kalamitní těžby.

Sortimentace dřeva bude prováděna dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice.

Sortimenty: 

vláknina – nahnilé oddenky délky 2 nebo 2,5 m
pilařské výřezy – délka převážně 3, 4, 5 m, případně 6 až 12 m                        
sloupovina                               
surové kmeny krácené
tyčovina 1. až 4. třídy
vláknina

Průměrná hmotnatost pro těžbu dřeva v daném porostu – vytěžená hmota dělená počtem vytěžených stromů.Objem výřezů  bude určován Teplickou metodou, případně jiným způsobem dle požadavků zadavatele. 

Mimořádné pracovní podmínky

Část objemu dřeva určeného k těžbě (cca 600 m3)  se nachází v porostech na prudkém svahu, na části těchto porostů jsou nárosty smrku vyšší než 2 metry. Těžbu a soustřeďování dřeva v těchto porostech bude nutno provádět metodou celých stromů. Dřevař strom skácí, odvětví. Následně traktor strom vytáhne z porostu buď po svahu, nebo proti svahu na přibližovací linku. Dřevař provede manipulaci kmene na sortimenty, traktor zapřáhne nebo naloží výřezy dřeva a dopraví na skládku k odvozu dřeva. Takovéto porosty se zvýšenou pracností budou v Soupisu prací pro těžbu dřeva motorovou pilou vylišeny jako Mimořádné pracovní podmínky.

Časová práce s motorovou pilou: 

Například kácení překloněných stromů u silnice, u náletů, oplocenek a kultur, kdy je stromy nutno přetahovat traktorem, nebo jinak.
              

SOUSTŘEĎOVÁNÍ DŘEVA

Soustřeďování vytěžené dřevní hmoty od pařezu na odvozní místo, nebo přibližování této hmoty z vývozního místa na odvozní místo univerzálním kolovým traktorem (dále jen UKT) s navijákem, UKT s vyvážecím přívěsem, nebo vyvážecí soupravou.


Dílčí operace - UKT s navijákem: 

Jízda na pracoviště, jízda od skládky do porostu nebo na přibližovací linku k dřevní hmotě, sestavení nákladu a jeho přitažení k traktoru, jízda s nákladem ke skládce, odepnutí nákladu, jeho roztřídění podle dřevin a sortimentů na skládky, jejich začelení, navalování nákladu, přejezdy mezi porosty případně jednotlivými pracovišti.   

Dílčí operace – UKT s vyvážecím přívěsem, nebo vyvážecí souprava:
                                                          
Jízda na pracoviště, jízda od skládky do porostu nebo na přibližovací linku, naložení sortimentů dřeva, jízda z porostu na skládku, roztřídění dřeva dle sortimentů a dřevin s uložením na skládky, přejezdy mezi porosty případně jednotlivými pracovišti.

Hlavní požadavky na kvalitu práce

Při práci nepoškodit okolní stojící stromy, chránit nálety a mladé kultury, minimalizovat poškození cest, dřevo na skládce uložit tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému sesunu.       





Sortimentace dřeva

těžba motorovou pilou:
                                        
Odvětvené stromy v celých délkách s následnou manipulací, tyče a surové kmeny v celých délkách, sloupovina, výřezy kulatiny a krácené surové kmeny, vláknina.

těžba harvestorem : 
Jednotlivé sortimenty délka 2 – 5 m 

Průměrná hmotnatost v daném porostu pro soustřeďování dřeva: vytěžená hmota dělená 
počtem kusů. Vzdálenost pro soustřeďování dřeva bude určena jako průměrná vzdálenost ze středu porostu do středu skládek dřeva.

Mimořádné pracovní podmínky
Část objemu dřeva určeného k soustřeďování univerzálním traktorem (cca 600 m3) se nachází v porostech na prudkém svahu, na části těchto porostů jsou nárosty smrku vyšší než 2 metry. Těžbu a soustřeďování dřeva v těchto porostech bude nutno provádět metodou celých stromů. Dřevař strom skácí, odvětví. Následně traktor strom vytáhne z porostu buď po svahu, nebo proti na přibližovací linku. Dřevař provede manipulaci kmene na sortimenty, traktor zapřáhne nebo naloží výřezy dřeva a dopraví na skládku k odvozu dřeva. Takovéto porosty se zvýšenou pracností budou v soupisu prací pro soustřeďování dřeva univerzálním kolovým traktorem vylišeny jako Mimořádné pracovní podmínky. 

Časová práce s UKT 

Například přetahování překloněných stromů u silnice, nebo za účelem ochrany kultur a náletů, roztahování kalamity.     


ODVOZ DŘEVA

Odvozem dřeva se rozumí doprava sortimentů dřeva z odvozního místa v lesních porostech
Města  Havlíčkův Brod přímo k odběratelům, případně k místu nakládky do vagonů.

Dílčí operace: 
Doprava na místo nakládky, naložení a zajištění nákladu, doprava k odběrateli, odjištění a složení nákladu, v případě vagonování uložení nákladu do vagonu, jeho zajištění popruhy.                                                      
                                        


PĚSTEBNÍ PRÁCE

Obnova lesa

Obnovou lesa se rozumí sázení sazenic lesních dřevin na holině, doplňování náletů, vylepšování kultur. Způsob provedení: motorovým vrtákem, ručně. 

Úkolová odměna – sazba Kč/sazenici 

Dílčí operace:  
Doprava do porostu spojená s dovozem sazenic ze založiště, založení sazenic na pracovišti, rozměření sponu, vyvrtání jamek, roznáška a rovnání sazenic do jamek, přihrnutí hlíny, přitlačení hlíny kolem sazenic, kontrola kvality zasazení potažením za vršek sazenice, přejezdy mezi porosty nebo pracovišti.

Úklid klestu

Ruční stahování klestu bez pálení

Způsob provedení: ručně

Úkolová odměna – sazba Kč / klest z 1m3 vytěženého dřeva
 
Dílčí operace: 
Doprava do porostu, ruční sbírání a snášení klestu na hromady, přechody mezi hromadami, shrabání nesebraného klestu, přechody nebo přejezdy mezi pracovišti.                                   

Samostatné pálení hromad stahaného klestu

Způsob provedení: ručně

Úkolová odměna – sazba Kč/klest z 1m3 vytěženého dřeva

Dílčí operace: 
Doprava do porostu, okopání hromad na minerální zem v pruhu o šířce 0,5 m, zapálení hromad, přihrnování nedohořelého klestu na střed ohniště, přechody nebo přejezdy mezi pracovišti.

Dočištění ploch po vyvážení klestu 

Způsob provedení: ručně

Úkolová odměna – sazba Kč/ 1 ha uklizené plochy

Dílčí operace: 
Doprava do porostu, snášení nevyvezeného klestu na hromady, okopání hromad na minerální zem v pruhu o šířce 0,5 m, zapálení hromad, přihrnování nedohořelého klestu na střed ohniště, přechody nebo přejezdy mezi pracovišti.  

Stavba oplocenek

Výroba kůlů na stavbu oplocenek z tyčí dodaných zadavatelem

Způsob provedení: ručně, motorovou pilou, nebo okružní pilou zadavatele

Časová odměna – sazba Kč / 1 odpracovanou hodinu

Dílčí operace: 
Doprava na pracoviště, rozřezání tyčí motorovou pilou na požadované délky, zahrocení kůlů motorovou pilou nebo na okružní pile zadavatele s případným rozřezáním kůlů po délce, uložení kůlů do hrání.

Stavba drátěných oplocenek z materiálu dodaného zadavatelem

Způsob provedení: ručně a motorovým vrtákem 

Úkolová odměna – sazba Kč / 1 km postavené oplocenky

Dílčí operace: 
Doprava do porostu s dovozem kůlů a pletiva do vzdálenosti 20 km, vyvrtání děr pro kůly, roznesení kůlů do děr, jejich zatlučení a utěsnění, zatlučení a přibití vzpěr k rohovým kůlům, zhotovení žebříčku pro vstup do oplocenky, vykopání rýhy pro pletivo v místech kde je potřeba, rozvinutí, napnutí, napojení pletiva, jeho přibití hřebíky na kůly.

Opravy oplocenek 

Způsob provedení: ručně

Časová odměna: Kč / 1 odpracovanou hodinu

Dílčí operace: 
Doprava do porostu s dovozem kůlů a pletiva do vzdálenosti 20 km, nalezení poškozených míst, výměna kůlů za nové, přibití pletiva, přechody nebo přejezdy mezi pracovišti.

Likvidace nepotřebných drátěných oplocenek

Způsob provedení: ručně

Úkolová odměna: sazba Kč / 1 km rozebrané oplocenky

Dílčí operace: 
Doprava do porostu, ožnutí buřeně po obvodu oplocenky, výřez dřevin prorostlých pletivem, oddělání pletiva z kůlů, odstranění buřeně z pletiva, svinutí pletiva do rolí a jeho donáška k cestě pro odvoz, vytahání kůlů s ponecháním na místě, rozebrání žebříčku pro vstup do oplocenky. 

Nátěr kultur proti okusu zvěří  repelentem dodaným majitelem

Způsob provedení: ručně

Úkolová odměna: sazba Kč / 1 ha natřených sazenic

Dílčí operace: 
Doprava do porostu s dovozem repelentu, příprava repelentu, naplnění nádoby, vyhledání sazenic a jejich natření, běžné doplnění repelentu, přecházení nebo přejezd mezi pracovišti, natírá se terminál a větvě nejvrchnějšího přeslenu


Ochrana mladých lesních porostů

Ožínání kultur celoplošně – křovinořezem

Úkolová odměna: sazba Kč / 1ha ožnuté plochy

Dílčí operace: 
Doprava do porostu, příprava křovinořezu, broušení nožů, doplnění PHM, vlastní vyžínání buřeně s maximálním ohledem na sazenice, přecházení nebo přejezd mezi pracovišti.

Výřez nežádoucích dřevin a keřů 

Způsob provedení: motorovou pilou nebo křovinořezem

Úkolová odměna: sazba Kč / 1ha vyřezané plochy

Dílčí operace: 
Doprava do porostu, příprava nářadí, výřez nežádoucích dřevin a keřů v porostu, krácení vyřezaných dřevin, přechod nebo přejezd mezi pracovišti. Veškerá vyřezaná hmota musí ležet celou délkou na zemi. Výřezem nežádoucích dřevin a keřů není výřez těchto dřevin v rámci prořezávky, ve které se započítávají do počtu vyřezaných jedinců.

Postřik kultur proti klikorohu borovému zádovým postřikovačem               

Způsob provedení: zádovým postřikovačem a insekticidem dodaným zadavatelem

Časová odměna: sazba Kč / 1 odpracovanou hodinu

Dílčí operace: 
Doprava do porostu, příprava postřikovače, příprava postřiku, ošetření jednotlivých sazenic insekticidem, doplnění postřiku do postřikovače, přecházení nebo přejezdy mezi pracovišti, vymytí postřikovače po ukončení práce.

Prořezávka

Způsob provedení: motorovou pilou nebo křovinořezem

Úkolová odměna: sazba Kč / na 1 ha provedené prořezávky

Dílčí operace: 
Doprava do porostu, vyhledání nežádoucích nebo vyznačených jedinců, jejich pokácení a krácení, přecházení nebo přejezdy mezi pracovišti. Prořezávka je zásah upravující druhovou a prostorovou skladbu porostu a počet jedinců na ploše. Veškerá pokácená hmota musí ležet celou svojí délkou na zemi. Pracnost prořezávek bude určována podle počtu vyřezaných jedinců na zkusných plochách o výměře 10 krát 10 m, které budou v porostu rozmístěny tak, aby vystihovaly průměrný počet vytěžených jedinců. 

Počet zkusných ploch: porosty o výměře do 1 ha    -  3 zkusné plochy
                                     porosty o výměře nad 1 ha  -  5 zkusných ploch        
                         
Do počtu vyřezávaných jedinců nebudou započítávány keře, které nedosahují úrovně porostu.           

Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům – chemická asanace dřeva napadeného podkorním hmyzem

Způsob provedení: zádovým postřikovačem a insekticidem dodaným zadavatelem

Časová odměna: sazba Kč / na 1 odpracovanou hodinu

Dílčí operace: 
Doprava do porostu, příprava postřikovače, příprava postřiku, postřik napadeného dřeva včetně otočení výřezů, doplnění postřiku do postřikovače, přecházení nebo přejezdy mezi pracovišti, vymytí postřikovače po ukončení práce.  

Ostatní pěstební práce

Způsob provedení: ručně: 

Časová odměna: sazba Kč / 1 odpracovanou hodinu            

Činnosti: 
Ošetření stromů poraněných těžbou nebo zvěří, příprava založiště na sazenice, úklid větví ořezaných ze stromů podél cest, úklid náletů vyřezaných na přibližovací lince, ošetření kořenů sazenic mykorrhizním přípravkem, čištění svodnic, propustí a příkopů u cest.

Způsob provedení: mechanizovaně

Časová odměna: sazba Kč / 1 odpracovanou hodinu

Dílčí operace: 
Ořez větví stromů u odvozních cest, výřez náletů poškozených těžbou, výřez náletů na přibližovací lince, uvolňování cest po kalamitě.

Dílčí operace: 
Doprava do porostu, provádění výše uvedených činností, přechody a přejezdy mezi pracovišti.                              
                                                                  

                                                                                                                                    
                            


