Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
„Dodávka Automobilové pracovní plošiny s hmotností do 6500kg 2022 “

1) automobilový podvozek 
Typ: …..
Výrobce: ….

	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Podvozek

	Celková délka max. 6800 mm
	Celková délka ….. mm

	Celková šíře max. 2300 mm
	Celková šíře  ….. mm

	Celková výška max. 3000 mm
	Celková výška  ….. mm

	Rozvor max. 3500 mm
	Rozvor …..  mm

	Podvozek s pohonem všech kol, 4x4 řaditelný
	Podvozek s pohonem všech kol, 4x4 řaditelný 

	Převodovka manuální min. 5 stupňů vpřed, 1 vzad
	Převodovka manuální …. stupňů vpřed, 1 vzad

	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo
	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo

	Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo ovládaný z kabiny řidiče
	Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo ovládaný z kabiny řidiče

	zadní náprava konstruována jako „dvojmontáž“
	zadní náprava konstruována jako „dvojmontáž“

	
	

	Motor

	Motor dieselový, vodou chlazený
	Motor dieselový, vodou chlazený

	Zdvihový objem max. 3 000 cm3
	Zdvihový objem ….. cm3

	Výkon motoru min. 110 kW
	Výkon motoru …..kW

	Technologie umožňující manuálně vyvolat regeneraci filtru DPF 
	Technologie umožňující manuálně vyvolat regeneraci filtru DPF 



	Kabina

	Homologovaná  3- místná s teplovodním topením 
	Homologovaná  3- místná s teplovodním topením 

	Sedadlo řidiče odpružené
	Sedadlo řidiče odpružené

	Centrální zamykání
	Centrální zamykání

	Rádio s Bluetooth + dva reproduktory 
	Rádio s Bluetooth  + dva reproduktory 

	2x maják oranžové barvy s ochrannými kryty na střeše kabiny s ovládáním uvnitř kabiny
	2x maják oranžové barvy s ochrannými kryty na střeše kabiny s ovládáním uvnitř kabiny

	Lakování kabiny - bílá
	Lakování kabiny - bílá



	Ostatní

	Katalog náhradních dílů
	Katalog náhradních dílů



2) pracovní plošina
Typ: …..
Výrobce: ….

	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Pohon plošiny: hydraulický od motoru vozidla přes PTO
	Pohon plošiny: hydraulický od motoru vozidla přes PTO

	Koncepce – kloubovo teleskopická ramena, min. dvě ramena teleskopická 
	Koncepce – kloubovo teleskopická ramena, min. dvě ramena teleskopická 

	Vedení hadic a kabelů uvnitř ramen plošiny
	Vedení hadic a kabelů uvnitř ramen plošiny

	Pracovní výška min. 24 metrů, nosnost v koši min. 220 kg 
	Pracovní výška …. metrů, nosnost v koši ….. kg

	Stranový dosah se 100 kg min. 11 m
	Stranový dosah se 100 kg …. m

	Vodorovný výsuv horního ramene ve výšce min. 12 m
	Vodorovný výsuv horního ramene ve výšce min. …. m

	Dosah ramene pod úroveň podvozku min. 3 m
	Dosah ramene pod úroveň podvozku min. ….. m

	Otoč ramen +/- 360 º
	Otoč ramen +/- 360 º

	Natáčení pracovního koše plošiny +/- 90 º
	Natáčení pracovního koše plošiny +/- 90 º

	Zásuvka v pracovním koši plošiny 230V
	Zásuvka v pracovním koši plošiny 230V

	Pracovní koš: slitina hliníku, podlaha s protiskluznou úpravou, rozměry min. 1400x700x1100 mm, koš ve spodní části vybaven výstražnými LED svítidly „predátor“ viditelných ze všech stran
	Pracovní koš: slitina hliníku, podlaha s protiskluznou úpravou,   rozměry min. 1400x700x1100 mm, koš ve spodní části vybaven výstražnými LED svítidly „predátor“ viditelných ze všech stran

	Systém stabilizačních opěr plošiny „H+H“ nepřesahující obrys vozidla, signalizace vysunutých opěr v kabině vozidla
	Systém stabilizačních opěr plošiny „H+H“ nepřesahující obrys vozidla, signalizace vysunutých opěr v kabině vozidla

	4 ks stabilizačních podložek s uzamykatelným držákem umístěným na ložné ploše automobilového podvozku
	4 ks stabilizačních podložek s uzamykatelným držákem umístěným na ložné ploše automobilového podvozku

	Ovládání opěr ze spodního stanoviště obsluhy i z koše plošiny
	Ovládání opěr ze spodního stanoviště obsluhy i z koše plošiny

	Umístění 2x Led výstražných svítidel „predátor“ v zadní části podvozku vozidla 
	Umístění 2x Led výstražných svítidel „predátor“ v zadní části podvozku vozidla 

	Certifikovaný hák ke zvedání břemen o min. nosnosti 220kg umožňující manipulaci břemen v plném rozsahu pracovního ramena plošiny 
	Certifikovaný hák ke zvedání břemen o nosnosti ….. kg umožňující manipulaci břemen v plném rozsahu pracovního ramena plošiny 

	Alternativní pohon plošiny na 230V
	Alternativní pohon plošiny na 230V

	Ruční hydraulická pumpa pro nouzové sbalení plošiny v případě poruchy
	Ruční hydraulická pumpa pro nouzové sbalení plošiny v případě poruchy

	Osazený měřič motohodin
	Osazený měřič motohodin

	Návod k obsluze a dokumentace v českém jazyce
	Návod k obsluze a dokumentace v českém jazyce

	Záruční i pozáruční servis s reakcí do 48 hod.
	Záruční i pozáruční servis s reakcí do 48 hod.

	Al. box s horním víkem opatřený panty, pevně instalovaný na ložné ploše vozidla s min. rozměry 450/450/900 mm
	Al. box s horním víkem opatřený panty, pevně instalovaný na ložné ploše vozidla s rozměry ……………. mm
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Shrnutí cenové nabídky:
	Položka
	Cena 

	Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH
	cena

	Vyčíslení DPH
	cena

	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	cena




	

	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat. 





Vozidla a jejich komponenty musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.
