Příloha č. 2 


SPECIFIKACE CAS A popis akce

příloha k žádosti o dotaci z dotačního programu „Program podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji v roce 2013“ 

I. Identifikační údaje zadavatele

	Město Planá

	Ulice, č. domu
	Nám.Svobody 1

	PSČ
	34815


	Obec
	Planá


2. Odpovědný pracovník pověřený jednáním

	Příjmení, jméno, titul
	Nutil Pavel Ing.

	Adresa


	Nám. Svobody 1, Planá, 34815

	Telefon 774680019, 374752917
	Fax 374752929


II. Specifikace CAS

1. Typ CAS:






2. Podvozek:

	CAS 32
	T 815 6x6


3. SPZ (registrační značka) CAS:


4. Rok výroby:
	TC 86-30
	1986


III. Popis akce

1. Popis akce s uvedením nabídkové ceny nákladů:

	KABINA VOZIDLA

	Úpravy investičního charakteru (technické zhodnocení)
	Úpravy neinvestičního charakteru (opravy)

	Specifikace 
	Finanční částka
	Specifikace
	Finanční částka

	Instalace sedaček řidiče a velitele vozu s integrovanou opěrkou hlavy
	
	Oprava čalounění, oprava zkorodovaných dílů kabiny, oprava elektroinstalace, 
	

	
	
	
	

	Mezisoučet:
	
	Mezisoučet:
	

	PODVOZEK VOZIDLA

	Úpravy investičního charakteru (technické zhodnocení)
	Úpravy neinvestičního charakteru (opravy)

	Specifikace
	Finanční částka
	Specifikace 
	Finanční částka

	
	
	Seřízení vstřikovacího čerpadla, vstřikovačů, výměna vzduchojemů, výměna spojky, oprava brzd, 
	

	
	
	Olakování podvozkové části
	

	Mezisoučet:
	
	Mezisoučet:
	


	NÁSTAVBA VOZIDLA

	Úpravy investičního charakteru (technické zhodnocení)
	Úpravy neinvestičního charakteru (opravy)

	Specifikace
	Finanční částka
	Specifikace 
	Finanční částka

	Nerezová nádrž-pohledová, zařízení pro rychlý zásah, instalace roletek, instalace vzduchového ovládání
	
	Oprava účelového zařízení, oprava oplechování, oprava úložných prostorů, oprava elektroinstalace
	

	
	
	Olakování vozidla
	

	Mezisoučet:
	
	Mezisoučet:
	


	DALŠÍ ÚPRAVY VOZIDLA

	Úpravy investičního charakteru (technické zhodnocení)
	Úpravy neinvestičního charakteru (opravy)

	Specifikace
	Finanční částka
	Specifikace
	Finanční částka

	Instalace osvětlovacího stožáru
	
	Oprava výstražných světel a osvětlení vozidla
	

	
	
	
	

	Mezisoučet:
	
	Mezisoučet:
	


	CELKEM

	Úpravy investičního charakteru
	Finanční částka
	Opravy neinvestičního charakteru 
	Finanční částka

	Celkem:
	
	Celkem:
	

	
	
	
	

	
	
	Celkem úpravy a opravy bez DPH 
	

	
	
	Celkem včetně DPH
	


Položkové zadání rozsahu opravy a úpravy vozidla T 815 CAS 32, RZ: TC 86-30, Planá

· demontáž kompletní účelové nástavby

· demontáž stávajícího oplechování nástavby přední a zadní skříně nástavby

· otryskání nosných prvků přední a zadní skříně nástavby

· oprava a úprava nosných prvků nástavby pro montáž roletek
· instalace nové vodní nádrže

· nerezová nádrž 9.000 litrů

· pohledová, stěny nádrže tvoří bok vozidla

· instalace nových nákolků zadních náprav

· demontáž stávající lafetové proudnice

· montáž lafetové proudnice LIAZ na zadní část vodní nádrže

· instalace 4 kusů bočních roletek nástavby

· 1. pravá roleta prodloužená

· instalace zadních výklopných dveří

· vyvedení výtlaků do spodní části zadní nástavby

· instalace nového oplechování přední a zadní skříně nástavby, oboustranně pozinkovaný plech, lepená technologie

· instalace výklopného držáku na dýchací techniku – 1. pravá roleta 
· instalace výsuvného plata  – 1. pravá roleta

· umístění ve výšce rámu vozidla

· instalace výsuvného plata  – 1. pravá roleta

· umístění ve spodní části nástavby

· instalace uložení výbavy na výsuvná plata

· instalace úložných prostorů pro uložení materiálu zhotoveno z AL materiálu

· instalace zadního žebříku, vč. okopového plechu a osvětlení 
· instalace zařízení pro rychlý zásah

· instalace navíjecího bubnu, včetně vtoku  

· instalace vysokotlaké hadice StabiloStar, délka hadice 60m 

· zpětné el. navíjení 

· proudnice POK

· GO účelového zařízení

· Oprava vodního čerpadla

· Oprava všech klapek

· Oprava všech ventilů

· Oprava sání

· instalace vzduchového ovládání účelového zařízení

· instalace zapínání vodního čerpadla z prostoru ovládání účelového zařízení

· instalace nové AL paluby nástavby

· instalace AL bedny na ženijní materiál

· instalace držáku na požární žebřík – zhotoveno z AL materiálu

· instalace držáku na přechodové můstky – zhotoveno z AL materiálu

· instalace úložného prostoru na 4 kusy savic – AL materiál + plast

· demontáž předního žebříku

· instalace úložného prostoru před levou zadní nápravu

· uložení povinné výbavy k vozidlu

· instalace předních a zadních pozičních světel

· instalace akustické signalizace zařazení zpětného rychlostního stupně

· instalace prosvícených, bočních odrazek

· instalace nových držáků, včetně zpětných zrcátek

· instalace teleskopického, vzduchového osvětlovacího stožáru 

· 4xLED

· 24V 

· kontrola podvozkové části vozidla, případná oprava zjištěných závad

· seřízení vstřikovacího čerpadla

· seřízení vstřikovačů

· výměna všech filtrů

· výměna vzduchojemů

· přetěsnění vzduchové soustavy

· instalace nového brzdového obložení

· přetočení brzdových bubnů

· kontrola, případná výměna spojky motoru

· instalace výstražného zařízení TESLA – zábleskové, vč. ochranného rámu

· instalace 2 kusů modrých LED světel na masku vozidla 

· instalace zadního zábleskového majáku

· instalace LED sváděcí aleje oranžové barvy na zadní část vozidla

· 12 modulů

· programovatelná

· instalace nových el. rozvodů nástavby

· instalace mlhových světlometů

· instalace přídavných, dálkových světlometů

· instalace zadních sdružených světel

· instalace 2 +2 kusů LED pracovních světel pro nasvícení okolí nástavby

· instalace osvětlení vnitřních prostorů nástavby – LED lišty

· instalace osvětlení paluby nástavby – LED lišty

· výměna výplní dveří kabiny řidiče

· oprava čalounění sedáků sedaček kabiny řidiče

· instalace nových opěradel sedačky řidiče a velitele vozu, včetně integrovaných opěrek hlavy

· výměna podlahových gum

· kontrola, případná oprava elektroinstalace kabiny 

· kompletní olakování vozidla akrylátovým lakem dle platné vyhlášky

· olakování podvozku

· nástřik podběhů

· olakování vnitřních částí nástavby - šedá

· instalace nápisu HASIČI  PLANÁ U TACHOVA na levý a pravý bok nástavby

· horní část bočního panelu

· instalace reflexních pásek 3M na obrysy vozidla dle vyhlášky EN 48

· instalace nápisu HASIČI – zadní výklopné dveře

· předepsané označení vozidla

· instalace pevného propojení kropící lišty

· ovládáno vzduchovým ventilem z kabiny řidiče 

· vozidlo bude předáno po provedení STK + EM
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