Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Čtyřsloupový dílenský zvedák k zdvíhání nákladních automobilů a autobusů popř. jiné dopravní techniky
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Čtyřsloupová zvedací souprava s možností rozšíření
na šestisloupovou s hydraulickým zdvíháním s nosností čtyřsloupové soupravy  minimálně 28 000 kg a maximální nosností 32 000 kg
	Čtyřsloupová zvedací souprava s možností rozšíření
na šestisloupovou s hydraulickým zdvíháním s nosností čtyřsloupové soupravy minimálně…………… kg a maximální nosností ………………..kg

	Nosnost jednoho zvedáku minimálně 7 000 kg a maximálně 8 000 kg
	Nosnost jednoho zvedáku minimálně  …………….kg a maximálně  ………………kg

	Prostor pod vozidlem a výška zdvihu soupravy minimálně 1,7 metru
	Prostor pod vozidlem a výška zdvihu soupravy minimálně ……………metru

	Zvedáky musí být ovladatelné  minimálně z jednoho nebo více míst a po přestavení na ovládacím panelu musí být možno naráz ovládat celou soupravu současně nebo jakýkoli jeden sloup
	Zvedáky musí být ovladatelné  minimálně z jednoho nebo více míst a po přestavení na ovládacím panelu musí být možno naráz ovládat celou soupravu současně nebo jakýkoli jeden sloup

	Maximální možné zabezpečení proti pádu zvednutého vozidla, minimálně však dvojí jištění
	Maximální možné zabezpečení proti pádu zvednutého vozidla, minimálně však ………………jištění

	Každá z vidlic jednotlivých zvedáků musí být buď stavitelná a nebo regulovatelná vložitelnými adaptéry na minimální vnější průměr pneumatiky 518 mm a maximální vnější průměr pneumatiky 1146 mm
	Každá z vidlic jednotlivých zvedáků musí být buď stavitelná a nebo regulovatelná vložitelnými adaptéry na minimální vnější průměr pneumatiky………….. mm a maximální vnější průměr pneumatiky ………….. mm

	Jakýmkoli sloupem musí být možno manipulovat po rovné betonové podlaze v dolní nezvednuté poloze 
	Jakýmkoli sloupem musí být možno manipulovat po rovné betonové podlaze v dolní nezvednuté poloze

	Prvek, který zajišťuje zvedání břemene (vozidla) musí být vhodně chráněn proti poškození při zvednutém vozidle a z úrovně podlahy se nesmí vysunout výše než do vzdálenosti max. 3,8 metrů od podlahy kvůli možnosti poškození jiných zařízení u stropu autodílny
	Prvek, který zajišťuje zvedání břemene (vozidla) musí být vhodně chráněn proti poškození při zvednutém vozidle a z úrovně podlahy se nesmí vysunout výše než do vzdálenosti max ………………metrů od podlahy kvůli možnosti poškození jiných zařízení u stropu autodílny

	Všechny sloupy v soupravě musí zajišťovat synchronní zvedání i spouštění vozidla i při nestejnoměrném zatížení jednotlivých sloupů
	Všechny sloupy v soupravě musí zajišťovat synchronní zvedání i spouštění vozidla i při nestejnoměrném zatížení jednotlivých sloupů

	Při případném rozšíření stávající čtyřsloupové soupravy na šestisloupovou toto musí být možné při zachování všech uvedených funkcí v zadání
	Při případném rozšíření stávající čtyřsloupové soupravy na šestisloupovou toto musí být možné při zachování všech uvedených funkcí v zadání

	S dodávkou zvedací soupravy bude dodána i traverza odpovídající nosnosti, namontovatelná buď na nosnou vidlici nebo jinak na kterékoli dva protilehlé sloupy, tak aby bylo možno zvednout vozidlo za rám či karoserii a následně demontovat vyvěšená kola
	S dodávkou zvedací soupravy bude dodána i traverza odpovídající nosnosti, namontovatelná buď na nosnou vidlici nebo jinak na kterékoli dva protilehlé sloupy, tak aby bylo možno zvednout vozidlo za rám či karoserii a následně demontovat vyvěšená kola

	Dodavatel dodá kompletní zvedací zařízení na adresu zadavatele zakázky, zde jej zprovozní, zaškolí obsluhu, provede o tom zápis a zajistí podpisy všech proškolených osob 
	Dodavatel dodá kompletní zvedací zařízení na adresu zadavatele zakázky, zde jej zprovozní, zaškolí obsluhu, provede o tom zápis a zajistí podpisy všech proškolených osob

	Dodavatel bude zadavateli čestným prohlášením garantovat minimální dobu provozu dodané soupravy v rokách bez omezení počtem zvedacích cyklů za předpokladu dodržování řádné údržby. Kriteriem je aby tato doba byla co nejdelší.
	Dodavatel bude zadavateli čestným prohlášením garantovat minimální dobu provozu dodané soupravy v rokách bez omezení počtem zvedacích cyklů za předpokladu dodržování řádné údržby. Kriteriem je aby tato doba byla co nejdelší tj. ……………….. roků

	Minimální doba záruky bude 24 měsíců od data uvedení do provozu
	Minimální doba záruky bude ………….. měsíců od data uvedení do provozu

	Po dobu záruky dodavatel zajistí bezplatný servis 
	Po dobu záruky dodavatel zajistí bezplatný servis

	Dodavatel zajistí sám a nebo smluvně pozáruční servis po celou dobu životnosti zvedací soupravy
	Dodavatel zajistí sám a nebo smluvně pozáruční servis po celou dobu životnosti zvedací soupravy


	Dodavatel zajistí sám nebo smluvně po celou dobu životnosti soupravy pravidelné revize hydraulické i elektrické sekce zařízení o čemž vždy vyhotoví a dodá revizní zprávu
	Dodavatel zajistí sám nebo smluvně po celou dobu   
životnosti soupravy pravidelné revize hydraulické i elektrické sekce zařízení o čemž vždy vyhotoví a dodá revizní zprávu           

	Dodavatel, který zařízení dodá, nesmí být  po celou dobu provozování své činnosti obviněn a odsouzen za úmrtí či vážný úraz obsluhy zvedacího zařízení, který by přímo souvisel s jeho činností na dodaném zařízení, o čemž vystaví čestné prohlášení
	Dodavatel, který zařízení dodá, nesmí být  po celou dobu provozování své činnosti obviněn a odsouzen za úmrtí či vážný úraz obsluhy zvedacího zařízení, který by přímo souvisel s jeho činností na dodaném zařízení, o čemž vystaví čestné prohlášení

	Cena soupravy.......     Kč bez DPH


Zařízení je vybaveno a schváleno pro provoz dle platných zákonných norem a vyhovuje všem platným bezpečnostním předpisům.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zařízení. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 
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