Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
Speciální samosběrný zametací stroj určený pro úklid zejména městských veřejných prostranství, silnic, cest a chodníků.
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	
	

	Motor

	Palivo: Diesel
	Palivo: Diesel

	Emisní norma: min. EURO 5
	Emisní norma: min. EURO 5

	Výkon min. 110 kW max. 130 kW při 2700 ot./min.
	Výkon: min. 110 kW  max.130 kW při  2700 ot./min

	
	

	Nápravy

	Přední řiditelná náprava s minimálním natočením kol o 60o
	Přední řiditelná náprava s minimálním natočením kol o 60o

	Zdvojená kola na zadní nápravě
	Zdvojená kola na zadní nápravě

	
	

	Pohon

	Hydrostatický bezstupňový pohon 
	Hydrostatický bezstupňový pohon 

	
	

	Řízení

	Pravostranné, hydrostatické řízení
	Pravostranné, hydrostatické řízení

	
	

	Brzdy

	Přední brzy hydraulické
	Přední brzy hydraulické

	Ruční brzda
	Ruční brzda

	Zadní brzděná náprava 
	Zadní brzděná náprava 



	Kabina

	Dvoumístná odhlučněná čelní kabina 
	Dvoumístná odhlučněná čelní kabina 

	Topení s ventilátorem a filtry
	Topení s ventilátorem a filtry

	Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
	Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče

	Výškově stavitelný volant
	Výškově stavitelný volant

	Multifunkční zařízení s ovládáním kartáčů a pojezdu
	Multifunkční zařízení s ovládáním kartáčů a pojezdu

	Průhledové okénko v podlaze s výhledem na sací hubici
	Průhledové okénko v podlaze s výhledem na sací hubici

	Klimatizace
	Klimatizace



	Hydraulika

	Chladič hydraulického oleje
	Chladič hydraulického oleje

	Přední hydraulika pro přídavná zařízení (třetí kartáč)
	Přední hydraulika pro přídavná zařízení (třetí kartáč)



	Odsávání

	Systém sání umožňuje snížení prašnosti (PM10) o 95 %
	Systém sání umožňuje snížení prašnosti (PM10) o 95 %

	Přístup k odsávací hubici při odstraňování větví či nadrozměrných nečistot 
	Přístup k odsávací hubici při odstraňování větví či nadrozměrných nečistot

	Sací výkon ventilátoru minimálně 13000 m3/h - maximum není omezeno
	Sací výkon ventilátoru minimálně 13000 m3/h 

	Plynulá regulace výkonu ventilátoru
	Plynulá regulace výkonu ventilátoru



	Zásobník

	Nerezový,  objem minimálně 3500 l max. 5000 l
	Nerezový,  objem minimálně 3500 l, max. 5000 l

	Hydraulicky výklopný vzad do výše minimálně 850 mm, max. 1 500 mm
	Hydraulicky výklopný vzad do výše minimálně 850 mm, max. 1500 mm

	Stroj bude vybaven hadicí s ramenem pro ruční odsávání listí a jiných nečistot, s možností vysávání kanálových vpustí
	Stroj bude vybaven hadicí s ramenem pro ruční odsávání listí a jiných nečistot, s možností vysávání kanálových vpustí



	Nádrž na vodu

	Objem minimálně 450l, max. 1000 l
	Objem minimálně 450l, max. 1000 l

	Systém recyklace skrápěcí vody
	Systém recyklace skrápěcí vody




	Kartáče

	Tři kartáče umístěny v přední části stroje 
	Tři kartáče umístěny v přední části stroje

	Plynulé ovládání otáček kartáčů
	Plynulé ovládání otáček kartáčů

	Stranové nastavení 2 kartáčů po vodící liště
	Stranové nastavení 2 kartáčů po vodící liště

	Hydraulický systém pro zvedávání  sací hubice (pro snadný přejezd přes překážku)
	Hydraulický systém pro zvedávání  sací hubice (pro snadný přejezd přes překážku)

	Průměr 2 přimetacích kartáčů minimálně 900 mm, max. neomezeno
	Průměr 2 přimetacích kartáčů minimálně 900 mm, max. neomezeno

	Třetí přídavný agresivní kartáč s dostatečnou razancí pro odstranění nánosů
	Třetí přídavný agresivní kartáč s dostatečnou razancí pro odstranění nánosů




	Nástavby

	Sací hadice o minimálním průměru 200 mm, max. 350 mm uchycená na otočné konzoly
	Sací hadice o minimálním průměru 200 mm, max. 350 mm uchycená na otočné konzoly

	Vysokotlaké čerpadlo s hadicí a pistolí
	Vysokotlaké čerpadlo s hadicí a pistolí

	Zařízení pro skrápění zametaných ploch (Nízkotlaká skrápěcí lišta)
	Zařízení pro skrápění zametaných ploch (Nízkotlaká skrápěcí lišta)



	Příslušenství

	Maják
	Maják

	Brašna s nářadím, mazacím lisem apod.
	Brašna s nářadím, mazacím lisem apod.

	Návod k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů, servisní kniha
	Návod k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů, servisní kniha

	Náhradní kartáče:
8 sad výměnných svazků materiál plast
8 sad výměnných svazků materiál ocel
včetně upínacích prvků
	Náhradní kartáče:
8 sad výměnných svazků materiál plast
8 sad výměnných svazků materiál ocel
včetně upínacích prvků



	Další požadované parametry stroje

	Délka stroje s čelním kartáčem: max. 560 cm
	Délka stroje s čelním kartáčem: max. 560 cm

	Šířka stroje: max. 200 cm
	Šířka stroje: max. 200 cm

	Výška stroje: max. 250 cm
	Výška stroje: max. 250 cm

	Celková hmotnost: max. 12 000 kg
	Celková hmotnost: max. 12 000 kg

	Užitečná hmotnost: min. 4 800 kg, max. dle celkové hmotnosti stroje
	Užitečná hmotnost: min. 4 800  kg, max. dle celkové hmotnosti stroje



Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 



