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Technické parametry nabídky








          Doplní uchazeč
	Materiál, který lze zpracovávat na  nabízeném zařízení
	Šířka pásu 
	Rozpětí v mm

	
	Tloušťka pásu 
	Rozpětí v mm

	 
	 
	

	Technické parametry nabízeného zařízení (prosím doplňte hodnoty pro referenční rozměr pásu 34mm x 1,1mm; TPI 3/4) 
	Dosažitelná teplota na předehřevu (měřeno na špičkách zubů)
	°C

	
	 Maximální rychlost pásu pro předehřev na 900°C
	m/min

	
	Ochranná dusíková atmosféra zůstává nepoškozena
	Ano-ne

	
	Interval pro nezbytnou údržbu předehřevu
	V týdnech

	
	Náklady na nezbytnou údržbu jsou specifikovány v nabídce
	Ano - ne

	
	Nastavení výkonu předehřevu přes ovládací panel kalicí pece
	Ano - ne

	 
	 
	

	Celková nabídková cena zahrnuje
	Vysokofrekvenční indukční ohřívač pro předehřev pilových pásů před kalením
	Ano - ne

	
	Zajištění propojení s kalicí pecí ALO ILT-198
	Ano - ne

	
	Doprava zařízení
	Ano - ne

	
	Instalace v sídle zadavatele
	Ano - ne

	
	Školení obsluhy
	Ano - ne

	
	Náhradní sada izolací 
	Ano - ne
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