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Příloha č. 1
TECHNICKÉ ZADÁNÍ K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY
do výběrového řízení
„Vibrační třídič“
	Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
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Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele - přesná specifikace včetně technických parametrů.

Část 1) Dodávka vibračního třídiče
	Specifikace vstupního materiálu
Lehké keramické kamenivo LIAPOR

	Tvar zrn
	kulový až válcovitý

	Velikost zrn
	0-8 mm

	Vlhkost
	povrchová max. 0,5 %
vnitřní 0 %

	Objemová hmotnost
	min. 250 kg/m3
průměr 450 kg/m3
max. 650 kg/m3

	Max. teplota
	100 °C

	Ostatní vlastnosti
	abrazivní, nesoudržný, prašný, inertní, nevýbušný


Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno. (.................)
	Požadavek na výstup třídění

	Frakce (mm)
	Podíl ze vsázky
(% obj.)
	Max. podsítné
(% obj.)
	Max. nadsítné
(% obj.)

	0-1
	5 – 15
	10
	10

	1-2
	10 – 25
	10
	10

	2-4
	35 – 50
	10
	10

	4-8
	50 – 10
	10
	10


Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno. (.................)
	Specifikace a technické parametry vibračního třídiče
	Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno

	Plnění: pasovým dopravníkem šíře 650 mm
	

	Kapacita třídění: nominální 9,5 t/hod (cca 20 m3/hod)
[bookmark: _GoBack]		  maximální 15 t/hod (cca 30 m3/hod)
	

	Umístění stroje: nevytápěný interiér 0°C až 55 °C
	

	Vymezení prostoru pro umístění stroje:  
výška 2,9 m x šířka 2,1 m x délka 4,5 m
	

	Napájení: 3 x 480 V / 50 Hz
	

	Povrchová úprava: RAL
	

	Počet sítových ploch vč. příslušných sít: 4
	

	Pneumatické napínání spodní sítové plochy
	

	Možnost doplnit vyhřívání sít
	

	Ostatní (součástí dodávky je):
· Doprava
· Zprovoznění třídiče po montáži
· Zaškolení obsluhy 
· Dokumentace dle platné legislativy nezbytná k provozu, obsluze, údržbě, BOZP atd. - 3x v písemné podobě a 1x v elektronické podobě
	



Část 2) Montážní práce
	Demontáž původního třídiče
	Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno

	Zahrnuje činnosti:
	

	· demontáž násypek
	

	· demontáž roztřiďovacích potrubí
	

	· úprava ocelové konstrukce pro demontáž třídiče
	

	· demontáž opláštění střechy
	

	· demontáž ocelové konstrukce střechy
	

	· demontáž stávajícího třídiče za pomoci manipulační techniky
	

	· manipulace s třídičem v areálu zadavatele
	

	· zajištění manipulační techniky
	

	· zajištění pomocných - montážních konstrukcí (lešení)
	

	· odpojení stávajícího třídiče od přívodu el. en.
	

	Zahrnuje materiál:
	

	· pomocný materiál 
	

	Montáž nového vibračního třídiče
	Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno

	Zahrnuje činnosti:
	

	· úpravy ocelové konstrukce pro třídič
	

	· montáž třídiče na sila za pomoci manipulační techniky
	

	· zhotovení a montáž násypky do třídiče
	

	· zhotovení a montáž roztřiďovacího potrubí DN250
	

	· zhotovení a montáž klapek
	

	· zpětná montáž ocelové konstrukce střechy
	

	· zpětná montáž opláštění střechy
	

	· nátěry násypky klapek a potrubí
	

	· zajištění manipulační techniky
	

	· zajištění pomocných - montážních konstrukcí (lešení)
	

	· elektroinstalační práce včetně revize
	

	Zahrnuje materiál:
	

	· konstrukční ocel (profily, plechy)
	

	· potrubí
	

	· elektroinstalační materiál
	

	· pomocný materiál
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