TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Traktor (traktor)  – 1 ks + příslušenství

	Parametr
	Požadovaná úroveň parametru
	Hodnoty parametrů dodávky (doplní uchazeč)

	počet válců motoru
	max. 3 ks
	…………… ks

	turbo dieselový CommonRail motor
	ANO
	ANO/NE*

	výkon motoru
	min. 40 kW
	…………… kW

	zdvihový objem motoru
	min. 1 800 cm³
	…………… cm³

	obsah palivové nádrže 
	min. 45 l
	…………… l

	kabina s tovární klimatizací
	ANO
	ANO/NE*

	stěrač s ostřikovačem přední i zadní
	ANO
	ANO/NE*

	maják
	ANO
	ANO/NE*

	rádio
	ANO
	ANO/NE*

	vyhřívané zadní okno
	ANO
	ANO/NE*

	převodovka hydrostatická, tři rozsahy
	ANO 
	ANO/NE* 

	celkový výkon hydr. čerpadla 
	min. 60 l/min
	…………… l/min

	max. rychlost stroje
	min. 28 km/hod. 
	…………… km/hod.

	kola průmyslová Galaxy
	ANO
	…………………

	max. nosnost zadního tříbodového závěsu
	min. 1 700 kg
	……………… kg

	zadní tříbodový závěs kategorie II. o nosnosti 61 cm od ok
	min. 1 400 kg
	…………… kg

	provozní hmotnost stroje
	min. 1 800 kg - max. 2 000 kg
	…………… kg

	pohon 4x4 
	ANO
	ANO/NE*

	celková výška stroje i s kabinou 
	max. 2 400 mm
	……………… mm

	celková délka stroje 
	max. 3 400 mm
	……………… mm

	celková šířka stroje 
	max. 1 700 mm
	……………… mm

	[bookmark: _Hlk503366992]poloměr otáčení
	max. 2 700 mm
	……………… mm

	rozvor
	min. 1 800 mm
	…………….. mm

	zadní vývodový hřídel 540 ot./min
	ANO
	ANO/NE*

	mechanická uzávěrka zadního diferenciálu
	ANO
	ANO/NE*

	[bookmark: _Hlk480378459]zadní okruhy hydrauliky
	min. 2
	…………… 

	Přední okruh hydrauliky, ovládání joystickem
	ANO
	ANO/NE*

	Čelní hydraulická ramena, max. nosnost
	min. 1 000 kg
	……………… kg

	lesní nástavba
	ANO
	ANO/NE*

	čelní nakladač včetně lopaty a tlumiče rázů, max. zdvih
	min. 2700 mm
	……………… mm

	třetí funkce k čelnímu nakladači
	ANO
	ANO/NE*

	Lopata s přidržovačem k čelnímu nakladači
	ANO
	ANO/NE*

	zadní výškově stavitelný závěs
	ANO
	ANO/NE*

	aretace průtoku zadního okruhu
	ANO
	ANO/NE*

	zadní kolová závaží min. 50 kg do každého kola
	ANO
	ANO/NE*

	světlá výška 
	min. 365 mm
	……………… mm

	rychloupínací háky zadních ramen
	ANO
	ANO/NE*

	sněhový pluh rovný, čelní aregace, délka břitu
	min. 2000 mm
	……………… mm

	samonakládací sypač, šířka posypu
	min. 1600 mm
	……………… mm

	zadní stranový mulčovač, pracovní záběr
	min. 1600 mm
	……………… mm

	Traktorový nosič kontejnerů, včetně kontejneru, nosnost
	min. 3200 kg
	……………… kg

	Traktorový naviják, tažná síla
	min. 4000 kg
	……………… kg


* nehodící se škrtněte






V ……………………….., dne ……………..                                     …………………………………………………………..
podpis osoby, 
které je oprávněná jednat jménem uchazeče             
2.

