Příloha č. 6
Specifikace projektu



Projekt bude realizován na těchto pozemcích (resp. jejich částech) v k. ú. Mělník, obec Mělník:
· 2329/1, 2348/1, 2348/2, 2348/3, 2348/4, 2349, 2350/3, 2354/1, 7915/3, 7916/1, 7916/10, 8083/3, 8083/4, 8102/1, 8102/3, 8082, 7919/3, 297.

Projekt zahrnuje stavbu „Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí“, spočívající ve výstavbě připojovací komunikace, manipulační a odstavné plochy, terénních úprav, oplocení, veřejného osvětlení a vegetačních úprav, a dále stavbu „Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.“

 	Připojovací komunikace je umístěna v oploceném areálu přístavu Mělník, navazuje na stávající páteřní vnitropřístavní komunikaci a vytvoří další silniční napojení kontejnerového terminálu na pravém břehu Labe v prostoru mezi ochrannou protipovodňovou hrází a stávajícím vlečkovým kolejištěm („vnější“ kolejí č. 403). Nivelita je vedena přibližně v úrovni terénu vlečkových kolejí, na začátku a konci je určena výškovou úrovní stávajících ploch. Obousměrná komunikace délky 357,7 m je navržena s jízdními pruhy šířky 3,50 m a v celé délce bude osvětlena. Plocha vozovky s asfaltovým krytem je včetně vodících proužků a zpevněných krajnic 2 900 m2, plocha přejezdu vlečkových kolejí je 130,0 m2. 

	Na levé straně komunikace bude od km 0,220 (ve směru staničení) v navážce zemin o výšce do 6,0 m vytvořen odřezový svah, který bude zároveň využit pro ozelenění přístavu a pro částečnou náhradní výsadbu za kácené dřeviny. 

	Na pravé straně, od km 0,200 do km 0,343, bude mezi připojovací komunikací, nejbližší vlečkovou kolejí č. 403 a stávající betonovou plochou skladu č. 9 zřízena zpevněná plocha s krytem z asfaltového betonu a nájezd na rampu skladu č. 9. Velikost plochy nepravidelného tvaru je 1560 m2, plochy šikmého nájezdu je 280 m2.

	Osvětlení připojovací komunikace a manipulační plochy mezi provozní budovou č. p. 757 a silničním mostem přes Labe je řešeno instalací 3 ks osvětlovacích stožárů výšky 12,0 m a 10 ks stožárů výšky 8,0 m. Zároveň s kabelizací pro osvětlení příjezdové komunikace bude položen kabel nn pro napájení světelného signalizačního zařízení přejezdu vlečkových kolejí.

	Nově zřizovaný úsek oplocení je řešen z drátěného poplastovaného pletiva tmavě zelené barvy na ocelových sloupcích, s podezdívkou výšky 0,3 m z betonových prefabrikátů. Celková výška plotu je 2,15 m, délka nového plotu je 160,0 m, současně s výstavbou nového plotu bude odstraněno stávající oplocení přístavu v délce 180 m.

	Vlevo souběžně s komunikací je navržena pětiřadá výsadba listnatých stromů v pravidelném sponu. Ve vytvořeném odřezovém svahu je navržena výsadba vzrůstných keřů ve větším sponu, který zajistí dostatek prostoru pro rozvoj kořenového systému.

Stavba „Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí“ je dále specifikována v projektové dokumentaci „Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí“, zhotovené společností TRANSCONSULT s.r.o., IČO: 474 55 292, zakázkové číslo: 164230005, datum 08/2017, která tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy.  	

[bookmark: _GoBack]Oproti projektové dokumentaci, vztahující se ke stavbě „Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí“ (která tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy), nebude projekt zahrnovat (a tudíž nebudou realizovány) další stavební úpravy stávajících účelových komunikací a ploch, souvisejících s výstavbou připojovací komunikace a provozem terminálu RCO, souhrnně označené jako SO 135.2 Zpevněné plochy a komunikace, a tedy tyto části:
· opravu krytu stávající betonové komunikace mezi halou č. 9 a provozní budovou č. p. 757
· rekonstrukci propojovací komunikace mezi plochou terminálu provozovaného RCO za silničním mostem přes Labe a plochou u haly č. 9
· rozšíření vozovky podél vlečkové koleje č. 109 v prostoru hlavního vjezdu do přístavu.

  
Stavba „Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.“ pak řeší zabezpečení vlečkového přejezdu na připojovací komunikaci budované v rámci stavby „Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí“. Vlastníkem vlečky, jejíž přejezd bude chráněn předmětným zabezpečovacím zařízením, je společnost České přístavy, a.s. Stavba přejezdového zabezpečení je dále specifikována v projektové dokumentaci „Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s“, zpracované společností NTD group a.s., IČ: 250 45 776, zakázkové číslo G20702 – 238, datum 08.2017, která tvoří Přílohu č. 8 této Smlouvy.    
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