**Technická specifikace poptávaného zařízení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení** | **Zadavatelem požadovaná min/max hodnota** | **Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE** | **Skutečná hodnota technického parametru** |
|  |
| **Přístroj pro aplikaci pulsní magnetoterapie** |
| **Účel použití:** Přístroj pro urychlení hojení, tlumení bolesti a regeneraci u širokého spektra diagnóz. |
| 2-kanálový magnet s displejem  |  |  |  |
| S 2 nezávislými kanály |  |  |  |
| S přednastavenými programy  |  |  |  |
| S možností provozu na akumulátor min. 2 hodiny | min. 2 hod |  |  |
| S aplikačním stolkem pro přístroj, s úložným prostorem pro aplikátory |  |  |  |
| Požadované aplikátory: |
| * 2x lokální aplikátor
 |  |  |  |
| * 2x solenoid průměr cca 19 cm (+/- 10%), hloubka min. 30 cm
 | průměr cca 19 cm (+/- 10%), hloubka min. 30 cm |  |  |
| * 2x solenoid průměr cca 30 cm (+/- 10%), hloubka min. 30 cm
 | průměr cca 30 cm (+/- 10%), hloubka min. 30 cm |  |  |
| * 2x solenoid průměr cca 50 cm (+/- 10%), hloubka min. 30 cm
 | průměr cca 50 cm (+/- 10%), hloubka min. 30 cm |  |  |
| * 2x plochý aplikátor š. cca 20cm (+/- 10%), d. cca 60 cm (+/- 10%)
 | š. cca 20cm (+/- 10%), d. cca 60 cm (+/- 10%) |  |  |
| * 2x plochý aplikátor š. cca 40cm (+/- 10%),, d. cca 80 cm (+/- 10%)
 | š. cca 40cm (+/- 10%),, d. cca 80 cm (+/- 10%) |  |  |
| Zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE |  |  |  |