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Příloha ZD č. 7
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou dle §27 mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, (dále jen „zákon“) s dodržením postupu §6 zákona

Technická specifikace dodávky uchazeče

Instrukce pro vyplnění:
Uchazeč vyplní zeleně vyznačená pole dle technické specifikace vlastní dodávky. V požadavku na jednotlivé položky zadavatele jsou uvedené číselné hodnoty a základní funkční vlastnosti, které, které musí dodávka splňovat. 

Uchazeč vyplní zeleně vyznačená pole dle technické specifikace vlastní dodávky. 

A. V položce „Popis“ – Technická specifikace dodavatele uchazeč deklaruje splnění technických parametrů dodávky pro každou položku samostatně. Pokud v textu požadavku zadavatele jsou uvedeny číselné hodnoty, uchazeč uvede do popisu číselné hodnoty vlastní dodávky. Pokud v požadavku je deklarována funkční vlastnost, musí uchazeč deklarovat v popise, že vlastní dodávka tuto vlastnost splňuje a přesný popis jak tuto funkční vlastnost splňuje.
Příklad:
	Požadavek
	Archový tiskový stroj, formát potisku 1200x1600

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	Archový tiskový stroj, max formát: 1300x1850 mm (51,2"x72,8")
	



B. V položce „Odkaz na dokument“ – uchazeč uvede odkaz na dokument (popis zařízení, vzorky výrobků, certifikát CE, technický list, osvědčení, prospekt, čestné prohlášení - materiály přiložené v nabídce), který potvrzuje deklarované technické parametry a vlastnosti konkrétní položky. V případě, že technický parametr nebo vlastnost nejsou doložitelné a jsou dány výrobou na zakázku uchazeč doloží podepsané čestné prohlášení se seznamem technických parametrů a vlastností ve kterém se zaváže, že dodávka tyto parametry bude splňovat. Čestná prohlášení o závazku splnění technických parametrů musí být podepsaná oprávněnou osobou. Zadavatel doporučuje uchazeči vytvořit číselný jmenný seznam přiložených dokumentů a v položce „Odkaz na dokument“ uvede pořadové číslo dokumentu v seznamu. Jinak v této položce uvede název dokumentu.

Příklad:
	Požadavek
	Archový tiskový stroj, formát potisku 1200x1600

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	Archový tiskový stroj, max formát: 1300x1850 mm (51,2"x72,8") 
	1) Technický list str. 8, řádek 10
2) Návod k obsluze str. 12
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	DÍLČÍ PLNĚNÍ Č. 1
DIGITÁLNÍ VÝROBNÍ LINKA

	
	POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

	[bookmark: _Hlk2685790]Požadavek
	Zařízení v požadované kapacitě 1200 m2/h v produkčním modu, tj. nikoliv teoretickém, resp. maximálním.

	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Rozlišení tisku min 1000 dpi.

	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Šířka tisku (tiskového materiálu) min 180 cm, možná délka jednotlivé tiskové úlohy alespoň 5 m, požadován tisk z role ve velkých návinech (možnost průměru role min 100 cm).

	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Maximální celkový příkon 40 kWh.

	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Výstupem vždy výrobek/plakát v požadovaném formátu. tj. včetně ořezu na čistý formát, online řešení, tj. bez průběžné manipulace s výrobkem mezi tiskem a ořezem na požadovaný formát.

	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Vodou ředitelný inkoust s trvanlivostí min. 12 měsíců ve venkovním prostředí bez změny barevnosti. 

	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Celkové náklady kromě potiskovaného média ne více jak 5 Kč/m2, doložte výpočtem.

	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	UPS pro zálohování všech řídících PC pro tiskárnu/y

	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	
	OSTATNÍ POŽADAVKY

	Požadavek
	100% záloha pro případ výpadku dodávané technologie.
Jako záloha je přípustné:
· tisk u jiného zákazníka, který uvolní požadovanou kapacitu po dobu odstávky technologie (doložit smlouvou s tímto klientem), nebo
· tisk na demonstračním zařízení dodavatele s kapacitou, která odpovídá kapacitě dodávané technologie, nebo 
· jiným bezpečný a spolehlivý způsob (dodavatel popíše).

	Specifikace zajištění zálohy
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	



	DÍLČÍ PLNĚNÍ Č. 2
MIS

	
	POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

	Požadavek
	IS ve formě rozšíření stávajícího IS Cicero nebo dodání požadovaných funkčností pro Průmysl 4.0 prostřednictvím nezávislého dodavatele, který zajistí 100% kompatibilitu a přenos dat do stávajícího MIS. 

	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Napojení IS na 10 výrobních zařízení (digitálních tiskáren) dle výběru (pro nově pořizované technologie a stávající digitální technologie společnosti Durst.

	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Funkčnosti MIS: 
· Informace o aktuálním stavu technologií/tiskáren 
· Možnost aplikace časových filtrů
· Vizualizace produktivity technologií/tiskáren ve zvoleném časovém období 
· Zobrazení pracovní vytíženosti (souhrn důležitých statistik tisku) 
· Sledování vytištěných m2 (vytištěné m2 každý den v zvoleném období)
· Sledování hladin inkoustu (zobrazení aktuální́ch hladin inkoustů)
· Detailní evidence obsahující všechny zpracované zakázky 
· Product tracking (sledování průběhu zakázky výrobou)
· Modul pro sběr produkčních dat
· Sledování využití materiálu (množství použitého materiálu - m2)
· Sledování spotřeby inkoustu
· Sledování šarží inkoustu
· Zobrazení časových os událostí tiskáren
· KPIs (nejdůležitější klíčové produkční údaje v denním seznamu)
· Export (funkce pro export tiskových úloh)
· Automatické generování zpráv a zasílání měsíčních zpráv e-mailem pro každou technologii/tiskárnu 
· Správa více tiskáren 
· Sesbírané/kombinované statistiky tisku více tiskáren 
· Integrace DAT DO ERP / MIS
Bude – li pro zajištění funkčnosti zapotřebí dodatečný HW (např. PLC karty), musí být součástí dodávky.

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	




	DÍLČÍ PLNĚNÍ Č. 2
STANICE S DOTYKOVÝM DISPLEJEM A OVLÁDACÍM SOFTWAREM 

	
	POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

	Požadavek
	20x dotykový terminál
· dotykový displej min 24 "
· operační paměť min. 16 GB
· SSD disk min. 128 GB
· Windows 11
· Adobe Acrobat Pro
· záruka 5 let

	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	



	DÍLČÍ PLNĚNÍ Č. 2
[bookmark: _GoBack]SERVER

	
	POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

	Požadavek
	1x server
· plně vybavený podnikový server pro optimalizaci výkonu zátěže a hustoty datových center (např. server Dell R650 nebo jiné, kvalitativně a technicky obdobných/vyšší řešení)
· min 2x CPU 12 jader/CPU Xeon Gold family 
· PCIe Gen 5
· RAM 512 GB min DDR4
· 2 x PSU min 800W Zdroj
· Network min 2 x 40 Gbit 
· Vzdálená správa IPMI, out of band management s přenosem obrazu (iDRAC,ILO)

	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Rozšíření diskového pole Compellent o:
· kapacitu 120 TB, 3,5“HDD, SAS. Rychlost 12Gb, vč. nástroje pro automatický tiering diskového pole (12x 10TB)
· umístění do stávajícího stojanu DELL 
· 1x rámeček systémové skříně (např. Dell EMC SCv300 Bezel nebo jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení)
· 12x disk SC, 10TB, SAS, 12Gb, 7.2K, 3.5" HDD
· 1x Enclosure Management Module, Dual
· 2x Power supply, AC 600W Gold, Redundant
· 2x C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord
· 2x 12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS cable, 2m
· 1x Rack rail, 2Us, Static
· 5 let pro support – služba
· Data Progression, Software License, Cust Kit
· + 1Yr ProSupport for Software, DataProgression License

	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	2x UPS 
· 2x APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V, On-Line, 3U, Rack Mount (4500W)
· 1x APC Rack ATS, 230V, 16A, (8)C13 (1)C19 out, 1U, IEC-320 C20 (2)
· vč. instalace, zapojení, konfigurace, nastavení

	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	SW pro zálohování
· zálohovací software na ochranu virtuálních, fyzických a cloudových prostředí (např. VEEAM Backup and Replication nebo jiné, kvalitativně a technicky obdobné/vyšší řešení): 
· 3x VMWARE host (3x 2CPU)
· 1x Fyzický server (2x CPU)

	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Serverová infrastruktura -  serverové programové vybavení nutné pro začlenění do -celofiremní sítě včetně SW pro messaging:
· 36x serverová licence (např. Windows Server 2022 Datacenter - 2 Core nebo jiné, kvalitativně a technicky obdobné/vyšší řešení)
· 48x serverová licence (např. Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack nebo jiné, kvalitativně a technicky obdobné/vyšší řešení)
· 1x licence pro klientský přístup (zákazníci) (např. Windows Server 2019 External Connector nebo jiné, kvalitativně a technicky obdobné/vyšší řešení)
· 150x licence pro klientský přístup (např. Windows Server 2022 - 1 User CAL nebo jiné, kvalitativně a technicky obdobné/vyšší řešení)
· 30x licence pro klientský přístup (např. Windows Server 2022 Remote Desktop Services - 1 User CAL nebo jiné, kvalitativně a technicky obdobné/vyšší řešení)
· 100x licence pro klientský přístup (např. Windows Server 2022 - 1 Device CAL nebo jiné, kvalitativně a technicky obdobné/vyšší řešení)
· 20x licence pro klientský přístup (např. Windows Server 2022 Remote Desktop Services - 1 Device CALnebo jiné, kvalitativně a technicky obdobné/vyšší řešení)
· 1x serverová licence (např. Exchange Server Standard 2019nebo jiné, kvalitativně a technicky obdobné/vyšší řešení)
· 10x licence pro klientský přístup (např. Exchange Server Standard 2019 User CAL nebo jiné, kvalitativně a technicky obdobné/vyšší řešení)
· 10x licence pro klientský přístup (např. Exchange Server Standard 2019 Device CAL nebo jiné, kvalitativně a technicky obdobné/vyšší řešení)

	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Síťový HW: 
· 5x switch 48 portů, min 4x 10 GB, stackovatelné, řiditelné, včetně sw možnosti monitoringu provozu

	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	




Datum:  ______________________	
						
Podpis:  ___________________________________
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