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Příloha č. 2
Podrobné technické parametry a cenová nabídka

Uchazeč:
doplnit
Sídlo:

doplnit
Požadované technické parametry na pořízení univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou a klanicového vyvážecího vleku za traktor s hydraulickým jeřábem s drapákem pro nakládání dříví, (na uvedený technický parametr uveďte ANO/NE, nebo číselnou hodnotu v souvislosti s nabízenou technikou):

	Technické parametry požadované zadavatelem pro UKT s lesní nástavbou:
	ANO/NE

	MOTOR
	xxx

	· 4-válcový motor, objem motoru max. 4,1 – 4,4 l (4100 - 4400 cm3)
	

	· jmenovitý výkon** motoru min. 75 kW – max. 90 kW
	

	· emise Stage V
	

	PŘEVODOVKA
	xxx

	· počet rychlostních stupňů vpřed/vzad min. 24 + 24 včetně plazivých rychlostí roboticky řazených
	

	· reverzace pod zatížením 
	

	· rychlost 40 km/hod
	

	· přední náprava 4WD
	

	HYDRAULIKA
	xxx

	· výkon hydraulického čerpadla min. 95 l/ min 
	

	· min. tři vnější hydraulické okruhy mechanicky ovládané
	

	KABINA
	xxx

	· dvoudveřová kabina splňující homologaci dle norem ROPS
	

	· odpružená kabina
	

	· sedadlo spolujezdce
	

	· sedadlo řidiče – vyhřívané, vzduchem odpružené, otočné o 180° bez nutnosti zvednutí řidiče
	

	· klimatizace
	

	· topení ve sloupku řízení s výfukem na nohy
	

	· pracovní světla min. 2+2 
	

	· oranžový výstražný maják
	

	· ocelová nádrž na naftu
	

	OSTATNÍ
	xxx

	· Univerzální rám etážového závěsu + auto. závěs + Piton Fix nebo K-80
	

	· brzdy - vzduchotlaké 2. okruhové včetně kompresoru
	

	· zvedací síla zadních ramen min. 5100 kg
	

	· čelní závaží  10 X 40 KG
	

	ROZMĚRY A HMOTNOSTI
	xxx

	· provozní hmotnost min. 4300 kg (zapsána v TP pod položkou 35)
	

	· rozvor min. 2430 - 2500 mm
	

	· poloměr otáčení max. 4500 mm
	

	· světlá výška min. 400 mm
	

	KOLA A PNEUMATIKY
	xxx

	· přední pneu: min. 13,6 o rozměru min. 24"
	

	· zadní pneu:  min. šířka 16,9 o rozměru min. 34"
	

	· pneu určené pro lesnický provoz 
	

	· pevné disky s vyztužením 
	

	LESNÍ NÁSTAVBA
	xxx

	· se schválenou lesnickou nástavbou traktoru s ochrannou konstrukcí chránící obsluhu traktoru před padajícími a pronikajícími předměty* dle normy ISO 8083 a 8084 (FOPS, OPS) (venkovním rámem kolem kabiny, drátěnou sítí pro ochranu zadního skla a bočních skel – nevyžaduje se na dveřích kabiny) a ochrana spodní části traktoru, přední masky a světel
	

	Technické parametry požadované zadavatelem pro klanicový vyvážecí vlek s hydraulickým jeřábem a drapákem
	xxx

	· zatížení náprav 4.200 – 4.500 kg
	

	· nosnost* 7.000 – 8.000 kg
	

	· žebřinový (dvojitý) rám s třetí páteřní výztuhou a min. 4 páry klanic
	

	· hmotnost vyvážecí soupravy min. 4.400 – 5.000 kg vč. hydr. jeřábu
	

	· možnost prodloužení rámu vleku o min. 50 cm (zadní výsuv)
	

	· pneu pro lesnický provoz o šířce min. 500 mm a rozměru min. 17,0“ s vyztuženými disky
	

	· vzduchové brzdy na všech 4 kolech
	

	· pomocné hydromotory v kolech o objemu min. 800 ccm
	

	· hydraulická ruka s dosahem min. 8,5 m  osazená 2 ks světel 
	

	· zdvihová síla na konci ramene min. 470 kg (bez rotátoru a drapáku)
	

	· zdvihový moment min. 48 kN
	

	· rychlost otáčení min. 4,0 m/s
	

	· moment otoče min. 12,0 kN
	

	· drapák na dřevo o rozevření min. 1200 mm
	

	· výsuvné podpěrné nohy
	

	· ovládání hydraulické ruky EHC rozvaděčem s joysticky umístěnými v kabině traktoru
	

	· připojení na spodní závěs do Piton Fix nebo K-80 kompatibilní s traktorem
	

	· vlastní hydraulický okruh s nádrží, čerpadlem a chladičem oleje
	


	Uvedeným technickým parametrů odpovídá:

	UKT s lesní nástavbou
	Značka/Model/Typ:
	

	Klanicový vyvážecí vlek s hydraulickým jeřábem a drapákem
	Značka/Model/Typ
	


	Nabídka stroje
	cena bez DPH
	DPH
	Celkem vč. DPH

	UKT s lesní nástavbou
	,- Kč
	,- Kč
	,- Kč

	Klanicový vyvážecí vlek s hydraulickým jeřábem a drapákem
	,- Kč
	,- Kč
	,- Kč

	Celková nabídková cena uchazeče
	,- Kč
	,- Kč
	,- Kč


*Nosnost vyvážecího vleku se podle pravidel operace 8.6.1 určuje jako rozdíl největší technicky přípustné hmotnosti vozidla a provozní hmotnosti vozidla. Provozní hmotnost vozidla je údaj vždy uvedený v technickém průkazu nebo v technickém osvědčení vozidla. NEJVĚTŠÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST SE URČUJE JAKOU SOUČET NEJVĚTŠÍCH TECHNICKY PŘÍPUSTNÝCH HMOTNOSTÍ NA JEDNOTLIVÉ NÁPRAVY VLEKU S NEJVĚTŠÍM SVISLÝM STATICKÝM ZATÍŽENÍM SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, přičemž největší technicky přípustné hmotnosti na jednotlivé nápravy vleku jsou vždy uvedeny v technickém průkazu/osvědčení vozidla (v TP zpravidla položka N, v TO zpravidla položka 37), a údaj o největším svislém statickém zatížení spojovacího zařízení se přebírá z technického průkazu/osvědčení vozidla (zpravidla položka 38, hmotnostní údaj uveden za písmenem Z), nebo z prohlášení o shodě typu COC list (zpravidla položka 38.3) nebo z homologačního štítku spojovacího zařízení a ze štítku vozidla (položka A-0).

**Traktory jsou v rámci uvedených kódů způsobilých výdajů tříděny podle JMENOVITÉHO VÝKONU motoru. Pokud je nižší než maximální výkon motoru uváděný do technického průkazu/osvědčení traktoru (zpravidla položka 14), žadatel jej prokazuje z prohlášení o shodě typu COC list (zpravidla položka 6.3.2.1.2 Deklarovaný jmenovitý netto výkon), případně štítkem vozidla.

K ověření technických parametrů uváděných v Příloze č.2 Podrobné technické parametry a cenová nabídka, dodavatel předloží ve své nabídce kopii  ZTP (Základní technický popis vozidla), nebo kopii TP (Technický průkaz zvláštního motorového vozidla ) či COC list nabízeného typu traktoru a vyvážecího vleku.

Čestné prohlášení výrobce nebo autorizovaného zástupce výrobce pro ČR, že model traktoru uvedený v nabídce bude v případě naplnění smlouvy dodán s ochrannou konstrukcí proti padajícím předmětům (FOPS) pro použití v lesnictví a proti pronikajícím předmětům (OPS) pro použití v lesnictví vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084. 
Místo a datum vyhotovení: 
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Jméno, příjmení, funkce, razítko
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



