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Příloha č. 1
TECHNICKÉ ZADÁNÍ K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY
do výběrového řízení
„Montážní-Formovací stoly“
	Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
[image: Výsledek obrázku pro logo lias vintí&rcaron;ov]

	č.p. 176, 357 35 Vintířov
IČ / DIČ: 46882324 / CZ46882324



Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele - přesná specifikace včetně technických parametrů.
Montážní-Formovací stůl - 2x
	Specifikace a technické parametry
	Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno

	1) Hydraulický výklopný výrobní stůl na plošné betonové prefabrikáty.
	

	2) Rozměry pracovní plochy:	13,5 m x 4,2 m.
	

	3) Nosnost: min. 7,5 kN/m2, maximální zatížitelnost min. 40 tun.
	

	4) Tuhost konstrukce v obou směrech - zajištění rastrem ocelových podélných nosníků o výšce min. 450 mm a příčných nosníků o výšce min. 160 mm.
	

	5) Rovinatost výrobní plochy s odchylkou max. +/- 1,5 mm na 3 m délky latě.
	

	6) Pracovní plocha plech o tl. min. 10 mm.
	

	7) Rovinatost pracovní plochy i při nerovnoměrném zatížení stolu, nejlépe diagonálními nosníky spodní stavby stolu.
	

	8) Zvedací zařízení hydraulickými válci, min. počet 4 ks.
	

	9) Ocelový bednící systém jako příslušenství na čtyřech stranách, z „U“ profilů, vnitřní strana hladká:
	

	a) přední podélné pevné bednění 200 mm
	

	b) 2x boční strana sklopné bednění výška 200 mm
	

	c) zadní podélná strana pevná konzole se šroubovým systémem výška 300 mm, počet min. 9 ks
	

	d) u stran a) a b) možnost zvýšení na 300 mm
	

	10) Vibrační zařízení pro spodní vibraci, min. počet 11 vibrátorů, vč. elektrických rozvodů a rozdělovací skříně pro všechny vibrátory. Předpokládaná síla vibrace každého vibrátoru min. 12 kN při 6000 otáček/min. Vibrátory budou propojeny a odladěny pro stejnoměrný účinek vibrace po celé ploše stolu.
	

	11) Vibrační systém musí být kompatibilní s frekvenčním měničem BERGES electronic GmbH, ACP 6030-OC, který je součástí stávající výrobní technologie a na který jsou napojena ostatní vibrační zařízení.
	

	12) Obsluha stolu dálková z místa, které je při manipulaci pro obsluhu bezpečné.
	

	13) Ostatní (součástí dodávky je):
· Doprava
· Montáž a uvedení do provozu
· Zaškolení obsluhy 
· Dokumentace nezbytná k provozu, obsluze a údržbě
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