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«Návrh»
Kupní smlouva  
uzavřená podle  § 409 a násl. obchodního zákoníku
I.

Smluvní strany

1.1. Prodávající:   

 
	Prodávající: 
	

	Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u ……………… v  ……………… oddíl …………, vložka.………….

	Sídlo:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	Bankovní spojení:
	

	Zastoupeno:
	

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	

	Kontaktní osoby ve věcech technických:
	

	dále jen „prodávající“


1.2. Kupující:      


	Kupující: 
	FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.

	Sídlo:
	 Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek - Místek

	IČ:
	 47151552


	DIČ:
	 CZ47151552 

	Zastoupení:
	Ing. Luděk Žáček, ředitel a člen představenstva

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Ing. Luděk Žáček, ředitel a člen představenstva

	Kontaktní osoby ve věcech technických:
	 Ing. Richard Blahut

	dále jen „objednatel“


Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
II.

Předmět plnění 

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem ( dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem:   
   Navýšení kapacity kompostárny Bruzovice
Jedná se o dodávku  nakladače, drtící a třídící lopaty k nakladači.

 NAKLADAČ

· Provozní hmotnost stroje včetně lžíce, plné nádrže a strojníka min. 8 tun max. 13 tun

· Natočení v kloubu min. 40 ⁰ na každé straně

· Elektronicky řízený motor o výkonu min. 85 max. 105 kW (čistý výkon ) , splňující požadavky pro pracovní stroje vyhovující emisním omezením výfukových plynů Stage IIIB a EPA Tier 4 i

· Vnitřní hlučnost v kabině při zavřených oknech a dveřích max. 69 dB

· Vnější hlučnost max. 101 dB

· Výsypná výška při plném zdvihu, lopata vyklopená 45° min. 4.000 mm ( naložení vozidla s návěsem )

· Výška k vršku konstrukce ( od země po vrchol kabiny ) max. 3400 mm

· Světlá výška min. 400 mm

· Celková délka včetně lopaty max. 7700 mm 

· Hloubkový dosah, těžební hloubka min. 80 mm

· Vnější poloměr zatáčení s lopatou v nesené poloze max. 5950 mm

· Lopata klasická, nebo se zvýšeným vyklápěním, objem lopaty ( zarovnaný ) 1,5 – 2,4 m3, výměna lopaty rychloupínacím systémem

· Akumulátory bezúdržbové 

· Odpojovací vypínač akumulátorů

· Pracovní osvětlení, halogenové(přední a zadní)

· Směrová světla (přední a zadní)

· Výstražná houkačka při couvání

· Standardní jednodvéřová  kabina, dveře vlevo 

· Klimatizace 

· Rádio s CD

· Bezpečnostní pás

· Bezpečnostní sklo přední, tónované

· Houkačka, na volantu (elektrická)

· Odmrazování zadního okna, elektrické

· Sedačka, nastavitelné odpružení, loketní opěrka 
· Sloupek řízení, nastavitelný

· Stěrač+ostřikovač přední a zadní, přední s cyklováním

· Vnitřní osvětlení kabiny

· Zpětná zrcátka, (2 vnitřní)

· Brzdy, lamelové, čistě hydraulické, uzavřené v olejové lázni 

· Tlumič výfuku

· Diferenciál s omezeným prokluzem na obou nápravách

· Výstražný majáček, otáčivý nebo blikající,

· Protizávaží, přídavné, volitelné

· Sluneční clona 

· Blatníky pro pojezd po komunikacích

· Osvětlení pro jízdu po komunikacích 

· Ventilátor chladiče motoru, reverzační

· Předčistič nasávaného vzduchu

· Ochranné kryty:  kliková skříň,  převodné ústrojí, bezpečnostní sklo,  chladič motoru

· Hydrostatický pohon, nebo hydrostatická převodovka 

· Pneumatiky - rozměr 17.5 R 25, nebo 20.5 R 25 při kvalitě min. L3

· Elektrický předehřev motoru 230 V

· Centrální mazací systém

· Systém tlumení rázů lopaty při pojezdu stroje
TŘÍDÍCÍ A DRTÍCÍ LOPATA

· lopata bude připojována na výše specifikovaný nakladač jako přídavné zařízení a bude poháněna z jeho hydraulického okruhu

· lopata umožní  třídit, drtit, [image: image1]míchat a provzdušňovat rozličné materiály, mezi které patří ořezy dřevin, tráva, listí, kompost, kůra, zemina

· Lopata bude schopna třídit, drtit, míchat, provzdušňovat a nakládat materiál v jednom kroku

· Mechanismus pro drcení a třídění bude vybaven např. otáčejícími se diskovými hřídeli osazenými noži, nebo jiným způsobem, který umožňují zpracování materiálů i o značné vlhkosti, aniž by došlo k zalepování a ucpávání lopaty

· Velikost výsledné frakce max. 70 mm

· Lopata bude vybavena reverzním chodem ovládaným z kabiny nakladače, aby v případě vniknutí kamene, většího kusu dřeva, plastu, nebo kovu bylo možno tento předmět z lopaty uvolnit

· Objem lopaty min. 1 m3

· Prosévací plocha min. 0,8 m2 

· Šířka lopaty min. 1500 mm 

2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami.  Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.
2.3.   Prodejce garantuje životnost výrobku min. 10 let.
2.4. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.
2.5. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
2.6. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.
2.7. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.
2.8. Prodávající se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné  pojištění odpovědnosti za škody a udržovat je po celou dobu  dodávky až do uplynutí záruční  doby.

2.9. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění při podpisu této smlouvy. 

III.
Kupní cena a splatnost
3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:
Cena bez DPH:
DPH 21 %:
CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí ………………………..,- Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:

· pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
3.3. Zálohy nebudou poskytovány
3.4. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu nejdříve po předání a převzetí předmětu plnění, bez vad a po předání všech nutných dokladů.
Prodávající bere na vědomí, že předmět plnění bude financován z grantu poskytnutého Státním fondem životního prostředí a objednatel prohlašuje, že tento grant mu byl přidělen. Z tohoto důvodu k zaplacení faktury dojde bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet prodávajícího do 7 dnů po tom, co objednatel obdrží na svůj účet peněžní prostředky potřebné k financování předmětu plnění od SFŽP. 

3.5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.  

3.6. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění 

4.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění VZ nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná objednávka objednatele. Bez předložené písemné objednávky nemůže prodávající zahájit práce na zhotovení předmětu plnění.
4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je: 
         Frýdecká skládka a.s.,  dle pokynu objednatele ( kupujícího )
4.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 24 hod. před termínem dodání. 
Prodávající  bere na vědomí, že  kupující má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků  Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR.  V případě, že dotace bude zamítnuta   nebude předmět plnění realizován.
V.

Záruční podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry
5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce ………. měsíců ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením. 
5.3. Prodávající se zavazuje k nástupu na opravy provozních poruch …………..hod  od oznámení poruchy kupujícím formou e-mailové zprávy.
5.4. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí.  Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy
5.5. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován. 

5.6. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.
VI.

Sankce
6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat  a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody. 
VII.

Závěrečná ujednání
7.1. Zhotovitel bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná v rámci Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.  

7.2.  Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7.3. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
7.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
7.5. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

7.6. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy. 
7.7. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu. 
V Bruzovicích dne:                   

                      
Ve  ……………… dne: 

….....................................................                                                   …....................................................     
             Ing.  Luděk Žáček

ředitel a člen představenstva         
 





      
Přílohy:

č.1 – Servisní podmínky k nabízené dodávce

PŘÍLOHA Č. 1   servisní podmínky k nabízené dodávce
Přesný typ  nakladače: 

Přesný typ  drtící a třídící lopaty k nakladači: 

Servis   nakladače zajišťuje: 
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