[bookmark: bookmark1]Vysvětlení č. 2

	Zadavatel
	Obec Tuklaty 

	Sídlo
	Na Valech 19 (sídlo obecního úřadu), PSČ: 250 82 Tuklaty

	IČO:
	00235822

	ID datové schránky:
	nszbkj8

	Název zakázky:
	Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben

	Statutární zástupce Zadavatele
	Monika Petrisková, starostka 

	Druh veřejné zakázky:
	Zjednodušené podlimitní řízení 




Zadavatel ve shora uvedené veřejné zakázce obdržel dne 20.3.2026 níže uvedené žádosti o vysvětlení. Zadavatel poskytuje dodavatelům následující vysvětlení zadávacích podmínek 

Dotaz dodavatele č. 1:
Zadavatel požaduje, aby člen týmu - technik pro realizaci elektroinstalace disponoval min. 2 pozemními stavbami (rekonstrukce/novostavba) občan. vybavení s náklady na dodávky technologií osvětlení ke každé stavbě min. 1 mil. Kč bez DPH.
Uchazeč žádá o vysvětlení, jak zadavatel stanovil požadavek, aby každá z referenčních staveb obsahovala
technologii osvětlení v hodnotě alespoň 1 mil. Kč bez DPH.
U staveb typu přístavby tělocvičny a učeben obvykle technologie osvětlení takové hodnoty nedosahuje. Požadavek proto může být nepřiměřený povaze a rozsahu předmětu této veřejné zakázky a může podstatně omezovat hospodářskou soutěž.
Uchazeč žádá o úpravu požadavku na počet referencí, příp. na možnost předložení reference bez stanovení minimální hodnoty technologie osvětlení.
[bookmark: _Hlk225321392]Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:
Zadavatel tímto upravuje zadávací podmínky a zcela vypouští požadavek na tento druh referenčních zakázek. Zadavatel v tomto smyslu upravil zadávací dokumentaci a čestná prohlášení. 
[bookmark: bookmark2]Dotaz dodavatele č. 2:
Ve výkazu výměr chybí dodávka hliníkových výplní otvorů, je zde pouze montáž a zároveň žádáme o soulad mezi měrnou jednotkou a množstvím u těchto prvků.
[bookmark: _Hlk225321439][bookmark: bookmark3]Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:
Položky hliníkových výplní byly opraveny, přílohou je nový výkaz výměr.



Dotaz dodavatele č. 3:
Žádáme o doplnění akustické studie, na kterou se odkazují podhledy v technické zprávě.
[bookmark: bookmark4]
[bookmark: _Hlk225321490]Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:
Zadavatel doplňuje akustickou studii, která byla součástí projektu pro stavební povolení.


Dotaz dodavatele č. 4:
Žádáme o sjednocení tlouštěk akustického podledu, jelikož ve výkazu výměr je tl. 15mm a v tabulce skladeb tl. 40mm.
	
	
	
	panel akustický hygienický povrch porézní
	
	
	
	

	157
	M
	631263-R01
	skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 viditelný rastr š 24mm bílý tl 15mm
	m2
	311,178
	
	0,00




	
	
	
	panel akustický hygienický povrch porézní
	
	
	
	

	159
	M
	631263-R02
	skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 viditelný rastr š 24mm bílý tl 15mm
	m2
	113,712
	
	0,00





	
	střešní PVC folie 1,5 mm, barva červená - terakota, kotvená teieskpickymi kotvami do stropní kce
	1,5 mm

	
	podkladnPpás vlies
	1 mm

	
	tepelná izolace EPS 100S, včetně spádových klínů ve 1%
	280 mm

	P 2.1
	parotěsná folie
	

	
	trapézový plech TR100/275 - viz STA
	100

	
	ÍPE 360-viz STA
	360 mm

	
	akustický kazetový podhled ti. 40 mm, odolnost proti nárazu třída 1A, třída pohltivosti A, velikost kazet 600x1200, včetně návrhu a měření dozvuku
	150 mm




	
	střešní PVC folie 1,5 mm, barva červená - terakota, kotvená teíeskpickými kotvamido stropní kce
	i,5mm

	
	podkladní pás vlies
	1 mm




	P 2.2
	tepelná izolace EPS 100S, včetně spádových klínů ve 1%
	280 mm

	
	parotěsná vrstva - asfaltový pás modifikovaný
	4 mm

	
	
	

	
	železobetonová stropní deska
	200 mm

	
	akustický kazetový podhled tl. 40 mm, třída pohltivosti A, velikost kazet 600x600, včetně návrhu a měření dozvuku
	200 mm




[bookmark: _Hlk225321520]Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:
Položky akustického podhledu byly ve výkazu výměr doplněny. Vzhledem k tomu, že zadavatel nemůže určovat konkrétní výrobek použitý pro splnění akustických požadavků, jsou ve výkazu doplněny položky podhledu v plném znění dle PD, tedy včetně návrhu a následného akustického měření dozvuku. Nový výkaz výměr je přílohou.
Dotaz dodavatele č. 5:
Chtěli bychom upozornit na malé množství m2 fasádního lešení. Ve výkazu výměr je počítána čistá plocha fasády, ale u lešení je potřeba počítat s přechody přes rohy budovy.
[bookmark: _Hlk225321555]
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 5:
Není to standardem, nicméně zadavatel ve  výkazu výměr doplnil  10% navíc na přesahy. Nový výkaz výměr je přílohou.


Dotaz dodavatele č. 6:
Ve výkazu výměr chybí bourací práce pro propojení stávajícího objektu s novou přístavbou.

[bookmark: _Hlk225321624]Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 6:
Položky spojení s vybouráním otvoru včetně odvozu a likvidace sutě byly doplněny. Zadavatel není v tuto chvíli schopen předpokládat veškeré práce pojené s touto činností, pokud dojde k nutnosti provedení víceprací, budou tyto oceněny v ceníku ÚRS v aktuální cenové hladině. Nový výkaz výměr je přílohou.

Dotaz dodavatele č. 7:  
Zdvořile žádáme zadavatele, aby bylo možné doložit referenční stavební práci na instalaci kompaktního monoblokového tepelného čerpadla sytému vzduch/voda samostatnou referencí, tzn, aby tato reference nemusela být součástí referenční stavební práce na novostavby nebo rekonstrukce stávající stavby nebo přístavby budovy občanského vybavení v celkovém finančním objemu min. 15 mil Kč bez DPH. Zadavatel by tímto požadavkem kumuloval a řetězil několik požadavků navzájem a tuto velice specifickou referenční stavební práci by tak prakticky znemožnil plnit prostřednictvím specializovaného dodavatele TZB/vzduchotechniky. 
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 7:
Zadavatel zcela vypouští tento referenční požadavek, neboť tento nemusí být skutečně odpovídající předmětu veřejné zakázky. 
Zadavatel s ohledem na zásadní úpravy zadávacích podmínek mění lhůtu pro podání nabídek následovně: 

Nabídky se podávají nejpozději do:   20.4.2026 do 10:00 hodin.
 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zveřejnil aktualizovaný výkaz výměr, který jsou dodavatelé povinni
reflektovat a ve své nabídce jsou povinni nacenit aktualizovaný výkaz výměr.
Přílohy:
1) Akustická studie
2) Aktualizovaný výkaz výměr
3) Aktualizovaná výzva k podání nabídek
V Tuklatech dne 29.3.2026
V Tuklatech dne 29.3.2026
Obec Tuklaty

