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Popis byl vytvořen automaticky]		
Zařízení Wave120 bez EPH č.v.: Wave120-S00
· Hlavní části zařízení:
· Sestava technologie 
·  č.v.: Wave120-S100, Wave120-S101, Wave120-S102
· Obratová komora 
·  č.v.: VS-06-S10
· Výměník EVA
·  č.v.: VS-03-S205
· Výměník EKO (2ks) 
· verze 1 – č.v.: VS-03-S02
· verze 2 – č.v.: VS-03-S101a, VS-03-S101b
· Horní komory (3ks / 1ks)
· verze 1 – č.v.: VS-05-S05 (2ks); VS-05-S06 (1ks)
· verze 2 – č.v.: VS-05-S05 (1ks)
· Čistící systém výměníků (3ks) a jeho pohon
· č.v.: VS-04-S10 a VS-04-S200
· Topeniště
· č.v.: VS-01-S01
· Pohotovostní násypka s tunelem
· č.v.: VS-09-S10
· Popelnice odpopelnění obratové komory
· č.v.: VS-07-S08
· Popelnice odpopelnění topeniště 
· č.v.: VS-08-S08
· Pohon odpopelnění obratové komory
· č.v.: Wave120-S202
· Sestava spalinového ventilátoru VMT180
· č.v.: VS-02-S10
· Komín nerezový Schiedel, průměr 200 mm
· č.v.: Wave120-S205
· Rozvaděč
· č.v.: Wave120-S104
· UPS a baterie
· č.v.: OS-02-S05
· Odpopelnění topeniště
· verze 1 – bez pohyblivého roštu č.v.: VS-01-00-S01
· verze 2 – s pohyblivým roštem č.v.: VS-01-00-S01

· Technologická část kontejneru – montážní výkresy
· č.v.: Wave120-S100 – TS sestava 3D  
· č.v.: Wave120-S101 – sestava technologie – pracovní látka 
· č.v.: Wave120-S102 – Sestava technologie – topná voda 
· č.v.: Wave120-S103 – Sestava technologie – montáž 
· č.v.: Wave120-S104 – Sestava rozvaděče

· Výměníková část kontejneru – montážní výkresy
· č.v.: Wave120-S200 – VS sestava 3D
· č.v.: Wave120-S201 – spal. Výměníky a obratová komora
· č.v.: Wave120-S202 – montáž výměníků EKO a komponent
· č.v.: Wave120-S203 – sestava topeniště s výměníkem EVA
· č.v.: Wave120-S204 – montáž topeniště a komponent v kontejneru
· č.v.: Wave120-S205 – montáž násypky, komínu, baterií a UPS
· č.v.: Wave120-S206 – montáž řetězu čištění
image1.jpeg
MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU




image2.jpeg
EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionaini rozvoj
Operacni program Podnikani
ainovace pro konkurenceschopnost




