Žádost o dodatečné informace na veřejnou zakázku „Vodovod Netřebice“. Po prostudování zadávací dokumentace máme tyto dotazy:
1) Geodetické vytýčení před zahájením díla – vedlejší náklady pol.č.2
Předpokládáme, že se jedná se o vytýčení trasy vodovodu?
Je v obci digitální (nebo alespoň digitalizovaná) katastrální mapa = jednoduché (jednodušší) a přesné vytýčení hranic pozemků? Nebo se budou muset vytyčovat jednotlivé hranice protokolárně, což je velice nákladné, zdlouhavé a bez záruky přesnosti vytýčení? Všichni dotčení majitelé se nemusí dostavit na vytýčení a protokol ztrácí smysl, respektive přesnost vytýčení ztrácí smysl.
Nebo se vytýčí trasa vodovodu dle digitálního podkladu projektanta případně dle souřadnic od projektanta a případná sporná místa se budou vytyčovat v případě potřeby? A toto (např.protokolární) vytyčování bude účtováno jako vícepráce?

Odpověď zadavatele.
Jak je popsáno v textu položky č.2 Vedlejších nákladů – tato položka obsahuje veškeré geodetické práce prováděné před výstavbou (vytýčení prostorové polohy SO, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště). 
Ano, v obci je digitální katastrální mapa. Vytyčování hranic pozemků nebude prováděno protokolárně. Trasa vodovodu bude vytyčena dle podkladů projektanta, v případě potřeby budou u sporných míst zhotovitelem vytyčeny hranice nejbližších pozemků v rámci dodávky stavby. 
2) Geodetické práce po dokončení díla:

Bude investor po zhotoviteli požadovat i geometrický plán pro umístění věcných břemen a to jak na veřejných pozemcích, které nejsou ve vlastnictví obce (např. KSUS) nebo i případně na pozemcích soukromých? 

V tuto chvíli toto není v rozpočtu, je to pouze zmíněno v obchodních podmínkách. Není specifikováno na jakých pozemcích se budou věcná břemena vyznačovat – jen veřejné pozemky, které nevlastní obec nebo i jiné např.soukromé pozemky? 
Jedná se o nákladnou položku a v případě požadavku na tyto geodetické práce po dokončení díla žádáme o doplnění položky do výkazu výměr.
Odpověď zadavatele: 

Ano, investor bude po zhotoviteli požadovat i zhotovení geometrických plánů pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí na všech stavbou dotčených pozemcích, které nejsou ve vlastnictví investora. V případě této stavby se jedná pouze o koncovou část cca 40 m řadu 4, umístěnou na pozemku Středočeského kraje. Ostatní stavbou dotčené pozemky (uložením nového vodovodního potrubí) jsou ve vlastnictví investora stavby. 

Tyto geodetické práce jsou doplněny do textu položky č. 9 v Ostatních nákladech – správné znění položky č. 9 Ostatní náklady tedy je: 
	9
	 
	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a další, pro provádění stavby nutné, zeměměřičské činnosti, specifikované v § 13 odst. 4 prováděcí vyhlášky ČÚZK č.31/1995 Sb., v platném znění, včetně zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen do katastru nemovitostí na všech stavbou dotčených pozemcích, které nejsou ve vlastnictví investora, a to vše pod vedením oprávněného zeměměřičského inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb. Předání  geodetického zaměření ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1x na CD nosiči v digitální editovatelné formě předepsaného formátu.
	Kč
	 


3) Co má investor na mysli tím, že ukládá v obchodních podmínkách zhotoviteli za povinnost ostrahu staveniště a ostrahou stávajících zařízení? Má na mysli objednatel ostrahu i mimo pracovní dobu? Nebo ostrahu ve formě hlídací agentury? Žádáme o doplnění specifikace a případně položky do výkazu výměr.
Odpověď zadavatele: 

Investor má na mysli odpovídající zabezpečení staveniště i stávajících inženýrských sítí dle platných bezpečnostních norem a vyhlášek, nikoliv fyzickou ostrahu.
4) Jsou k dispozici vyjádření správců sítí a dotčených orgánů?
Odpověď zadavatele:

Ano, všechna vyjádření správců sítí a dotčených orgánů k projektu pro stavební  povolení jsou k dispozici u zadavatele. 
5) Koordinátor BOZP bude dohlížet stavbu na náklady zhotovitele nebo investora? V případě požadavku na zajištění koordinátora BOZP zhotovitelem, žádáme o doplnění této položky do rozpočtu. 
Odpověď zadavatele:
Koordinátor BOZP bude zajištěn z nákladů investora akce. 
6) Jak je myšlen odstavec 5 článku VII OP? Má to zhotovitel chápat tak, že v případě, že nezajistí realizaci objednatelem požadované změny díla v termínu (například velkým rozsahem změny) , je objednatel oprávněn nechat si tyto práce provést třetí osobou a na náklady zhotovitele – tzn.že by zhotovitel zaplatil třetí osobě cenu za práce (kdo určí tuto cenu?) a objednatel mu toto neproplatí = objednatel dostane tyto práce zcela zdarma?

Co se záruky týká – v případě, že má zhotovitel převzít záruku za práci třetí osoby, kterou vybere objednatel – bude mít objednatelem vybraná třetí osoba ve své SoD stejné záruční podmínky jako zhotovitel?
Odpověď zadavatele: 
V Článku VII bod 5 Obchodních podmínek je písařská chyba a namísto v textu dle čl.III/2OP má být dle čl. VII/2 OP, tedy v případě uplatnění požadavku na změnu  předmětu díla ze strany objednatele je zde popsán mechanizmus, jak bude zhotovitel reagovat na tyto změny a jaké jsou jeho povinnosti –předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram , upozornit objednatele, že změny budou mít vliv na další  postup prací.,přičemž na základě tohoto upozornění  objednatel rozhodne o dalším postupu. Podle čl.  VII/5 teprve v případě, že zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele nesplní svoji povinnost shora popsanou, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou na náklady zhotovitele. Tedy je to pojistka objednatele proti případné nečinnosti zhotovitele v případě uplatnění požadavku objednatele na změnu předmětu díla . Objednatel nedostane tyto práce zdarma, musel by je  zaplatit tomu, kdo změnu  provede a náklady uplatňovat  po zhotoviteli.Záruku za kvalitu díla jako celku pak nese zhotovitel. 
7) Odstraňování vad díla v záruční době se týká odstavec 7,8 a 9 článku XII OP. Je zde nějaký způsob a lhůta pro zhotovitele, aby se s reklamovanou vadou seznámil a posoudil zda se jedná o vadu díla, na kterou se záruka vztahuje nebo se jedná o vadu, na kterou se záruka nevztahuje – např. běžné opotřebení díla – tzv.uznání / neuznání reklamace? Toto v OP není nijak zmíněno. 
Odpověď zadavatele: 

Článek XII/7 OP  řeší způsob reklamace záruční vady zjištěné objednatelem. Objednatel preferuje dohodu o termínu odstranění vady a pokud nedojde  k dohodě, má právo objednatel termín odstranění  stanovit. V článku XII/8 OP pak je uvedena lhůta, do které je povinen  zhotovitel nastoupit k odstraňování záručních vad  a lhůta k odstraňování vad v případě havárií. Zadavatel nijak v obchodních podmínkách neomezuje zhotovitele, aby se seznámil s reklamovanou vadou, tedy zda se jedná o reklamaci oprávněnou či nikoliv, k tomu například může zhotovitel využít dohodu o termínu odstranění vady, kde si strany dohodnou, do kdy provede zhotovitel takové posouzení a v případě, že uzná reklamaci, do kdy vadu odstraní. 
8) Jaké inženýrské sítě už jsou v obci položeny?
Odpověď zadavatele:

Jak vyplývá z projektové dokumentace stavby (Souhrnná technická zpráva, Technická zpráva, Situace stavby), je v obci uložena dešťová kanalizace, silové kabely NN a VN spol. ČEZ Distribuce a.s. a telekomunikační kabely spol. CETIN a.s.. V části obce je realizován veřejný vodovod – 1. etapa výstavby. 
9)  Je navržená oprava komunikací ve vlastnictví KSÚS odsouhlasena KSÚS? Máme zkušenost, že KSÚS velmi často požaduje podbetonování v tl.250mm s přesahem 0,5m na každou stranu výkopu…

Odpověď zadavatele:

Ano, návrh opravy státní komunikace v projektové dokumentaci stavby je plně v souladu s požadavky KSÚS Stč. kraje, p.o..

10)  Archeologický dohled zajišťuje investor? V případě, že by toto měl zajišťovat zhotovitel stavby požadujeme doplnit do výkazu výměr tuto položku k ocenění.
Odpověď zadavatele :

Ano, archeologický dohled zajišťuje investor akce. 

11)  V PD je uvedeno, že v otevřeném výkopu bude použit signální vodič CU4mm a v případě protlaků bude použit vodič CU6mm. Ve výkazu výměr je uveden pouze vodič CU4mm. Žádáme o uvedení výkazu výměr do souladu s PD.

Odpověď zadavatele:

V tomto případě platí údaj ve výkazu výměr, v obou případech pokládky vodovodního potrubí bude použit signalizační vodič CU 4 mm. 

