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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
na veřejnou zakázku s názvem:

„Technologie pro bramborárnu Vysoké“ – část A
– Třídící linka, příjmová vana
Zadavatel určuje uchazečům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného zboží, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne dodávku, která nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Uchazeč v tabulce níže uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a hodnotící komise zjistí, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že uchazeč nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Uchazeč nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zboží ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Uchazeč nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zvolí možnost „Ano“ má se za to, že uchazečem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele stanoveném ve sloupci „Zadání“. V souladu se zadávací dokumentací uchazeč uvede obchodní název nabízeného plnění.
Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!

	Třídící linka, příjmová vana (1 ks)
mobilní třídící linka - technologie pro skladování

	Výrobce:
	

	Typové označení stroje:
	

	Zadání
	Upřesnění
	Splňuje
	Upřesnění, konkrétní hodnota 

	Kapacita vany min. 15 m3
	
	

	Plnící výška v rozsahu min. 930 – 1.200 mm
	
	

	Plnící šířka min. 3.000 mm
	
	

	Dno zásobníku tvořené plachtou s lamelovými kapsami a s aktivním utěsněním
	
	

	Plynule nastavitelná rychlost dna zásobníku
	
	

	Regulace rychlosti posunu dna v závislosti na výšce produktu
	
	

	Spirálové válce pro oddělení příměsí 
	
	

	Počet spirálových válců min. 8 ks
	
	

	Šířka válců min.2,3 m
	
	

	Plynule nastavitelné otáčky válců, plynule nastavitelná vzdálenost mezi válci, možnost nastavení sklonu válců
	
	

	Kapacitní čidlo
	
	

	Výškově nastavitelná odpružená nájezdová ochrana


	
	

	Pás pro odvádění zeminy
	
	

	Pás pro odvod produktu
	
	

	Možnost liniového řízení
	
	

	Kompatibilita s plničem beden
	
	

	Záruka
	24 měsíců
	
	


Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (jprohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel  ………………………………… v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.
V …………………………. Dne: …………………………..

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele
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