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ODKOUŘENÍ KULTURNÍ DŮM
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ODKOUŘENÍ KULTURNÍ DŮM.. V ROZPOČTU POLOŽKA Č.3..KOPIE NÍŽE

	3
	731 A01 731111991
	DOD+MONT. PLYN. KOTLE STĚNOVÝ KONDENZAČNÍ VÝKON 3,4-24,0kW, BEZ PŘÍPRAVY TUV, EXPANZOMAT 12l,VČETNĚ ZDRUŽENÉ ARMATURY DN25, 2*KK DN25, 1*FILTR DN25, 1*ZK DN25,DĚLENÉ ODKOUŘENÍ DN80/PLAST+TVAROVKY, DN80/celkové délky 3,0m + fasádní mřížka pro přisávání vzduchu, NETRALIZAČNÍ BOX pro kotel do 50kW,PRODLOUŽENÍ PLYNOINSTALACE DN20/2,5m+UKDN20/plyn+dopojovací nerez hadice (vlnovec) DN20
	SADA
	1,00


ODKOUŘENÍ OBECNÍ ÚŘAD. V ROZPOČTU POLOŽKA Č.3..KOPIE NÍŽE

	3
	731 A01 731111991
	DOD+MONT. PLYN. KOTLE STĚNOVÝ KONDENZAČNÍ VÝKON 5,4-36,5kW, BEZ PŘÍPRAVY TUV, EXPANZOMAT 35l,VČETNĚ ZDRUŽENÉ ARMATURY DN25, 2*KK DN25, 1*FILTR DN25, 1*ZK DN25,DĚLENÉ ODKOUŘENÍ DN80/PLAST+TVAROVKY, DN80/celkové délky 3,0m + fasádní mřížka pro přisávání vzduchu, NETRALIZAČNÍ BOX pro kotel do 50kW,PRODLOUŽENÍ PLYNOINSTALACE DN20/2,5m+UKDN20/plyn+dopojovací nerez hadice (vlnovec) DN20
	SADA


