

**Příloha č. 2 - Technické požadavky**

**DOPLNÍ ÚČASTNÍK**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název výběrového řízení:** | Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice - 1. Fáze- 3. kolo |
| **Číslo části:** 2. | **Název části:** Gynekologické vyšetřovací křeslo |

Zadavatel níže vymezuje závazné technické podmínky, vlastnosti a požadavky na předmětnou část výběrového řízení.

| **Popis zadavatelem stanovených závazných požadavků** | **Popis splnění požadavků stanovených zadavatelem.**  Účastník (dodavatel) uvede způsob splnění požadavků a **skutečné hodnoty technických parametrů** nabízeného přístrojového vybavení a odkaz na další doklady ve své nabídce prokazující splnění stanovených požadavků. |
| --- | --- |
| * Pracovní plocha rozdělená na sedák a opěradlo s hlavovým dílem | . |
| * Nožní díl nastavitelný elektropohonem | . |
| * Ovládání všech elektropohonů ručním ovladačem | . |
| * Výška nastavitelná elektropohonem v rozsahu min. 650 mm – 900 mm | . |
| * Nastavení sklonu opěradla elektropohonem v rozsahu min. 0° až + 80° | . |
| * Nastavení sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem v rozsahu min. 0° až + 20° | . |
| * Možnost naprogramování min. 3 pracovních poloh | . |
| * Nosnost min. 150 kg | . |
| * Šířka pracovní plochy 600 mm až 650 mm | . |
| * Příslušenství: | . |
| * Nerezová miska | . |
| * Madla pro pacienta | . |
| * Držák na papírové role | . |
| * Polstrovaná podpěra nohy - tzv. šauty – 2 ks | . |
| * Bezešvá koženková ložná plocha pro snadnou desinfekci | . |
| * Halogenová nebo LED osvětlení na ohebném krku | . |
| * 4 brzditelná kolečka o průměru min. 70 mm | . |