
Městská část Praha 3

Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517

zastoupená firmou
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, IČ 28954866
Protokol

o předběžném rozsahu požadovaných oprav za účelem zpracování projektové dokumentace pro zakázkové řízení v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby

Adresa objektu :   

  
Domovní správa:   č. 2
Datum prohlídky:   11.05. 2015
Protokol vypracovali zástupci : 

SMP Praha 3, a.s.: Pavel Lanc – OŽP,BOZP,PO
SMP Praha 3 a.s. :  Otto Kvapil – DT/TO
Základní rozdělení předmětu opravy objektu :

	1. Výměna oken
	

	2. Střecha
	

	3. Elektroinstalace
	

	4. Vodoinstalace
	

	5. Kanalizace
	

	6. Plyn
	

	7. Kotelna
	

	8. Oprava ÚT
	

	9. Dvorní parter
	

	10. Ostatní – výtahy
	X


10. Ostatní stavební opravy – výtah

1.1. Demontáž původního zařízení a jeho ekologická likvidace.

1.2. Dodávka a montáž nového zařízení v souladu s příslušnými právními předpisy
                 a technickými normami, zvýšení jmenovité rychlosti na 1,6 m/s.


       Při výstavbě bude v objektech Kubelíkova 60-62 a Kubelíkova 64-66 vždy zachován 

                 provoz jednoho výtahu.
1.2.1. Strojovna – zachována pod střechou domu
· dodávka a montáž bezpřevodového synchronního výtahového stroje včetně rámu
· dodávka a montáž rozvaděče – mikroprocesorové řízení s frekvenčním měničem
· dodávka a montáž obousměrného omezovače rychlosti  
· dodávka a montáž hlavního uzamykatelného vypínače ve vypnuté poloze                                              

· dodávka a montáž osvětlení strojovny na požadovanou úroveň /zamezení stroboskopického 
   jevu/ 

· olemování průchodů lan

· dodávka a montáž nové elektroinstalace strojovny
· dodání a montáž zařízení pro monitoring výtahu na dispečink servisní firmy, naprogramování  
· zajištění odvětrání strojovny
· vyrovnání podlahy a provedení protiprašného nátěru do výše 20 cm, oprava omítek,  
· vymalování strojovny 
· nátěr a označení nosnosti stropního zařízení pro manipulaci se strojem

· dodání a montáž přenosného hasícího přístroje S5
· repase a nátěr vstupních dveří a zárubně, osazení předepsaného kování, nová FAB a řádné
   označení strojovny, úklid prostoru před strojovnou,  provedení opravy a malby venkovní čelní 
   stěny strojovny
· dodání a montáž madla pro výstup ke strojovně výtahu 
· nátěr poklopu na přístupu ke strojovně k zamezení vstupu nepovolaných osob

· dodávka a montáž osvětlení přístupu ke strojovně ovládané infra senzory v osvětlovacích   
   tělesech
· dodání závěsného ALU žebříku včetně zajištění proti odcizení 
1.2.2. Šachta

· dodávka a montáž vlečných kabelů (ploché provedení)

· dodávka a montáž nové elektroinstalace

· dodávka a montáž osvětlení šachty a zásuvky do prohlubně 

· dodávka a montáž clonek a konzol pro řízení výtahu

· dodávka a montáž spínače Stop do prohlubně šachty

· dodávka a montáž nových vodítek klece a protiváhy
· dodávka a montáž nosných lan a lana OR včetně závěsných šroubů a pružin

· dodávka a montáž kladky závaží omezovače rychlosti              

· dodávka a montáž žebříku ALU do prohlubně šachty

· dodávka a montáž protiváhy

· dodávka a montáž oddělení dráhy vyvažovacího závaží

· dodávka a montáž předepsaných a certifikovaných nárazníků klece a protiváhy

· dodávka a montáž lapačů oleje

· zajištění odvětrání šachty, 
· oprava stěn, provedení malby celé šachty 
·    stavební úpravy pro dodání a instalaci kovové vany /ocel. plech tl. 4mm/ proti průsaku vody do   
   výše 110 cm včetně izolace, ochranného nátěru, provedení protiskluzného a oleji odolného
   nátěru dna a stěn vany a stěn šachty do výše prahu nástupiště 

1.2.3. Klec
· dodávka a montáž nové klece s maximálním využitím prostoru výtahové šachty v provedení 
   Komaxit včetně rámu, obousměrných zachycovačů, zábradlí a okopových plechů na střechu,
   okopové plechy interiéru nerez, zrcadlo, madlo, sklopné sedadlo, osvětlení bodové /led/

· dodávka a montáž automatických teleskopických 2-dílných dveří provedení Komaxit 
   900 x 2000 mm
· dodávka a montáž podlahové krytiny Altro               

· dodávka a montáž rozvodů klece včetně svorkovnice  

· dodávka a montáž tlačítkové kombinace (provedení antivandal), Braillovo písmo 

· dodávka a montáž digitální signalizace polohy klece včetně ukazatele data a času

· nouzového osvětlení LCD 
· dodávka a montáž akustické signalizace příjezdu klece do stanice, hlášení stanic
· dodávka a montáž snímačů řízení výtahu

· dodávka a montáž všech bezpečnostních spínačů

· dodávka a montáž revizní jízdy zásuvky a spínače Stop na střechu klece
· dodávka a montáž vážení klece včetně ukazatele přetížení
· dodávka a montáž GSM brány včetně SIM karty, nastaveno tak, že spojení může být uskutečněno pouze při nouzovém stavu výtahu

· dodávka montáž zařízení pro blokaci stanice suterén pomocí klíče

1.2.4. Šachetní dveře

· dodávka a montáž automatických teleskopických 2-dílných dveří provedení Komaxit 

   900 x 2000 mm
1.2.5. Nástupiště

· dodávka a montáž přivolávačů s digitální signalizací směru jízdy a polohy klece ve všech 

   stanicích (provedení antivandal), Braillovo písmo umístěné na levou část čelní stěny nástupiště
· úprava nástupiště pro umístění šachetních dveří do středu stavebního otvoru, oprava a nátěr
   celé čelní stěny nástupiště, dlažby, soklů a podlahové krytiny z původního materiálu                                        
1.2.6. Ostatní
· oprava a malba dotčených prostor, provedení kompletního závěrečného úklidu všech prostor a zařízení / umytí chodeb, zábradlí, oken, dveří, osvětlení společných prostor, zázemí stavby/
· oprava dlažby a podlahové krytiny na nástupištích, oprava soklů v původním materiálu

· dodávka a montáž osvětlení nástupišť ovládané infra senzory v osvětlovacích tělesech 
   případně protokol o měření intenzity osvětlení


-        provedení hlukové zkoušky z provozu výtahu
· vypracování dokumentace a její schválení autorizovanou osobou

· zkoušky za účasti inspekčního orgánu, posouzení shody dle nařízení vlády č. 27/2003 Sb., 
         ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, v platném znění

·   získání veškerých veřejnoprávních povolení nezbytných pro provedení díla, zejména pak 
  povolení nebo ohlášení podle stavebního zákona. 
Protokol vypracovali :

Za SMP Praha 3 a.s. :


Pavel Lanc – TP OŽP,BOZP,PO
Za SMP Praha 3 a.s. :              
            Josef Jureček – vedoucí technického oddělení
V Praze dne : 11.05. 2015
 Kubelíkova 60,62,64,66  Praha 3
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