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DODATEČNÁ INFORMACE č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Název veřejné zakázky: 
Vektorový obvodový analyzátor do 50 GHz
Zadavatel zasílá k výše uvedené veřejné zakázce níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

I. Dodatečná informace č. 1
Na dotazy uchazeče ze dne 25. 10. 2013 ve znění:
1. „V kapitolách „6 – Minimální technické požadavky“ a „12 – Způsob hodnocení nabídek“ jsou uvedeny požadavky na dynamický rozsah vždy s poznámkou, že se jedná o hodnotu měřenou bez použití přímého přístupu (ke generátorům a přijímačům analyzátoru). Znamená to, že zadavatel nepožaduje, aby byl analyzátor vybaven přímým přístupem ke generátorům a přijímačům analyzátoru nebo je požadován přímý přístup ke generátorům a přijímačům a pouze uvedené požadované hodnoty jsou specifikovány pro měření bez přímého přístupu?“
odpovídá zadavatel následovně:
1. Přímý přístup ke generátorům a přijímačům požadujeme. Předmětem hodnocení však budou hodnoty garantované bez jeho použití.
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