Zadavatel: Město Poděbrady
Sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Zastoupený: PhDr. Ladislavem Langerem, starosta města
IČ: 00239640
V Suchdole, dne 25. ledna 2012
DODATEČNÉ ÚDAJE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 
Zadavatel veřejné zakázky „Zimní stadion Poděbrady“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 7302010025300, Vám tímto sděluje dodatečné údaje k zadávacím podmínkám na základě dotazů ze strany uchazeče. 

Dotazy:
1. U položky č.140 „Dodávka soklu prefabr. sendvič skladby 150+80+70mm“ je dle našeho názoru uvedena chybná výměra 249,584m2. 

a) Ve výpočtu je vyjádřena výška soklu několikrát jako (0,55+0,8)*. Ve výkresu Fasády.pdf v části Statika jsou výšky souklu 800 a 790mm. To by odpovídalo výměře 285m2. 

b) V Technické zprávě k části Statika je na str.18 uvedeno, že sendviče soklu mají výměru 61,21m3, což by odpovídalo při výše uvedené tloušťce  cca 204m2. 

Jaká je tedy správná výměra této položky?

2. U položky č.265 „Hala - železobetonová ztužidla - osazení vč. dodávky“ je uvedena výměra 50,295m3.
a) Ve výpočtu je vyjádřena šířka ztužidla jako 0,5m. Ve výkresech pak je uvedeno 0,15m.
b) V Technické zprávě k části Statika je na str. 18 uvedeno, že ztužidla mají výměru 16,93m3
Jaká je správná výměra této položky?
Odpovědi:
1.  Ve stavební části byla výška sendvičových soklů úpravena na 550 a 800 mm s ohledem na skladbu sendvičového opláštění haly (násobek 1150 mm), výměra 249,584m2 je správná.
2. Při výpočtu došlo patrně k překlepu místo 0,15 (uvedeno 0,5) - správná výměra je dle statické části - tj. 16,93 m2.
S pozdravem 

……………….......................................                                                                                                    

Sylva Petrů
Valldemossa trade s.r.o.

