**Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy**

**Základní technická specifikace: Obměna vozového parku 2021 – dodávka osobního vozidla**

**1) Automobil osobní– 1 ks**

**Typ: …..**

**Výrobce: ….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické parametry požadované zadavatelem** | **Technické parametry nabízeného stroje** (vyplní uchazeč) |
|  |
| Nový osobní automobil 5-ti dveřový v provedení hatchback nebo liftback | Nový osobní automobil 5-ti dveřový v provedení …… |
| Kabina homologovaná 5-místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech | Kabina homologovaná 5-místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech |
| Klimatizace | Klimatizace |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken dveří | Elektrické ovládání předních a zadních oken dveří |
| Elektricky ovládaná vnější zrcátka s vyhříváním | Elektricky ovládaná vnější zrcátka s vyhříváním |
| Parkovací senzory vzadu | Parkovací senzory vzadu |
| Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní dojezdové kolo | Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní dojezdové kolo |
| Kola z lehké slitiny min. 16", pneumatiky letní | Kola z lehké slitiny …………", pneumatiky letní |
| Kompletní sada plechových disků a zimních pneumatik min. 16“ | Kompletní sada plechových disků a zimních pneumatik …….“ |
| Kapalinové brzdy, v předu i vzadu kotoučové | Kapalinové brzdy, v předu i vzadu kotoučové |
| Rozvor náprav min. 2600 mm, max. 2800 mm | Rozvor náprav ……………. mm  |
| Výška vozidla min. 1350 mm, max. 1500 mm  | Výška vozidla …………….. mm  |
| Motor přeplňovaný s pohonem benzin, vodou chlazený | Motor přeplňovaný s pohonem benzin, vodou chlazený |
| Výkon motoru min. 105 kW, objem motoru min. 1450 cm3, počet válců 4 | Výkon motoru ……………. kW, objem motoru …………… cm3, počet válců 4 |
| Převodovka: manuální, min. 6 rychlostí vpřed, jedna vzad | Převodovka: manuální, min. 6 rychlostí vpřed, jedna vzad |
| Posilovač řízení | Posilovač řízení |
| Asistent rozjezdu do kopce a systém automatického nouzového brzdění | Asistent rozjezdu do kopce a systém automatického nouzového brzdění |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |
| Barva bílá, základní (bílá barva je preferována, ale může být nabídnuta i barva jiná) | Barva : …………… |
| Záruka na vozidlo min. 24 měsíců | Záruka na vozidlo …………. měsíců |
| Objem zavazadlového prostoru min. 500 l  | Objem zavazadlového prostoru …………. L  |
| Výškově a osově nastavitelný volant | Výškově a osově nastavitelný volant |
| Čelní, boční a zadní tónovaná skla | Čelní, boční a zadní tónovaná skla |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | Výškově nastavitelné sedadlo řidiče |
| Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t | Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t |
| Autorádio FM, vstupem USB, Bluetooth, ovládáním na volantu a min.4x reproduktory | Autorádio FM, vstupem USB, Bluetooth, ovládáním na volantu a min.4x reproduktory |
| Gumové koberce v celém vozidle, v zavazadlovém prostoru plastová vana | Gumové koberce v celém vozidle, v zavazadlovém prostoru plastová vana |
| Cena vozidla ....... Kč včetně DPH |

**Vozidla jsou homologována, vybavena a schválena pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat.  |