[image: image2.jpg]MINISTERSTVO

INTEGROVANY EVROPSKA UNIE == kg
OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ ‘ PRO MISTNI
PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ ROZVOJ CR






Příloha č. 8 - Technická specifikace
Seznam

1. Všeobecné podmínky




1
2. Specifikace HW





1
3. Specifikace SW





8
4. Implementace





17
5. Zaškolení administrátorského týmu


18
6. Zaškolení uživatelů




18
7. Součásti plnění





18
1. Všeobecné podmínky

· Dodávané komponenty musejí být vzájemně kompatibilní.

· Dodávaný hardware musí být nový, nepoužitý, určený pro český trh.
· Veškerý SW musí být přenositelný na jiný HW.
· V technickém popisu jsou uvedeny značky, či přímo názvy řešení a to v případě, že MěÚ považuje za odůvodněné, že řešení rozšiřuje stávající funkcionalitu, doplňuje funkčně stávající řešení, či požaduje řešení  minimálně  s  vlastnostmi  řešení  uvedeného  a  konkrétní  popis  by  byl  nad  rámec  tohoto dokumentu. Nutně zde zadavatel/kupující vychází i z podmínek udržitelnosti minulých dotačních projektů a v jejich souvislostech i s povinnostmi s hospodaření s majetkem v těchto projektech pořízeným. Při splnění požadovaných  vlastností  řešení  může  konkrétní  dodavatel  předložit  řešení  jiné,  než  konkrétně popsané. Popisem řešení s využitím značky tedy nestanovujeme přímo požadavek užití konkrétního výrobku, ale využíváme  ho  pro zjednodušení popisu vlastností prostřednictvím vlastností příkladu ve smyslu transparentnosti. Využití popisu řešení na úrovni příkladu umožňuje i jednoznačnější a přesnější stanovení ceny konkrétního řešení a to třeba i využitím veřejně dostupných ceníků. Tímto postupem také deklaruje zadavatel/kupující, že  projekt  a  jeho  části  má  alespoň  jedno  technické  řešení,  které odpovídá předloženému rozpočtu.
· Veškeré technické a funkční parametry jsou minimálními požadovanými parametry, které technologické prvky musí splňovat.
2. Specifikace HW

Předmětem plnění je dodávka a instalace následujícího hardware a software:

· 2ks server pro serverovou virtualizaci 

· 1ks diskové pole

· ethernet switche

· záložní zdroj UPS

· 2ks rozvod napájení v racku (PDU)

· řešení disaster recovery

· pracoviště pro skenování dokumentů

· serverový systém

· zálohovací software

 Schéma TC
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2.1 Dva servery pro virtualizaci, z nichž každý bude splňovat následující parametry:

	A
	B
	C

	
	
	SPLŇUJE

	1
	minimálně 2x procesor osmi-jádrový o výkonu min. 13200 CPU MARK (cpubenchmark.net)  
	

	2
	minimálně 192GB RAM
	

	4
	síťové rozhraní min. 2x 10Gbit, 2x 1Gbit 
	

	5
	2x redundantní napájecí zdroj
	

	6
	1x karta pro dálkovou zprávu s možnosti samostatného přístupu po management síti jednotka musí umožňovat technologii Remote KVMS včetně případných licencí (Keyboard, Video, Mouse, Storage redirection), možnost zapínat a vypínat server.
	

	7
	provedení do racku, rozměr max. 2U
	

	8
	certifikace HW serveru pro serverovou virtualizaci
	

	9
	7x USB slot (včetně interního)
	

	10
	záruka min. 3 roky v místě instalace s garantovanou dobou opravy do následujícího pracovního dne
	


2.2 Diskové pole 1ks

	A
	B
	C

	
	
	SPLŇUJE

	1
	plně redundantní diskový subsystém, který zajistí funkci systému i v případě výpadku jednoho datového centra
	

	2
	každý node diskového subsystému osazen min. 2x 10Gbit porty
	

	3
	osazení disků pro hrubou kapacitu primární lokalita 20 TB na rychlých min. 10k SAS discích a 24 TB na pomalejších min. 7,2k SAS discích
	

	4
	osazení disků pro hrubou kapacitu v záložní lokalitě 36 TB na pomalejších 7,2k SAS discích
	

	5
	řešení storage bude využívat SAN infrastrukturu na bázi 10Gbit iSCSI nebo lepší
	

	6
	možnost zapojení diskového pole v clusteru, umožňující jednoduché rozšiřování kapacity a výkonu přidáním dalších nodů clusteru
	

	7
	nabízené řešení bude široce škálovatelné, minimálně na 12 nodů/řadičů clusteru a 24 portů iSCSI
	

	8
	je požadováno RPO (Recovery Point Objective) nejvýše 10 minut 
	

	9
	je požadováno RTO (Recovery Time Objective) nejvýše 30 minut 
	

	10
	vysoká dostupnost  - redundance napájení, větrání, redundantní datová připojení pro každý nód clusteru – zajištění HW RAID 1, 5 nebo 6 na úrovni nódu clusteru
	

	11
	každý storage nod/řadič musí být vybaven minimálně 4GB paměti
	

	12
	řešení umožní v případě zapojení v clusteru synchronní replikaci dat mezi uzly clusteru pro zvolené datové oblasti na úrovni nodů clusteru a synchronní replikaci LUNů mezi dvěma lokalitami
	

	13
	řešení umožní asynchronní kopírování dat. Tyto asynchronní repliky, využívané zejména pro efektivní a rychlé zálohování, musí být možno synchronizovat/integrovat se službou Microsoft VSS pro zajištění konzistence dat, případně výrobce musí dodat integrační agenty pro provozované aplikace (MS Exchange, MS SQL)
	

	14
	řešení musí být No Single Point of Failure tak, aby při havárii libovolného storage nodu/řadiče provoz plynule pokračoval bez odstávky
	

	15
	bezodstávkový provoz při upgrade systému diskového úložiště
	

	16
	funkce kopírování datových prostor – snapshot, clone, vzdálená kopie
	

	17
	funkce tenkého provisioningu pro zvýšení efektivity diskového prostoru
	

	18
	součástí dodávky budou licence pro veškeré funkce:

· kompletní management/GUI a command line; grafické rozhraní pro správu musí být intuitivní a jednoduše ovladatelné; preferované je řešení založené na Java nebo HTML5 kódu, vzhledem k jeho větší nezávislosti na provozované platformě/operačním systému

· snapshot 

· clone

· thin provisioning

· synchronní replikace

· asynchronní replikace/remote snap

· podpora multipathing a Microsoft MPIO DSM

· veškeré licence budou dodány pro neomezenou kapacitu; z hlediska efektivity nasazení bude dodavatel garantovat, že nebude v případě rozšíření kapacity TC, zvýšení počtu připojených serverů, volumů, počtu snapshotů, klonů a podobně, vyžadovat nákup dodatečných licencí na tyto funkce
	

	19
	firmware storage musí podporovat také spuštění jako virtuální stroj na virtualizační platformě (VMWare ESXi, Microsoft HyperV), pro účely testování, případně pro účely využití jiného, stávajícího diskového prostoru a jeho zařazení pod společnou správu s novým řešením
	

	20
	certifikace pro VMWare včetně posledních verzí, certifikace pro MS Windows Server 2012, 2008 včetně všech dostupných service packů
	

	21
	integrace GUI do managementu rozhraní VMware vCenter, s možností jednoduché obnovy z repliky
	

	22
	záruka min. 3 roky v místě instalace s reakcí do 4 hodin v režimu 24x7
	


2.3 SAN switche

	A
	B
	C

	
	
	SPLŇUJE

	1
	SAN switche pro redundantní připojení všech zařízení min. rychlostí 10 Gbit v obou lokalitách
	

	2
	včetně propojovacích kabelů a potřebných SFP+ modulů
	

	3
	L2/L3 switch s managementem
	

	4
	formát rackmount 1U, stohovatelný
	

	5
	porty min. 120 x 1 Gbit port a příslušný počet 10 Gbit 
	

	6
	propustnost /výkon boxu min. 150 Gbps, 120 milionů paketů/s
	

	7
	podpora IP4/IP6
	

	8
	podpora seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu
	

	9
	podpora „jumbo rámců“ do velikosti min. 11k
	

	10
	QoS klasifikace na L2/3/4, politiky na port a VLAN
	

	11
	dynamické zálohování routerů navzájem pro vytvoření vysoce dostupného (redundantního) routovacího prostředí
	

	12
	podpora Jumbo Frames
	

	13
	virtuální switching fabric (více switchů se chová jako jeden L2/L3 switch)
	


	14
	redundantní připojení serveru současně do více switchů, automatický loadbalancing, podpora LACP
	

	15
	redundantní interní napájecí zdroj
	

	16
	záruka min. 5 let
	


2.4 Záložní zdroj UPS

	A
	B
	C

	
	
	SPLŇUJE

	1
	výkon (VA/W) min. 3300/3000
	

	2
	provedení do 19“ racku, výška 2U
	

	3
	Počet segmentů: min. 2
	

	4
	Vstup: 230V, C-20
	

	5
	Výstup: min: 6x C-13, 2x C-19
	

	6
	Komunikační porty USB, DB-09, RJ-45 (ethernet)
	


2.5 Rozvod napájení v racku (PDU) 4ks

	A
	B
	C

	
	
	SPLŇUJE

	1
	PDU lišta pro montáž do 19“ racku
	

	2
	Vstup 230V, 1x16A, C20 , kabel 3m
	

	3
	Výstupy: min. 12x C13 
	


2.6 Disaster recovery

	A
	B
	C

	
	
	SPLŇUJE

	1
	v případě závažné havárie primární lokality požaduje obnovit chod aplikací ze záložní lokality
	

	2
	po odstranění příčiny výpadku hlavní lokality technické prostředky nabízeného řešení zajistí zpětné převedení provozu ze záložní lokality zpět na hlavní lokalitu
	

	3
	zpětný převod bude proveden administrátorem zadavatele/kupujícího.
	

	4
	postup disaster recovery, včetně dosažení požadovaných parametrů, bude prověřen v rámci Akceptačních testů před předáním řešení zadavateli/kupujícímu
	

	5
	zálohování a replikace na úrovni virtuálních strojů bez negativního ovlivňování výkonu prostředí, kompatibilní s využívanou serverovou virtualizací
	

	6
	pásková knihovna s min. 24 sloty
	

	7
	mechanika LTO6
	

	8
	SAS připojení včetně příslušného HBA do serveru
	

	9
	min. 20 pásek LTO6 včetně jedinečného označení čár. kódy
	

	10
	požadovaný systém musí licenčně pokrýt až 6 procesorových socketů (resp.3 virtualizační nody)
	

	11
	systém musí mít v ceně SW updaty a základní podporu na jeden rok
	

	12
	systém nesmí mít žádné další poplatky za licenci na agenta, virtuální stroj či na aplikaci
	

	13
	nativní podpora nabízené virtualizace
	

	14
	podpora nabízené zálohovací knihovny včetně potřebných licencí na daný počet pásek/mechanik
	

	15
	zálohování a replikace dat (včetně celých virtuálních strojů) s technologií 
	

	16
	zálohování včetně replikace, deduplikace a komprese
	

	17
	replikace běžícího virtuálního stroje na jiný nod
	

	18
	granulární záloha/obnova libovolné virtualizované aplikace, zejména MS SQL, Exchange, Active Directory a souborového systému
	

	19
	podpora speciálních storage rozhraní nabízené serverové virtualizace, pokud existují
	

	20
	bezvýpadkové zálohování virtuálních strojů
	

	21
	možnost spuštění virtuálního stroje přímo z komprimované a deduplikované zálohy v běžném úložišti
	

	22
	podpora zálohování minimálně Win2000 a vyšší, Linux, FreeBSD
	


2.7 Pracoviště pro skenování dokumentů

	A
	B
	C

	
	
	SPLŇUJE

	1
	1x průtahový skener pro skenování dokumentů do velikosti A4 s těmito parametry:
	

	2
	automatické oboustranné skenování
	

	3
	optické rozlišení 600 dpi
	

	4
	skenování v barvě (24 bit) a odstínech šedi (8 bit)
	

	5
	automatický podavač předloh
	

	6
	kapacita podavače minimálně 50 stran
	

	7
	připojení USB 3.0
	

	8
	1x ploché lože A3 pro skenování spojených dokumentů, nebo dokumentů velikosti A3
	

	9
	připojení USB 3.0
	

	10
	SW KOFAX pro převod dokumentů do formátu PDF/A 
	

	11
	podpora OS Windows 7 a Windows 8 a vyšší
	

	12
	Skenovací software umožní, aby uživatel nemusel nastavovat specifické parametry skenovaní, jako jsou:
· Formát, Barva/ČB, Orientace, Rozlišení, Simplex/Duplex

· Cílové složky, cílové E-mailové adresy, databáze, IS systém, DMS

· Zónové OCR = Text / čárový kód načtený z konkrétního místa v dokumentu

· OCR podporuje rozpoznání minimálně 30 jazyků vč. češtiny

· Převod dokumentů = Word, Excel, Searchable PDF, PDF/A, OpenOffice, …

· Využívá Metadata = data získaná skenováním / zadaná uživatelem

· IČO, čárový kód, číslo: faktury, smlouvy, zboží, datum

· Metadata použije pro: název souboru, složky, údaje v IS, DB, DMS

OCR – Převod – Zabezpečení – Třídění – Uložení skenovaných, nebo existujících dokumentů
	


3 Specifikace SW

Veškerý dodávaný software nebude licenčně závislý na dodávaném hardware (ne OEM) určený pro český trh.

3.1 Virtualizační systém

Vzhledem k požadavku na možnost záložního/nouzového zprovoznění systémů TC ORP na stávajících technologiích, je požadována 100% kompatibilita s virtualizačními technologiemi Města Poděbrady. Pro realizaci projektu budou využity stávající, již používané licence softwarových produktů zadavatele/kupujícího VMware Essentials Plus.

3.2 Serverový operační systém

	A
	B
	C

	
	Systémovým požadavkem v rámci nově pořizovaných agend na straně serveru je instalace serverového operačního systému s těmito parametry:  
	SPLŇUJE

	1
	licence umožňující vícenásobnou instalaci na jednom HW serveru
	

	2
	100% spolupráce se stávajícími servery Windows 2003, 2008 a 2012
	

	3
	operační systém musí obsahovat DotNet 4.0
	

	4
	100% kompatibilita se stávajícími systémy využívanými na MěÚ, spisová služba MUNIS, veškeré agendy VITA, agendy YAMACO včetně potvrzení dodavatelů těchto systémů
	

	5
	adresářová služba umožňuje obsahovat objekty typu uživatel, skupina, počítač
	

	6
	autentizace protokoly Kerberos V5, NTLMv2, NTLM
	

	7
	centrálně řízené politiky uživatelů a počítačů
	

	8
	možnost sdílení souborů a nastavování práv na objekty adresářové služby
	

	9
	sdílení souborů pomocí protokolu CIFS
	

	10
	distribuovaný souborový systém a delta replikace
	

	11
	možnost sdílení tiskáren a nastavování práv na objekty adresářové služby  
	

	12
	možnost grafického uživatelského rozhraní v češtině
	

	13
	pro realizaci projektu budou využity i stávající, již používané licence softwarových produktů zadavatele/kupujícího 
	

	14
	Licence musí být pořízeny v , který umožní poskytnutí užívacích práv podřízeným organizacím a dále umožní:


- downgrade – přechod na nižší verzi


- hromadnou instalaci a konfiguraci; správu a evidenci softwaru


- automatický jazykový přechod na jinou verzi


- možnost přenositelnosti softwaru


- software na vyzkoušení
	


3.3 Zálohovací software pro zálohy a replikace
	A
	B
	C

	
	
	SPLŇUJE

	1
	Licence pro zálohování a replikaci neomezeného počtu virtuálních serverů v prostředí VMware, běžících celkem na 6 fyzických procesorech (tedy nerozhoduje počet fyzických serverů)
	

	2
	Zálohování na diskové úložiště
	

	3
	Zálohování virtuálních strojů jako celku (OS i data) s možností následné obnovy a spuštění celého serveru. 
	

	4
	Obnova dat na úrovni jednotlivých objektů (soubory virtuálního stroje; AD uživatel, skupina; MS Exchange mail, kontakt; MS SQL tabulka, záznam)
	

	5
	Vyhledávání souborů napříč všemi zálohami (aktivními i archivovanými)
	

	6
	Automatická verifikace obnovitelnosti ze záloh
	

	7
	Vytváření pracovní kopie produkčního prostředí z libovolného bodu v čase pro možnosti testování v izolovaném prostředí
	

	8
	Automatická replikace virtuálních strojů mezi dvěma diskovými úložišti
	

	9
	Požadována komprese a deduplikace dat. 
	


3.4 Ekonomický SW

	A
	B
	C

	
	Základní požadavky:
	SPLŇUJE

	1
	SW musí využívat stávající databáze vlastněné městským úřadem, kterým je MS SQL 2012.
	

	2
	Programová aplikace musí využívat současný serverový operační systém používaný úřadem a to Windows 2008 a vyšší. 
	

	3
	Klient aplikací provozovaný na stávajících počítačích s operačním systémem Windows XP a vyšším
	

	4
	Splnění legislativních požadavků na vedení ekonomických agend.
	

	5
	Plně funkční na systému 32 i 64 bitovém.
	

	6
	Nastavení přístupu uživatelů k jednotlivým programům včetně možnosti nastavovat vlastnosti programů individuálně pro každého uživatele.
	

	7
	Aplikace jsou součástí modulárního systému, tj. jsou použitelné samostatně, ale musí navazovat na ostatní agendy IS. 
	

	8
	Celý systém musí disponovat rezervačním mechanizmem finančních prostředků ve všech aplikacích.
	

	9
	Při vzniku závazku blokuje příslušné rozpočtové prostředky.
	

	10
	Provádí při příslušných účetních operacích online kontrolu volných rozpočtových prostředků.
	

	11
	Společný číselník subjektů (fyzických i právnických osob) pro všechny aplikace.
	

	12
	Jednotlivé doklady musí být v systému označeny jednoznačným identifikátorem.
	

	13
	Propojení systému se systémem základních registrů.
	

	14
	Načítání účetních dat z ekonomického systému organizace zřizované městem – Městská realitní, která používá program Gordic UCR. 
	

	15
	Systém ukládá historii provedených operacích se záznamem o autorovi.
	

	16
	Editace dokladů dle aktuálního vlastníka dokladu.
	

	17
	Nahlížení bez omezení pro všechny oprávněné uživatele.
	

	18
	Převod potřebných dat ze současných ekonomických programů města.
	

	19
	Metodické příručky pro všechny moduly.
	

	20
	Možnost tvoření či úpravy vlastních sestav a formulářů.
	

	21
	Ukládání elektronických souborů mimo databázi do sdíleného prostoru.
	

	22
	Export tiskových sestav do formátu PDF/A, MS Office.
	


	
	Rezervační systém (alokace rozpočtových prostředků s vazbou na objednávky a smlouvy) 
	splňuje

	1
	Rezervace finančních rozpočtových prostředků na základě uzavřených smluv, vystavených objednávek a došlých faktur.
	

	2
	Při vzniku smluv, objednávek a došlých faktur  systém zaznamená rezervaci z určené rozpočtové položky.
	

	3
	Přiřazení faktur k rezervovaným prostředkům na smlouvu nebo objednávku.
	

	4
	V případě nedostatku rozpočtovaných prostředků systém upozorní a zamezí přečerpání rozpočtu už při tvorbě závazku.
	


	A
	B
	C

	
	Integrace účetnictví
	splňuje

	1
	Propojení účetnictví s jednotlivými evidenčními agendami systému.
	

	2
	Veškeré operace s ekonomickými dokumenty, které na sebe váží účetní operace, generují účetní pohyby.
	

	3
	K jednotlivým pohybům jsou navázány účetní kontace, které se po kontrole proúčtují do účetního deníku.
	


	A
	B
	C

	
	Společný číselník ekonomických subjektů
	splňuje

	1
	Zajišťuje kontrolu subjektů v systému ARES.
	

	2
	Zajišťuje kontrolu spolehlivosti plátců DPH v registru plátců DPH. 
	

	3
	Zajišťuje kontrolu subjektů v systému základních registrů
	

	4
	Škálovatelná přístupová práva pro zadávání a editaci subjektů.
	


	A
	B
	C

	
	Administrace 
	splňuje

	1
	Administrace více účetních středisek v rámci organizace.
	

	2
	Definice přístupových práv uživatelů dle účetních středisek.
	

	3
	Administrace číselníků vlastních bankovních účtů.
	

	4
	Ekonomická - funkcionalita umožňující definovat ekonomické struktury a vazby, provádí se správa centrálních řídících číselníků, řízení přístupových práv uživatelů a dalších parametrů, které jsou nezbytné pro správný chod jednotlivých ekonomických komponent.
	

	5
	Administrace účetních předkontací jednotlivých agend.
	


	A
	B
	C

	
	Vedení účetnictví a rozpočtu 
	splňuje

	1
	Generování účetních výkazů dle platné legislativy.
	

	2
	Elektronické odeslání výkazů do systému státní pokladny.
	

	3
	Prohlížení účetních a rozpočtových zápisů dle přístupových práv jednotlivých uživatelů.
	

	4
	Vedení kompletní účetní a daňové evidence města včetně vedení pomocného analytického přehledu. 
	

	5
	Pořizování účetních dat je chráněno definičními číselníky účtového rozvrhu podle platné legislativy.
	

	6
	Možnost dodefinování vlastních číselníků do účtového rozvrhu.
	

	7
	Dovoluje pracovat souběžně s několika otevřenými měsíčními účetními obdobími.
	

	8
	Roční účetní uzávěrka přenáší automaticky konečné stavy uzavřeného roku do počátečních stavů roku nového.
	

	9
	Obsahuje systém kontrolních vazeb, algoritmus vnitrovýkazových a mezivýkazových kontrol.
	


	A
	B
	C

	
	Došlé faktury
	splňuje

	1
	Evidence došlých faktur a poukazů do několika agentových knih.
	

	2
	Práce s fakturami v režimu přenesené daňové povinnosti.
	

	3
	Navázání elektronického obrazu faktury k evidenční kartě automaticky po naskenování. Úložiště elektronických obrazů musí být umístěno mimo databázi.
	

	4
	Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH jak při evidenci faktury tak při zadání příkazu k platbě.
	

	5
	Možnost vytvořit předkontační účetní zápisy pro pozdější zaúčtování jak u předpisu tak u úhrady faktury.
	

	6
	Schválení rozpočtového krytí příkazcem.
	

	7
	Rezervace rozpočtových prostředků.
	

	8
	Vytvoření vazby na objednávku nebo smlouvu. 
	

	9
	Tisk dokladu pro předběžnou finanční kontrolu.
	

	10
	Zadání příkazu k úhradě.
	

	11
	Tvorba elektronické dávky hromadné platby pro internetové bankovnictví ve formátu Best KB.
	

	12
	Import elektronických výpisů z internetového bankovnictví.
	

	13
	Automatické párování plateb s položkami elektronického bankovního výpisu podle variabilního symbolu.
	

	14
	Kontrolní přehledy a tisk faktur dle splatnosti.
	

	15
	Tisk inventurních seznamů.
	


	A
	B
	C

	
	Odeslané faktury 
	splňuje

	1
	Vystavení faktur a jejich evidenci v několika knihách faktur včetně faktur v režimu přenesené daňové povinnosti.
	

	2
	Možnost vytvořit předkontační účetní zápisy pro pozdější zaúčtování jak předpisu tak úhrady faktury.
	

	3
	Tisk uživatelsky navoleného formátu faktury.
	

	4
	Automatické párování plateb s položkami bankovního výpisu podle variabilního symbolu.
	

	5
	Vyhledání faktur k upomínkování a tisk upomínek.
	

	6
	Kontrolní přehledy a tisk faktur dle splatnosti.
	


	A
	B
	C

	
	Evidence poplatků
	splňuje

	1
	Evidenci poplatníků místních poplatků a pokut v oddělených typech pohledávek.
	

	2
	Administrace tvorby variabilního symbolu podle typu pohledávky.
	

	3
	Zadávání předpisů jak jednotlivě, tak hromadně.
	

	4
	Automatické párování plateb s položkami bankovního výpisu podle variabilního symbolu.
	

	5
	Automatické párování plateb z pokladny podle variabilního symbolu. 
	

	6
	Výpočet opravných položek.
	

	7
	Zadání předkontačních zápisů u jednotlivých pohledávek pro pozdější zaúčtování.
	

	8
	Zobrazení různých typů sald (účetní, splátkové).
	

	9
	Tisk složenek.
	

	10
	Vymáhání nad jednotlivými případy.
	

	11
	Propojení webovými službami se SW Vita Přestupky využívaném na Městském úřadě.
	

	12
	Propojení se systémem základních registrů. 
	

	13
	Napojení na insolvenční rejstřík s možností hromadné kontroly subjektů.
	

	14
	Tisk vymáhacích dokumentů.
	

	15
	Tisk přehledu salda jednotlivých poplatníků k určitému datu.
	


	A
	B
	C

	
	Pokladna 
	splňuje

	1
	Evidenci příjmových a výdajových pokladních dokladů v několika pokladních knihách. 
	

	2
	Komunikaci s platebním terminálem Komerční banky.
	

	3
	Pořízení číselníku pokladních položek.
	

	4
	Pořízení předkontačních zápisů k jednotlivým pokladním položkám jako přípravu pro zaúčtování.
	

	5
	Automatické párování plateb do ostatních agend (faktury, pohledávky) při zadání variabilního symbolu.
	

	6
	Zobrazení výše pohledávky z jiných agend dle variabilního symbolu včetně možnosti uhrazení.
	

	7
	Možnost dílčích uzávěrek.
	

	8
	Pokladna je integrovaná součást účetnictví.
	


	A
	B
	C

	
	Evidence majetku
	

	1
	Evidenci jednotlivých karet majetku s potřebnými evidenčními údaji i s vazbou na účetní evidenci.
	

	2
	Provádění změn v evidenci majetku pomocí majetkových dokladů.
	

	3
	Zadání předkontačních zápisů k jednotlivým druhům změn pro pozdější zaúčtování.
	

	4
	Výpočet odpisů podle Českého účetního standardu 708.
	

	5
	Tisk inventarizačních protokolů podle zvoleného třídění.
	

	6
	Omezení přístupu k majetkovým kartám podle druhu majetku.
	

	7
	Administrace specifických číselníků pro evidenci majetku.
	

	8
	Evidence věcných břemen.
	


	A
	B
	C

	
	Evidence smluv a objednávek
	splňuje

	1
	Evidence dodavatelských objednávek.
	

	2
	Přidělení čísla objednávky podle předem definovaného formátu.
	

	3
	Zadání návrhu rozpočtového krytí objednávky.
	

	4
	Schválení rozpočtového krytí příslušným správcem rozpočtové kapitoly.
	

	5
	Blokace rozpočtových prostředků.
	

	6
	Sledování uskutečněných úhrad faktur vázaných na objednávku.
	

	7
	Tisk uživatelsky definované objednávky.
	

	8
	Evidence smluv a dodatků smluv.
	

	9
	Přidělení čísla smlouvy podle předem definovaného formátu.
	

	10
	Číslování dodatků smluv dle čísla smlouvy a pořadového čísla dodatku.
	

	11
	Zadání návrhu rozpočtového krytí smlouvy.
	

	12
	Schválení rozpočtového krytí smlouvy příslušným správcem rozpočtové kapitoly.
	

	13
	Blokace rozpočtových prostředků.
	

	14
	Vazba objednávek ke smlouvě.
	

	15
	Sledování uskutečněných úhrad faktur vázaných na smlouvu.
	

	16
	Ukládání elektronických obrazů smluv.
	

	17
	Administrace číselníku typů smluv.
	

	18
	Možnost uživatelských filtrů podle údajů v databázi.
	

	19
	Nutné evidenční údaje: Dodavatel, Odběratel, předmět smlouvy, platnost smlouvy, datum podepsání, datum účinnosti, datum evidence, datum schválení.  
	


	A
	B
	C

	
	Rozklikávací rozpočet
	splňuje

	1
	Databáze oddělená od ekonomického systému
	

	2
	Import dat z účetního systému automaticky v předem zvolených časech i na pokyn uživatele
	

	3
	Prezentace funkční v nejčastěji používaných prohlížečích (IE, Firefox, Google Chrome)
	

	4
	Vytvoření uživatelských pohledů nad daty účetního systému.
	


3.5 SW pro tvorbu rad a zastupitelstev

	A
	B
	C

	
	
	SPLŇUJE

	1
	Zajištění celého procesu tvorby a toku materiálů k projednání 
	

	2
	Generování dokumentů dle šablon (tisk, předkládání) 
	

	3
	Připojení důvodových zpráv, příloh a tabulek
	

	4
	Označení osobních údajů s možností jejich vhodného zneviditelnění pro export. 
	

	5
	Schvalování vedoucím odboru
	

	6
	Škálovatelnost oprávnění
	

	7
	Z jednotlivých bodů tvorba materiálu pro radní či zastupitele
	

	8
	Tvorba zápisu z jednání
	

	9
	Export do formátu PDF/A podklady pro zveřejnění na internetu
	

	10
	Síťový SW pro neomezený počet uživatelů
	

	11
	Možnost doplňování bodů při jednání
	

	12
	Možnost doplnění výstupu z hlasovacího systému
	

	13
	Automatické vytvoření úkolů z textu usnesení
	


3.6 Mobilní aplikace

	A
	B
	C

	
	
	SPLŇUJE

	1
	Minimálně pro OS mobilních telefonů Android, iOS, Windows Phone
	

	2
	Kalendář akcí - přehled aktuálních společenských, kulturních a sportovních akcí probíhajících ve městě a okolí; obsah je pro tento segment automaticky čerpán z redakčního systému, který používá město a městské kulturní centrum pro aktualizaci obsahu webových stránek.
	

	3
	Aktuální zprávy - přehled aktuálního dění ve městě (zprávy úřadu, jím zřizovaných organizací a dalších přispěvatelů); obsah je pro tento segment rovněž automaticky čerpán z redakčního systému, který používá město pro aktualizaci obsahu webových stránek.
	

	4
	Úřad - základní kontaktní informace o úřadu: kontaktní místa, vedení města, odbory úřadu; pro jednotlivé části jsou uvedeny kontaktní informace (poloha zobrazená na mapě, otvírací – úřední hodiny, odkaz na webové stránky, telefonní čísla včetně automatického vytáčení a podobně); obsah je do aplikace vložen jednorázově, město může samostatně provádět jeho aktualizaci, publikování aktualizovaného obsahu probíhá na vyžádání.
	

	5
	Podpora v krizových situacích - uvedeny jsou podrobné informace pro komunikaci v krizových situacích: záchranná služba, Policie ČR, hasiči, městská policie, ambulance, polikliniky, nemocnice, lékárny, pohotovost – plyn, elektřina, voda, veřejné osvětlení, údržba komunikací a další, v rozsahu kontaktních informací (poloha zobrazená na mapě, otvírací – úřední hodiny, odkaz na webové stránky, telefonní čísla včetně automatického vytáčení a podobně); obsah je vkládán jednorázově, město může samostatně provádět jeho aktualizaci, publikování aktualizovaného obsahu probíhá na vyžádání.
	

	6
	Průvodce (historickým centrem nebo širším okolím) - řešení umožňující zobrazování kontextových informací ke kulturně nebo jinak zajímavým exponátům a dalším objektům jak v exteriéru, tak interiéru; průvodce se skládá ze dvou částí: vlastní mobilní aplikace a samostatné serverové části pro aktualizaci obsahu.
	

	7
	V mobilní aplikaci je možné zobrazovat informace ve formátech: 

· text

· obrázek

· video-soubor

· audio-souboru

· interaktivní obsah (například pro potřeby dotazníku nebo pracovního listu). 
	

	8
	Aplikace musí být integrována s reakčním systémem města a disponovat vlastním prostředím pro aktualizaci informací.
	


4. Implementace

	A
	B
	C

	
	
	SPLŇUJE

	1
	Přenesení stávající technologie do racku záložní lokality její zapojení a uvedení do provozu pro všechny lokality. Jedná se o dva servery, jedno diskové pole, dva optické switche, jeden switch s RJ45 zásuvkami, záložní zdroj UPS.
	

	2
	U veškerého dodávaného hardware požadujeme fyzickou kompletaci, montáž, zapojení a oživení.
	

	3
	U serverů, switchů a diskového pole požadujeme upgrade firmwaru na aktuální verze.
	

	4
	Usazení do racku jak v hlavní, tak v záložní lokalitě. Instalace UPS a PDU.
	

	5
	Switche

· připojení a konfigurace serverů a diskového pole

· propojení a integrace do stávající sítě

· konfigurace VLANů
	

	6
	Diskové pole

· konfigurace storage clusteru

· návrh a konfigurace optimálního rozdělení jednotlivých polí dle požadavků aplikací na výkon

· integrace do stávajícího prostředí 

· prezentování nových svazků stávajícím i novým serverům
	

	7
	Servery

· instalace a konfigurace hypervizorů

· instalace a konfigurace virtuálních serverů

· migrace serverových rolí

· instalace a konfigurace aplikačních serverů

· instalace a konfigurace zálohovacího software

· instalace a konfigurace management serveru

· instalace clusteru a konfigurace vysoké dostupnosti
· výkonová optimalizace virtuálních serverů
	

	8
	Předání a uvedení do rutinního provozu předchází testovací provoz a zátěžové testování
	

	9
	Součástí předání do rutinního provozu je předložení a předání detailní kompletní technické a provozní dokumentace
	

	10
	Případné vady a nedodělky zachycené v protokolu o testování či předání budou odstraněny ve lhůtách schválených zadavatelem/kupujícím
	


5. Zaškolení administrátorského týmu cca 4 pracovníků
	A
	B
	C

	
	
	SPLŇUJE

	1
	Minimální rozsah zaškolení 20h (celková délka)
	

	2
	Tematické okruhy zaškolení: 

· konfigurace switchů (management, vlan, …)

· konfigurace zálohovacího sw

· konfigurace diskového pole (vytváření a zvětšování diskového oddílu, přiřazování lunů serverům, …)
	

	3
	Administrace SW pro tvorbu rad a zastupitelstev.
	

	4
	Administrace mobilní aplikace.
	

	5
	Administrace skenovací linky.
	


6. Zaškolení uživatelů

	A
	B
	C

	
	
	SPLŇUJE

	1
	Ekonomického SW jednotlivých uživatelů podle jednotlivých činností 
	

	2
	Všech pracovníků využívajících SW pro tvorbu rad a zastupitelstev.
	

	3
	Všech pracovníků využívajících skenovací linku
	


7.   Součástí plnění jsou také následující činnosti:

	A
	B
	C

	
	
	SPLŇUJE

	1
	Ladění a optimalizace výkonu systému.
	

	2
	Návrh a provedení akceptačních testů (funkční, zátěžové a disaster recovery).
	

	3
	Zpracování provozní dokumentace popisující funkční a technické vlastnosti dodaných technologií, administrátorské dokumentace v rozsahu umožňujícím správné používání a údržbu a administraci jednotlivých zařízení a systémů. Provozní a administrátorská dokumentace bude minimálně obsahovat:

· Skutečné zapojení celého TC ORP

· Popis nastavení dílčích komponent TC ORP

· Návrh způsobu zajištění provozu a preventivní údržby TC ORP

· Návrh havarijního plánu pro případ totálního výpadku jednotlivých komponent systému (formou detailního postupu krok za krokem).
	


	Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

	Jméno
	Podpis

	
	

	* Poznámka:

Oprávněná osoba ručí svým podpisem za správnost uvedených údajů. Uchazeč musí být na žádost zadavatele schopen pravdivost výše uvedených údajů doložit.
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