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Věc: Odpověď zadavatele č. 2 na dotazy ze strany dodavatelů o veřejnou zakázku 
Název zakázky: Fotbalové hřiště s umělým povrchem
Datum: 30. 9. 2026

Zadavatel tímto odpovídá na dotazy vznesené ze strany dodavatele o veřejnou zakázku doručené dne 25.9.2026.

Dotaz č. 4:  
Jaké parametry má splňovat osvětlovací soustava? Ze zadávací dokumentace to není zřejmé. Bude to třída osvětlení III podle ČSN EN 12193, tabulka A.21 s požadovanými hodnotami osvětlenosti Em=75lx a rovnoměrností Emin/Em=0,50?
Odpověď zadavatele:
Ano.
Dotaz č. 5:  
Bude vyžadováno splnění požadavků na rušivé světlo podle ČSN EN 12193, tabulka č.2? Pokud ano, pro jakou zónu a pro které objekty?
Odpověď zadavatele:
Ne, není vyžadováno.
Dotaz č. 6:  
Navrženy jsou čtyři stožáry o výšce 14m. Je možné výšku stožárů optimalizovat a použít stožáry nižší, při splnění všech požadovaných parametrů na osvětlovací soustavu?
Odpověď zadavatele:
Ne. Dodavatel nabídne řešení v souladu se zadávací dokumentací.

Dotaz č. 7:  
Navrženo je 8ks světlometů o příkonu 400W. Je možné dvojici světlometů na stožáru nahradit jedním, silnějším? Při dodržení všech požadovaných parametrů.
Odpověď zadavatele:
Ne. Dodavatel nabídne řešení v souladu se zadávací dokumentací.

Dotaz č. 8:  
Kde je přípojné místo přívodního kabelu?
Odpověď zadavatele:
Viz část C3 -Koordinační situace.

Dotaz č. 9:  
Jaké bude ovládání - místně / dálkově / po sekcích ( stožárech / světlech )
Odpověď zadavatele:
Místně, po jednotlivých stožárech.

Dotaz č. 10:  
Požaduje se dodání řízení Dali?
Odpověď zadavatele:
Ne, nepožaduje.

Dotaz č. 11:  
Pozice stožárů je navržena na kratších stranách za brankami, vždy za vápnem. Pro klasické hřiště není tato poloha vhodná. Standartně jsou stožáry umísťovány po delších stranách hrací plochy, aby svítidla nevyzařovala proti směru hry. Trvá tedy zadavatel na stávajícím umístění stožárů?
Odpověď zadavatele:
Ano, trvá.

Dotaz č. 12:  
Zadavatel požaduje, aby nový zcela bezzásypový trávník splňoval parametry FIFA QUALITY. Jakým způsobem / dokumentem má uchazeč toto doložit?
Odpověď zadavatele:
Je požadován trávník s certifikací FIFA Quality nebo FIFA Quality PRO
Podrobné informace ke standardům FIFA QUALITY jsou uvedeny zde: https://inside.fifa.com/innovation/standards/football-turf

Dotaz č. 13:  
Pokud je třeba vyrovnat stávající nakloněnou rovinu, řeší se to zpravidla zářezem na vyšší straně plochy a postupným násypem na nízké straně za stálého rovnání a hutnění. Odvozy zemin jsou tak nižší, nemusí se dovážet a nakupovat jiný materiál. Při navrženém řešení násypu betonovým recyklátem až do mocnosti vrstvy 90 cm navíc hrozí postupné sesedávání. Trvá tedy objednatel na řešení dle PD?
Odpověď zadavatele:
Ano. Dodavatel nabídne řešení v souladu se zadávací dokumentací.

Dotaz č. 14:  
Do drenáží uložených pod vrstvou směsného recyklátu v hloubce až - 1.150 mm se s velkou pravděpodobností žádná voda nedostane. Je možné drenáže provézt, tak aby byly funkční, tedy těsně pod štěrkovými vrstvami nebo trvá zadavatel na uložení drenáží dle PD?
Odpověď zadavatele:
Ano. Dodavatel nabídne řešení v souladu se zadávací dokumentací.

Dotaz č. 15:
Vážení, uchazeč tímto zdvořile žádá zadavatele o zveřejnění výpočtu osvětlení a technické specifikace (knihy svítidel) požadovaných LED svítidel. Bez uvedených dokumentů není uchazeč schopen požadovaná svítidla řádně ocenit.
Odpověď zadavatele:
Výpočet osvětlení nemá zadavatel k dispozici. Specifikace svítidel je obsažena v zadávací dokumentaci. 


Poznámka:
Ostatní podmínky výběrového řízení vč. termínů podání nabídek zůstávají nadále v platnosti.
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