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Specifikace předmětu plnění části A veřejné zakázky
VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO UČEBNY A DÍLNY

1	Grafický tablet – 25 ks
2	Barevná tiskárna A3, fotorealistická
3	PC sestava pro grafické aplikace – 2D, 3D, MD – 26 ks
4	Profesionální grafický tablet s LCD s tlakovým perem
5	Laserová tiskárna
6	Dataprojektor stacionární – 3 ks
7	Multimediální počítač
8	Monitor 24“
9	3D polohovací zařízení
10	3D tiskárna
11	Laserová tiskárna s bílým tiskem A3
12	Grafický PC s monitorem 24“ – 2 ks
13	3D scanner
14	Počítač notebook – 2 ks
15	Interaktivní tabule – 2 ks
16	Enfocus PitStop
17	Software Corel Painter
18	Software OFFICE 2010 – školní multilicence
19	Software X6 Corel
20	3D software
Konkrétní zadavatelem zvolené softwarové produkty jsou nezbytné pro odbornou výuku v daných oborech (reprodukční grafik a grafik pro média), pro obsluhu využívaných technologických zařízení a kompatabilitu se stávajícím vybavením zadavatele.




1. Grafický tablet (k počítačovým sestavám):

Specifikace a technické parametry:
•	Aktivní plocha odpovídající A5 (210 x 157 mm)
•	Koordinované rozlišení cca 200 linek na mm (5080 LPI) 
•	Úrovně přítlaku: 2048 
•	Dotykové ovládání + funkční tlačítka.
•	Rozhraní USB (nebo bezdrátové)
•	Podpora Win8 64b


2. Barevná tiskárna A3+ fotorealistická

Specifikace a technické parametry:
•	formát A3+
•	technologie ink-jet, oddělené barevné náplně
•	fotorealistický tisk – vysoká kvalita (možno rozšířená sada tonerů)
•	měsíční zatížení cca 200 stran
•	rozhraní USB + LAN (a možno WiFi)

3. Počítačová sestava pro grafické aplikace – 2D, 3D, MD

Specifikace:
•	do učebny IT pro technické obory: polygrafie - tiskaři, parametry odpovídají vysokým nárokům, aby na nich spolehlivě pracovaly náročné aplikační programy (2D, 3D grafická technologie - rychlá práce s náročnými aplikacemi a velkými objemy grafických dat) 


Technické parametry:
•	Provedení All In One PC (vše v monitoru)
•	Monitor kapacitní dotykový úhlopříčka 27" (nebo větší) rozlišení 1920x1080 (nebo vyšší) 
•	Čtyřjádrový procesor odpovídající Intel Core i7 s podporou 64b systému
•	Paměť RAM Minimálně DDR3 8GB
•	Pevné disky – celková kapacita 1TB (minimálně), 7200 ot/min
•	Výkonná grafická karta 2GB paměť (minimálně) 
•	Podpora Bluetooth, WiFi, USB 3,0
•	CD/DVD mechanika
•	Bezdrátová klávesnice a myš, reproduktory
•	Windows 864b

4. Grafický tablet s LCD

Specifikace a technické parametry:
•	Typ: TFT aktivní matrix LCD
•	Rozměr monitoru: 54,2 cm (21,3")
•	Plocha displeje (Š x H): 432 mm x 324 mm
•	Rozlišení: UXGA (1.600 x 1.200 pixelů)
•	Jas: 220 cd/m2
•	Kontrast: 550:1
•	Doba odezvy: 20 ms
•	Rozměry (Š x H x V): 561 mm x 421 mm x 48 mm
•	Rozlišení cca 200 linek na mm (5080 LPI)
•	Úrovně přítlaku: 2048 
•	Dotykové ovládání + funkční tlačítka.
•	Podpora Win 8 64b

5. Laserová tiskárna

Specifikace
•	Barevná laserová tiskárna používající pro tisk LED technologii.
•	Tiskárna s vysokými nároky na tisk.
•	Přístroj vybavený intuitivní barevnou obrazovkou.
•	Modul se dvěma zásobníky papíru 
•	Stojan se zásobníkem na 520 listů

Technické parametry zařízení
•	LED barevná tiskárna s tiskem až do A3 formátu.
•	Rozlišení tisku: 1200 x 1200 dpi
•	Rozhraní: RJ-45, USB 2.0, USB host
•	Gramáž papíru: 64 až 256g/m2
•	Duplexní tisk


[bookmark: _GoBack]6. Dataprojektor stacionární

Specifikace a technické parametry:
•	minimální rozlišení 1280*720
•	jas minimálně 2500 ANSI lumenů
•	rozhraní HDMI, D-Sub, RCA, S-Video, USB
•	integrované reproduktory 
•	nástěnný držák projektoru pro přední projekci.

7. Multimediální PC 

Specifikace
•	Schopnost vytvářet složité grafické návrhy v reálném čase. 
•	Vektorová a rastrová grafika CS6.
•	Schopnost věrně reprodukovat reálné barvy.
•	Zvládání náročných efektů a profesionálního střihu videa ve FULL HD kvalitě.

Technické parametry zařízení
•	Procesor:  4 fyzická jádra (minimálně), frekvence nad 3 GHz (minimálně), 16 GB paměť (minimálně), podpora 64b operací
•	Grafická karta pro grafické aplikace: frekvence jádra 1000 Mhz (minimálně), paměť nejlépe GDDR5: 2 GB (minimálně), rozhraní 128b (minimálně), podpora DirectX, OpenGL, Pixel Shader Version, Vertex Shader Version – aktualní verze
•	Operační paměť RAM: min. 16GB
•	Pevný disk: HDD 1TB
•	Operační systém: Win 8
•	Optická mechanika DVD-RW
•	Čtečka paměťových karet
•	USB 3

8. Monitor 24“

Specifikace
•	Schopnost věrně reprodukovat reálné barvy.
•	Zvládání reprodukce videa ve FULL HD kvalitě.
•	Využívající LED podsvětlení


Technické parametry zařízení
•	Technologie: s LED podsvícením
•	Rozlišení: min. 1920 x 1200 bodů 
•	Velikost bodu: max. 0,27 mm
•	Svítivost: min. 300 cd/m2
•	Kontrastní poměr typický: min. 1000:1
•	Kontrastní poměr dynamický: min. 5 000 000:1
•	Podpora HDCP
•	Podporuje standard VESA 100 x 100 mm
•	Doba odezvy: GTG: 1 - 5 ms 

9. 3D polohovací zařízení

Specifikace
•	Spolehlivý provoz a jednoduchá obsluha
•	profesionální myš 3D connexion
•	Schopnost přinášet správné nástroje ve správném čase
•	Intuitivní 3D navigace
•	Klávesy QuickView
•	Inteligentní funkční klávesy
•	Displej na obrazovce
•	Modifikátory kláves
•	Podpora operačního systému WIN

Technické parametry zařízení
•	6Dof senzor firmy 3Dconnexion
•	Klávesy rychlé navigace QuickView
•	Přepínací kolečko
•	Inteligentní funkční klávesy
•	OSD zobrazení
•	Pomocné klávesy na klávesnici (Ctrl, Alt, Shift, Esc)
•	Virtuální NumPad
•	Celkem 15 programovatelných kláves




10. 3D tiskárna

Specifikace
•	Spolehlivý provoz a jednoduchá obsluha
•	Netoxický a čistý provoz
•	Netoxické modelovací materiály
•	Nízkém provozní náklady
•	Podpora operačního systému WIN

Technické parametry zařízení
•	Rozměr tištěného objektu: minimálně X 400mm Y 260mm Z 190mm
•	Maximální teplota:  280°C  
•	Rozměrová tolerance:  0,1mm
•	Rozlišení: minimálně v ose X a Y = 0,08mm v ose Z = 0,2mm
•	Modelovací materiál vysoce pevný – netoxický
•	Technologie výroby modelů vyhovuje ekologickým požadavkům a nevyžaduje žádný zvláštní způsob likvidace odpadů.
•	Ovládací software musí zaručit jednoduchou a intuitivní obsluhu. Import dat 3D modelů z CAD systémů.


11. Laserová tiskárna s bílým tiskem A3

Specikace:
•	Rychlost tisku 1. stránky 9 sekund 
•	Paměť (RAM) standardně: 256 MB; maximálně: 768 MB 
•	Napájecí zdroj jednofázové střídavé napětí 220 až 240V, frekv. 50Hz +/- 2Hz 

Technické parametry zařízení:
•	Rozhraní vysokorychlostní USB, síťová karta 10/100-TX 
•	Emulace PostScript 3 
•	Síť a síťové protokoly Síťová karta 10/100 TX podporující všechny hlavní síťové protokoly. Součástí je interní web server pro nastavení a správu tiskárny. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect protokoly. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x a 6 s plnou podporou NDS a NDPS:- PServer, RPrinter. 
•	Kompatibilita s OS Windows XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.4 - 10.7.x 
•	Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, filtrování IP a MAC adres, IPSec, SMTP-Auth, Protocol ON/OFF, Protocol Port No. Change 

Kvalita tisku:
•	Rozlišení V technologie 1200 x 600 dpi, 600 x 600dpi 
•	Vylepšení automatické vyvážení barev 

Manipulace s papírem:
•	Standardní kapacita papíru 1. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m2; multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m2 
•	Kapacita papíru volitelného zásobníku 2. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m2, 3. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m2 
•	Maximální kapacita papíru 1 690 listů gramáže 80 g/m2 
•	Gramáž papíru 1./2./3. zásobník: 64 až 220 g/m2; multifunkční podavač: 64 až 250 g/m2 
•	Výstup papíru 350 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru 

12. Grafický PC s monitorem 24“

Specifikace
•	Schopnost vytvářet složité grafické návrhy v reálném čase
•	Vektorová a rastrová grafika pro vyšší verze od CS6
•	Zvládání složitých operací v profesionálním 3D prostředí
•	Schopnost věrně reprodukovat reálné barvy
•	Zvládání náročných efektů a profesionálního střihu videa ve FULL HD kvalitě

Technické parametry zařízení
•	Procesor:  4 fyzická jádra (minimálně), frekvence nad 3 GHz (minimálně), 16 GB paměť (minimálně), podpora 64b operací
•	Grafická karta pro grafické aplikace: frekvence jádra 1000 Mhz (minimálně), paměť nejlépe GDDR5: 2 GB (minimálně), rozhraní 128b (minimálně), podpora DirectX, OpenGL, Pixel Shader Version, Vertex Shader Version – aktualní verze
•	Operační paměť RAM: min. 16GB, 1600 MHz
•	Systémový pevný disk: SSD min. 128GB
•	Pevný disk: HDD 1TB
•	Wifi karta
•	Operační systém: Win 8
•	Grafický 24“ monitor s jemnou kresbou a vysokým rozlišením (min. FULL HD)
•	Optická mechanika DVD-RW
•	Čtečka paměťových karet
•	USB 3

13. 3D skener

Specifikace
•	Spolehlivý provoz a jednoduchá obsluha
•	Rychlé skenování objektů
•	Jednoduchý převod pro 3D tisk
•	Možnost skenování s použitím, nebo bez použití pozičních značek.
•	Umožňovat 3D skenování široké škály dílů v různých velikostech, materiálech a barvách.
•	Podpora operačního systému WIN


Technické parametry zařízení
•	Rozlišení: min.	 0,5 mm
•	Přesnost: cca 0.100 mm
•	Prostorová přesnost: cca 0.300 mm/m
•	Oblast skenování: min. 380 mm x 380 mm
•	Schopnost skenovat i velice malé díly (ca 10 mm)
•	Ovládací software musí zaručit jednoduchou a intuitivní obsluhu.

14. Počítač notebook

Specifikace a technické parametry:
•	Procesor: minimálně dvě jádra
•	Operační paměť: minimálně 4GB (DD3)
•	Pevný disk: minimálně 500 GB SATA
•	Optická mechanika: DVD±RW
•	Síťová karta: Lan 10/100/1000
•	Wi-Fi -  standardy: b, g, n
•	Display: minimálně 15,6"
•	TouchPad
•	3xUSB – minimálně 2x USB 3.0
•	samostatná (nesdílená) grafická karta s výstupem na dataprojektor 
•	Zvukové vstupy a výstupy
•	Klávesnice musí obsahovat numerický blok
•	Operační systém Windows 7 Professional a novější
•	AC adapter
•	Kancelářský program s garantovanou uživatelskou podporou - trvalé licence nevázané na hardware z multilicenčního programu pro školy.

15. Interaktivní tabule

Specifikace a technické parametry:
•	Interaktivní bílá tabule s přední projekcí ovládaná dotykem (i bez použití pera)
•	úhlopříčka min 200 cm
•	tabule musí umožňovat multidotyk minimálně dvou žáků současně
•	tabule musí umožňovat uchycení datového projektoru s ultra krátkou projekční vzdáleností
•	integrované reproduktory o výkonu minimálně 2x8W
•	podpora operačních systémů windows xp, windows 7 i windows 8 (i 64bit)
•	instalace cca 2m podlahové pochozí lišty
•	software vhodný pro práci s interaktivními tabulemi a na tvorbu inspirativních výukových materiálů, v českém jazyce. K softwaru je požadována galerie výukových objektů a podrobný český návod.
•	software s trvalou licencí nevázanou na konkrétní typ interaktivní tabule, s možností legálního použití s interaktivní tabulí kteréhokoliv výrobce.)
 
16. Enfocus PitStop		
Specifikace a technické parametry:
Profesionální kontrolní a editační software pro předtiskovou přípravu (preflight) dokumentů PDF odpovídající současným průmyslovým standardům a standardnímu vybavení DTP pracovišť. Enfocus PitStop Pro 12 (nebo odpovídající).


17. Software Corel Painter 12		
Specifikace a technické parametry:
Kreslící a ilustrační software, odpovídající současným profesionálním požadavkům pro digitální malbu, např. Corel Painter 12 (nebo srovnatelný), s podporou vrstev, modifikovatelnou knihovnou stop, podporou funkcí přítlakového pera, realistickou simulací kresby a malby, efekty, kompatibilitou s formáty PSD atd.

18. Software OFFICE 2010		
Nutná školní multilicence



19. Software X6 Corel		
Specifikace a technické parametry:
· sada profesionálních grafických aplikací pro grafický design, ilustrace, trasování, úprava fotografií a modul Website Creator
· součástí je: Corel Drave X6, CorelPhoto-Paint X6, CorelPower Trace X6, Corel Conneck, CorelCapture X6, Photo Zoom pro 2 a Concept Share
· podpora formátů PDF, Microsoft® Word®, Adobe® Illustrator®, Adobe® Photoshop® 
· snadné a bezproblémové importování a exportování souborů
· komplexní výukové nástroje, například kontextové rady a videotipy, výukové videokurzy, tipy a triky a další užitečné výukové zdroje 

20. 3D software		
Specifikace a technické parametry:
· Software bude určený pro vytváření, převod a tisk 3D grafiky (i technické)
· Bude umožňovat spolehlivou a intuitivní obsluhu v českém jazyce
· Software musí umožňovat 3D skenování s přímou podporou vybraného 3D skeneru
· Software musí umožňovat jednoduchý převod 3D návrhů různých formátů pro 3D tisk, s podporou vybrané 3D tiskárny
· Software s českou podporou a školením
· Software bude pracovat pod operačním systémem WIN
· Software bude podporovat CAD systémy
10
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