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               Zámecká 6/21, 286 01   Čáslav - Filipov
                    Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380  



IČ     01973673                       DIČ    CZ01973673 
	

	Dle rozdělovníku



Váš dopis ze dne


Naše značka


Vyřizuje /linka
                 Dne 19.11.2013
Věc: Poskytnutí dodatečných informací zadavatelem v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na realizaci dodávky „Výměna oken Táboritská 22,24,26“ uveřejněné na ISVZUS pod ev. číslem zakázky 348789, evid. č. formuláře 7302011048789.


V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 a § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) zadavatel sděluje odpovědi na základě požadavku dodavatele o dodatečné dotazy, které byly zadavateli doručeny dne 13.11.2013 
Zadavateli byly dne 13.11.2013 doručen následující dotazy uchazeče:

Dotaz č. 1:

      U položek J1, J2, J3, J4, J5, J6, S8 a S9 budou stávající MIV nahrazeny deskou popsanou v PD. Jaká má být jejich požární odolnost? Nenašli jsme požární správu.

Odpověď č. 1          

Požární zpráva není součástí PD, neboť meziokenní vložka je umisťovaná mezi okenní výplně jednoho požárního úseku. Netvoří předěl mezi různými požárními úseky. U MIV v jenom požárním úseku není požadovaná požární odolnost.

 

Dotaz č. 2:

U položek S2, S4, S5 a S6 budou původní MIV nahrazeny okenním rámem vyplněných PVC deskou spojených s okny do sestavy. Je to tak? V projektu není tento prvek blíže specifikován.

 

Odpověď č. 2                  
Ano u uvedených položek S2, S4, S5 a S6 bude MIV nahrazena rámem vyplněným PVC deskou a spojeným s okny do sestavy.  Viz výkres F.05.2 FOTODOKUMENTACE, SCHEMA OKEN SEVERNÍ FASÁDA  

 

Dotaz č. 3:

Co je míněno montáží záchytné sítě? (položka č. 15 v položkovém rozpočtu)

Odpověď č. 3        

Záchytná sít bude osazena z důvodů případného pádu materiálu do vnějšího prostranství objektu při výměně oken a MIV.

 

Dotaz č. 4:

U přístřešků na odpad není specifikováno zastřešení. Můžeme dostat detaily? Nebo se jedná pouze o oplocení?

Odpověď č. 4          

 Jedná se pouze o oplocení, které tvoří žárově zinkovaná konstrukce v kombinaci s Tahokovem, v podrobnostech uvedených v projektové dokumentaci. Zastřešení nebylo požadováno.

Sdělení zadavatele:
Zadavatel sděluje, že neshledal důvody pro prodloužení lhůty po podání nabídek (dle ustanovení §40 odst. 3 zákona). Zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek je stanovena na 16.12.2013 v 10,30 hod. 







………………………………………..

Za zadavatele:
KARETTA BOHEMIA S.R.O. 

· Pověřená na základě ust. § 151 zákona
         Telefon 737213258

e-mail:    karettabohemia@gmail.com


