
Zjišťovací protokol  
Mycí centrum pro mytí stolního nádobí - poz. K9 - K11 
akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ŠLAPANOV

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.
Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Účastník je povinen vyplnit žlutě podbarvené buňky. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.    

     
	MYCÍ CENTRUM PRO MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ – POZ. K9 – K11

	
	

	
	

	Typové označení nabízeného zařízení
	……......................................................
	

	
	
	

	Výrobce nabízeného zařízení
	……......................................................
	

	
	
	

	 Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota 
	Splňuje uchazeč (ANO či NE)
	Hodnota dle nabídky účastníka
	

	
	
	
	
	

	mycí centrum  na mytí stolního nádobí
	ANO
	……………
	
	

	rozměr koše 
	min. 500x500 mm
	……………
	
	



	kapacita mycího centra na 1 cyklus 
	min. 2x koš 500 x 500
	……………
	
	


	Provedení s dvojitým oplachem využivající odpadním vody z přídavné nádrže
	ANO
	……………
	
	,


	funkce  automatického předmývání   bez nutnosti manuálního předmývaní či předoplachování v dřezu
	ANO
	……………
	
	

	Maximální spotřeba vody - uvedená spotřeba je vč. vody na předmytí koše s nádobím
	max. spotřeba vody 1,4 litr vody na 1 mycí cyklus / 1 koš
	……………
	
	

	dvojité opláštění stroje - tepelná a hluková izolace
	ANO
	……………
	
	

	odtékající odpadní voda připojena na automatickou předmycí zónu
	ANO
	……………
	
	


	vstupní výška 
	min. 400 mm
	……………
	
	

	připojení na studenou vodu
	ANO
	……………
	
	

	Počet programů pro mytí
	min. 3x mycí program
	……………
	
	

	individuální nastavení mycího a oplachového času pro každý program
	ANO
	……………
	

	


	individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody na každý program,
	ANO
	……………
	
	


	samočistící sanitační proces v mycí zóně v závěru při vypnutí stroje
	ANO
	……………
	
	



	robustní celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít
	ANO
	……………
	
	

	hluboce tažená nádrž zamezující tvorbě pěny
	ANO
	……………
	
	




	příkon bojleru 
	min. 6 kW
	……………
	
	

	diagnostické funkce stroje
	ANO
	……………
	
	

	ukládání HACCP dat a tvorba reportů
	ANO
	……………
	
	




	zabudovaný dávkovač mycího prostředku
	ANO
	……………
	
	


	zabudovaný dávkovač oplachového prostředku
	ANO
	……………
	
	

	výkon čerpadla 
	min.  2 x 0,6 kW
	……………
	
	

	objem nádrže 
	min. 80 l
	……………
	

	objem nádrže pro konečný oplach 
	min. 5,5 l
	……………
	

	Max.kapacita mytí 
	min. 80 košů / hod.
	……………
	

	Součástí myčky kondenzační jednotka – rekuperátor odpadní páry umožňující předehřátí vstupní vody
	ANO
	……………
	

	Zajištění servisu zařízení
	ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení
	……………
	

	V případě dodávky průběžných myček musí být součástí dodávky sada příslušenství a dílů umožňující automatický zdvih a spouštění kapoty vložením koše 
	ANO
	……………
	

	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček
	ANO
	……………
	

	Rozměry zařízení 
	Rozměr zařízení není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností a výbavy respektovat  stavební a technologickou dispozici  z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i  bezpečnostní a hygienické předpisy
	……………
	




	Osoba oprávněná za účastníka jednat

	Titul, jméno, příjmení      
	 

	Funkce
	 

	Já, ......................................, jako ………………….. (funkce) prohlašuji, že námi nabízené zařízení splňují veškeré výše požadované technické podmínky. Splnění technických parametrů dokládáme technickým listem dodávaného zařízení. Dále prohlašuji, že disponujeme platným obchodním a servisním certifikátem na prodej nabízeného zařízení – certifikát dokládáme v nabídce. Dodávané zboží je nové, nepoužité.




